**Zoznam brnenia, zloženie, materiály.**

**Prilba:** Základ 2mm oceľový plech ťahaný za studena na požadovaný tvar, zváraný. Základný náter šedý 0110, 2x vrchný náter oteru odolný matný čierny, bronzová patina. Z vnútra vystlaná plsťou. Hmotnosť 3kg.

**Holene:** Základ 2mm oceľový plech ťahaný za studena na požadovaný tvar. Základný náter šedý 0110, 2x vrchný náter oteru odolný matný čierny, bronzová patina. Z vnútra vystlané plsťou. Hmotnosť jednej holene 1,8kg.

**Štít hoplon:** Základ 4 vrstvy tvarovanej preglejky 4mm, spevnené frézovaným lemom. Potiahnutý kožou. Oceľový úchyt 2mm plech ťahaný za studena na požadovaný tvar. Základný náter šedý 0110, 2x vrchný náter oteru odolný matný čierny, bronzová patina. Z vnútra vystlaný plsťou. Kovania s bronzovou patinou. Pre veľkú hmotnosť s bronzový lemom. Lem bronzová patina. Hmotnosť bez bronzového lemu, len s patinou 10kg.