Skočit na obsah
Domů » Nakládání » Stroje a zařízení

# Stroje a zařízení

Přehled strojů, zařízení a nástrojů pro fytoenergetiku a kompostárenství, převzatý z Biom.cz, kde se také dozvíte podrobnější informace.

## SEKO BioMix Green&Compost Trailed version

Tažený Bio - Drtič - Mísič určený pro drcení, řezání a homogenizaci vstupních surovin za účelem přípravy materiálu pro zakládku kompostovacích figur.

Dodavatel: FAGUS spol. s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## SEKO Separátory

Bubnové separátory s patentovaným systémem výměny sít!

Dodavatel: FAGUS spol. s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## SEKO BioMix Green&Compost Stationary version /Skid frame version

Stacionární Bio - Drtič - Mísič určený pro drcení, řezání a homogenizaci vstupních surovin za účelem přípravy materiálu pro zakládku kompostovacích figur či vsázku do bioplynové stanice.

Dodavatel: FAGUS spol. s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## BEYER K 3500

Bubnový třidič kompostů a zemin.

Dodavatel: DAVOS

číst více na Biom.cz »

## BACKHUS 16.43

Překopávač kompostu.

Dodavatel: DAVOS

číst více na Biom.cz »

## HFG II

Malý mobilní kladivový drtič biomasy pro kompostování.

Dodavatel: DAVOS

číst více na Biom.cz »

## HFG IV

Drtič biomasy.

Dodavatel: DAVOS

číst více na Biom.cz »

## Hygienizační jednotka

Hygienizační jednotka slouží k hygienizaci/pasteraci biologicky rozložitelných odpadů a kalů. Pokud se maji v bioplynových stanicích a na kompostárnách zpracovávat odpady živočišného odpadu musí být tyto zařízení vybavena hygienizační jednotkou.

Výrobce: Tenez, a.s.

číst více na Biom.cz »

## Nesený překopávač Pezzolato PRT 2500

Překopávač pro malé a střední kompostárny.

Dodavatel: SOME Jindřichův Hradec s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## Tlakové nerezové nádrže

Nádrže jsou vhodné pro použití k hygienizaci biologicky rozložitelných odpadů a kalů.

Výrobce: Tenez, a.s.

číst více na Biom.cz »

## Drtič PEZZOLATO S 7000

Typ S 7000 se výkonově pohybuje mezi malou a střední třídou drtičů. Drtící zařízení se skládá z rotoru se 64 volně uloženými kladivy ve 4 řadách a z protiostří k zajištění kvalitního rozdrcení a rozvláknění dřevní hmoty. Násypka je uzpůsobena pro kombinaci ručního a strojního vkládání materiálu.

Dodavatel: SOME Jindřichův Hradec s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## Pomaloběžné drtiče Doppstadt DW

Pomaloběžné drtiče jsou určeny pro hrubé drcení pomocí podélně uloženého pomalu se otáčejícího rotoru se zuby, které materiál protlačují přes hydraulicky jištěný hřeben. Jsou vhodné pro drcení starého dřeva (nábytek, stavební dřevo, žel. pražce, pařezy), tuhého komunálního odpadu a.j. Pomaloběžné drtiče Doppstadt jsou montovány na podvozky nebo jako stacionární stroje. Na přání lze dodat poháněné elektromotorem.

Dodavatel: SOME Jindřichův Hradec s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## Bubnové štěpkovače Pezzolato

Bubnové štěpkovače řady PTH jsou určeny ke štěpkování většího množství dřevní hmoty.

Maximální průměr štěpkované hmoty je podle typu od 370 do 650 mm.

Dodavatel: SOME Jindřichův Hradec s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## Trubkové výměníky tepla

Trubkové výměníky pro ohřev biologicky rozložitelných odpadů a kalů.

Výrobce: Tenez, a.s.

číst více na Biom.cz »

## Beztlaké nerezové nádrže

Nádrže jsou vhodné pro použití k hygienizaci biologicky rozložitelných odpadů a kalů.

Výrobce: Tenez, a.s.

číst více na Biom.cz »

## Kombi drtič Doppstadt DZ 750

Tento stroj kombinuje výhody rychloběžného a pomaloběžného drtiče do jednoho zařízení. Díky tomuto spojení lze na vstupu zpracovávat hrubý materiál a na výstupu získat menší frakci podrceného materiálu. Standardně je tento drtič vybaven 2 magnetickými separátory kovových příměsí.

Dodavatel: SOME Jindřichův Hradec s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## Rychloběžné drtiče Doppstadt AK

Rychloběžné drtiče řady AK jsou vybaveny rychle se otáčejícím rotorem s volně uloženými kladivy. Velikost výstupního materiálu je možné volit použitím celé řady dodrcovacích košů s různou velikostí otvorů (50-280 mm). Tyto drtiče jsou vhodné pro zpracování bioodpadů, starého dřeva, palet, zahradních a parkových odpadů, ořezů ze stromů atd.

Dodavatel: SOME Jindřichův Hradec s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## Diskové štěpkovače PEZZOLATO - řada PZ

Diskové štěpkovače PEZZOLATO - řada PZ jsou určené pro zpracování dřevních zbytků pocházejících ze sezónní údržby stromů, živých plotů, z likvidace klestí po těžbě atd. Maximální průměr štěpkované hmoty je podle typu od 100 do 250 mm. Stroje mohou být poháněny od vývodové hřídele traktoru nebo vybaveny vlastní pohonnou jednotkou(benzínovým, dieselovým motorem nebo elektromotorem).

Dodavatel: SOME Jindřichův Hradec s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## Drtič PEZZOLATO S 10000

Typ S 10 000 muže být na přání vybaven horním šikmým podávacím řetězovým dopravníkem místo podávacího válce pro podávání objemného materiálu. Objemná vkládací násypka tohoto drtiče je uzpůsobena pro strojní vkládání dřevního materiálu. Stroj lze také dodat v provedení na nákladním automobilu nebo jako stacionární.

Dodavatel: SOME Jindřichův Hradec s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## Diskové štěpkovače PEZZOLATO - řada H

Stručný popis: Diskové štěpkovače PEZZOLATO - řada H jsou určené pro zpracování dřevních zbytků pocházejících ze sezónní údržby stromů, živých plotů, z likvidace klestí po těžbě atd.

Maximální průměr štěpkované hmoty je podle typu od 200 do 300 mm.

Dodavatel: SOME Jindřichův Hradec s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## Samochodný překopávač Pezzolato PRT 3000

Překopávač pro malé a střední kompostárny na pásovém podvozku.

Dodavatel: SOME Jindřichův Hradec s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## Rotační třidič RT-2

Rotační třidič RT-2 umožňuje třídit materiály (např. hotový kompost) na tři frakce určené k dalšímu zpracování nebo použití. Velikosti ok sít rotujících v uspořádání šestihranu jsou volitelné. Sklon horizontální osy třidiče je nastavitelný. Konstrukce třidiče umožňuje snadnou přepravu na typizovaném podvozku.

Dodavatel: K.P.R. ENGINEERING, s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## SANDBERGER SF 250

Jednoduchý, ale efektivní samojízdný překopávač kompostu s robustní konstrukcí a výkonnými jednotkami.

Dodavatel: AGROINTEG s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## SANDBERGER SF 300

Samojízdný překopávač kompostu nepřekonaný ve své funkci a ve své spolehlivosti.

Dodavatel: AGROINTEG s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## SANDBERGER TA 400

Traktorový tažený překopávač kompostu pro nadpodnikové využití nebo pro menší kompostárny v komunální oblasti

Dodavatel: AGROINTEG s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## SANDBERGER SF 200

Samojízdný překopávač kompostu ideální pro výrobu vysoce kvalitního kompostu v malých podnicích.

Dodavatel: AGROINTEG s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## SANDBERGER ST 200

Traktorový tažený překopávač pro zahradnictví a malé provozy.

Dodavatel: AGROINTEG s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## SANDBERGER ST 250

Výkonný traktorový překopávač kompostu pro 35 - 80 PS

Dodavatel: AGROINTEG s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## SANDBERGER ST 300

Tažený traktorový překopávač kompostu používaný v zařízeních až do 35 000 t/rok.

Dodavatel: AGROINTEG s.r.o.

číst více na Biom.cz »

## SANDBERGER SF 420

Samojízdný překopávač kompostu - kompletní systém pro moderní kompostové hospodářství.

Dodavatel: AGROINTEG s.r.o.

číst více na Biom.cz »

### Kompostárny a BPS

Interaktivní mapa

seznam kompostáren
seznam bioplynových stanic

### Statistiky

Data o produkci a zpracování bioodpadů v ČR jsou čerpána ...

zobrazit statistiky »

### Projekt

Zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství ...

další informace »

### O portálu

Zde najdete základních informace o portálu, jeho historii a kontaktní ...

více o portálu »

### Odkazy

další odkazy »