Skočit na obsah
Domů » Technologie » Biologické sušení

# Biologické sušení

Při výrobě biopaliv biologickým sušením je bioodpad nejprve připraven na sušení mechanickou předúpravou, především předdrcením a vyjmutím škodlivých odpadů. Někdy je zařazen i magnetický separátor na odseparování železných kovů.

Po mechanické předúpravě následuje sušení k docílení nízké biodegradace odpadů a redukce vlhkosti v upravovaných odpadech. K tomu je využito samoohřívání organických částeček v odpadech, kdy se uvolňuje teplo, které vede k odpaření vlhkosti v odpadech. Odpad je během biosušení provzdušňován a proces se může odehrávat v uzavřené hale či jednotlivých dílčích oddělených tunelech či jiných reaktorech.

Suchý produkt je tříděn a mechanicky upravován na suchý stabilizát, který je následně peletizován pro spoluspalování v uhelných elektrárnách a teplárnách.

Zdroj: MBÚ

### Kompostárny a BPS

Interaktivní mapa

seznam kompostáren
seznam bioplynových stanic

### Statistiky

Data o produkci a zpracování bioodpadů v ČR jsou čerpána ...

zobrazit statistiky »

### Projekt

Zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství ...

další informace »

### O portálu

Zde najdete základních informace o portálu, jeho historii a kontaktní ...

více o portálu »

### Odkazy

další odkazy »