Skočit na obsah
Domů » Vyhlášky » Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

# Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (28. duben 2010)

Tato vyhláška se týká přímo bioodpadů. Stanovuje například seznam bioodpadů a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie materiálového využívání bioodpadů, technické požadavky na vybavení a provoz zařízení biologického zpracování bioodpadů, obsah provozního řádu zařízení a podobně.

                                     341/2008 Sb.

                                       VYHLÁŠKA

                                 ze dne 26. srpna 2008

       o  podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně
       vyhlášky  č.  294/2005  Sb.,  o podmínkách ukládání odpadů na skládky a
       jejich  využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
       podrobnostech  nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s
       biologicky rozložitelnými odpady)

       Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zemědělství a
       Ministerstvem  zdravotnictví  stanoví  podle  §  33b  odst. 3 zákona č.
       185/2001  Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
       zákona č. 314/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

       ČÁST PRVNÍ

       § 1

       Předmět úpravy

       Tato    vyhláška    upravuje   podrobnosti   nakládání   s   biologicky
       rozložitelnými odpady (dále jen „bioodpady“).

       § 2

       Seznam   bioodpadů  a  požadavky  na  kvalitu  odpadů  vstupujících  do
       technologie materiálového využívání bioodpadů

       Seznam  bioodpadů  využitelných v zařízení k využívání bioodpadů včetně
       seznamu  bioodpadů  využitelných  v  malém zařízení podle § 33b odst. 1
       písm.   a)  zákona  a  požadavky  na  kvalitu  odpadů  vstupujících  do
       technologie jejich materiálového využívání jsou uvedeny v příloze č. 1.

       § 3

       Technické   požadavky   na  vybavení  a  provoz  zařízení  biologického
       zpracování   bioodpadů   v   závislosti  na  množství  a  druhu  v  něm
       upravovaných bioodpadů a technologické požadavky na úpravu bioodpadů

       (1)  Technické  požadavky  na  vybavení  a  provoz zařízení k využívání
       bioodpadů  jsou  stanoveny  v  závislosti  na  množství  a  druhu v něm
       zpracovávaných bioodpadů pro

       a)  malá zařízení podle § 33b odst. 1 písm. a) zákona, v příloze č. 2 a
       příloze č. 3,

       b)  zařízení  s vyšší kapacitou, než je stanoveno v § 33b odst. 1 písm.
       a)  zákona  pro  malá  zařízení, v závislosti na technologii zpracování
       bioodpadů, v příloze č. 2 a jiném právním předpisu1).

       (2)  Zařízení  k  biologickému  zpracování bioodpadů se podle používané
       technologie dělí na:

       a)   kompostárny  a  další  zařízení  s  aerobním  procesem  zpracování
       bioodpadů,

       b) bioplynové stanice a další zařízení s anaerobním procesem zpracování
       bioodpadů.

       (3)   Technologické   požadavky   na  jednotlivé  způsoby  biologického
       zpracování bioodpadů podle odstavce 2 jsou uvedeny v příloze č. 2.

       § 4

       Obsah provozního řádu zařízení

       Obsah  provozního řádu zařízení s vyšší kapacitou, než je stanoveno v §
       33b  odst.  1 písm. a) zákona pro malá zařízení, je uveden v příloze č.
       4.

       § 5

       Způsob a kritéria hodnocení a zařazování upravených bioodpadů do skupin
       podle způsobů jejich materiálového využívání

       (1)  Hodnocení  výstupů  ze  zařízení  k využívání bioodpadů se provádí
       podle kritérií stanovených v příloze č. 5.

       (2)  Na  základě  výsledků hodnocení se výstupy ze zařízení k využívání
       bioodpadů   zařazují  do  skupin  odpovídajících  jednotlivým  způsobům
       materiálového využití upravených bioodpadů, uvedených v příloze č. 6.

       (3)  Limitní  hodnoty koncentrací cizorodých (rizikových) látek a prvků
       ve  výstupech  ze  zařízení  pro  biologické  zpracování bioodpadů jsou
       stanoveny v tabulce č. 5.1. přílohy č. 5.

       (4)  Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace jsou uvedena v tabulce
       č.  5.4.  a  četnost  kontrol v tabulce č. 5.6. přílohy č. 5. V případě
       zpracování  vedlejších  živočišných  produktů  se  kritéria  a  četnost
       kontrol pro výstupy posuzují podle jiného právního předpisu^2).

       (5)  Znaky  jakosti  rekultivačního kompostu a rekultivačního digestátu
       jsou stanoveny v tabulkách č. 5.2. a č. 5.3. přílohy č. 5.

       § 6

       Četnost a metody vzorkování

       Vzorkování  se  uskutečňuje  na  základě plánu vzorkování, zpracovaného
       podle  zásad  stanovených  v příloze č. 7 a v souladu s provozním řádem
       zařízení.  O  vzorkování  se  zpracovává  protokol  o  vzorkování podle
       přílohy č. 8.

       ČÁST DRUHÁ

       Změna vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
       a  jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
       o podrobnostech nakládání s odpady

       Vyhláška  č.  294/2005  Sb.,  o podmínkách ukládání odpadů na skládky a
       jejich  využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
       podrobnostech nakládání s odpady, se mění takto:

       V  §  12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky
       pod čarou č. 10a zní:

       „(3)  Ustanovení  odstavce  2  se  nevztahuje  na výstupy ze zařízení k
       využívání  biologicky  rozložitelných  odpadů,  pro které jsou způsob a
       kritéria  hodnocení a zařazování do skupin podle způsobů jejich využití
       stanoveny jiným právním předpisem^10a).

       10a)  Vyhláška  č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky
       rozložitelnými  odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
       ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
       vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška
       o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).“.

       Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

       ČÁST TŘETÍ

       § 7

       Účinnost

       Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

       Ministr:

       RNDr. Bursík v. r.

       Příloha 1

       Seznam   bioodpadů  a  požadavky  na  kvalitu  odpadů  vstupujících  do
       technologie materiálového využívání bioodpadů

       A. Seznam využitelných bioodpadů
    ---------------------- -----------------------------------------------------------------------------
    Zvláštní                            Druhy odpadů podle Katalogu odpadů^3)
    způsoby
    nakládání
    ---------------------- -----------------------------------------------------------------------------
              02           Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z
                           výroby         a zpracování potravin
              02 01        Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
              02 01 01     Kaly z praní a z čištění
              02 01 03     Odpad rostlinných pletiv
    1         02 01 06     Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady,
                           soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
              02 01 07     Odpady z lesnictví
    1         02 02        Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravinživočišného původu
    1         02 02 01     Kaly z praní a z čištění
    1         02 02 03     Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
    1         02 02 04     Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
              02 03        Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů,
                           kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z
                           výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
              02 03 01     Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
    3         02 03 04     Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
              02 03 99     Odpady jinak blíže neurčené
              02 03 05     Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
              02 04        Odpady z výroby cukru
              02 04 01     Zemina z čištění a praní řepy
              02 04 03     Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
              02 05        Odpady z mlékárenského průmyslu
    1         02 05 01     Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
              02 05 02     Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
              02 06        Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
    3         02 06 01     Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
              02 06 03     Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
              02 07        Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy,
                           čaje a kakaa)
              02 07 01     Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
              02 07 02     Odpad z destilace lihovin
    3         02 07 04     Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
              02 07 05     Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
              03           Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a
                           lepenky
              03 01        Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
              03 01 01     Odpadní kůra a korek
              03 01 05     Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod
                           číslem 03 01 04
              03 03        Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
              03 03 01     Odpadní kůra a dřevo
              03 03 07     Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
              03 03 08     Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
              03 03 09     Odpadní kaustifikační kal
              03 03 10     Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a
                           povrchové vrstvy z mechanického třídění
              03 03 11     Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03
                           03 10
              04           Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu
              04 01        Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
    1         04 01 01     Odpadní klihovka a štípenka
              04 01 07     Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě
                           jejich vzniku
              04 02        Odpady z textilního průmyslu s výjimkou textilií ze syntetických vláken
              04 02 10     Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
              04 02 20     Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 04
                           02 19
              04 02 21     Odpady z nezpracovaných textilních vláken
              04 02 22     Odpady ze zpracovaných textilních vláken
              15           Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a
                           ochranné oděvy jinak neurčené
              15 01        Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
              15 01 01     Papírové a lepenkové obaly
              15 01 03     Dřevěné obaly
              16           Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
              16 03        Vadné šarže a nepoužité výrobky
              16 03 06     Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
              17           Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
              17 02        Dřevo, sklo a plasty
              17 02 01     Dřevo
              19           Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z
                           čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místojejich vzniku a z
                           výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely
              19 05        Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
              19 05 03     Kompost nevyhovující jakosti
              19 06        Odpady z anaerobního zpracování odpadu
              19 06 03     Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
              19 06 04     Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
              19 06 05     Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
              19 06 06     Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného
                           odpadu
              19 08        Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
    2         19 08 05     Kaly z čištění komunálních odpadních vod
    1         19 08 09     Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé
                           tuky
              19 08 12     Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem
                           19 08 11
              19 08 14     Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vodneuvedené pod
                           číslem 19 08 13
              19 09        Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
    2         19 09 01     Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
              19 09 02     Kaly z čiření vody
              19 09 03     Kaly z dekarbonizace
              19 12        Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování,
                           peletizace)
              19 12 01     Papír a lepenka
              19 12 07     Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
              20           Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové
                           odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
              20 01        Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
              20 01 01     Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet
    1         20 01 08     Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
              20 01 10     Oděvy
              20 01 11     Textilní materiály
    1         20 01 25     Jedlý olej a tuk
              20 01 38     Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
              20 02        Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
              20 02 01     Biologicky rozložitelný odpad
              20 03        Ostatní komunální odpady
              20 03 02     Odpad z tržišť
    2         20 03 04     Kal ze septiků a žump
              20 03 07     Objemný odpad
    ---------------------- -----------------------------------------------------------------------------

       Poznámky k A. Seznamu využitelných odpadů:

       1  -  podléhají  souhlasu  a  kontrole Krajské veterinární správy podle
       jiného právního předpisu^2)

       2  -  podléhají  kontrole  podle  tabulky  č.  5. 4 přílohy č. 5 k této
       vyhlášce.

       3  -  určité  zmetkové  potraviny  –  výběr  zmetkových  potravin podle
       Nařízení   Komise   (ES)   ze  dne  3.  února  2006  č.  197/2006  Sb.,
       neživočišného původu nebo neobsahující produkty živočišného původu jako
       například pečivo, těstoviny, cukrářské výrobky a podobné výrobky, které
       z  obchodních  důvodů,  z  důvodu  závady  při výrobě, balení nebo jiné
       závady nepředstavují nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat a nejsou již
       určeny  k  lidské  spotřebě  a  zbavené  obalů  mohou  být zpracovány v
       zařízeních  na  výrobu  bioplynu  nebo  kompostování, která nepodléhají
       schválení Krajské veterinární správy ani její kontrole.

       B. Seznam bioodpadů využitelných v malém zařízení
    ----------- -----------------------------------------------------------------------
                           Druhy odpadů podle Katalogu odpadů^3)
    ----------- -----------------------------------------------------------------------
    02 01       Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
    02 01 03    Odpad z rostlinných pletiv
    20 01       Komunální odpady – složky z odděleného sběru
    20 01 38    Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
    20 02       Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
    20 02 01    Biologicky rozložitelný odpad
    20 03       Ostatní komunální odpady
    20 03 02    Odpad z tržišť
    ----------- -----------------------------------------------------------------------

       C. Požadavky na kvalitu bioodpadů vstupujících do zařízení

       Využitelné  druhy  bioodpadů  uvedené  v  seznamech A a B musí splňovat
       požadavky:

       a)  stanovené  v  podmínkách  přejímky  odpadů do konkrétního zařízení,
       stanovené jeho provozním řádem,

       b) stanovené pro některé druhy bioodpadů v seznamu A.

       Příloha 2

       Technologické  požadavky  na jednotlivé způsoby biologického zpracování
       bioodpadů   a   technické  požadavky  na  vybavení  a  provoz  zařízení
       biologického zpracování bioodpadů

       A. Způsoby biologického zpracování bioodpadů

       Způsoby  biologického  zpracování  bioodpadů,  které jsou považovány za
       jejich  využívání  ve  smyslu této vyhlášky, jsou řízené a kontrolované
       procesy  aerobní  nebo anaerobní mikrobiální biochemické přeměny těchto
       bioodpadů  probíhající  v zařízeních k jejich pracování, případně další
       způsoby  využívání  nebo  i zcela nové biologické postupy a technologie
       vyvinuté  na  základě  postupujícího rozvoje vědy a techniky s výstupy,
       které odpovídají požadavkům této vyhlášky.

       B. Základní požadavky na zařízení

       (1)  Malá  zařízení - požadavky na malá zařízení jsou uvedeny v příloze
       č. 3

       (2) Kompostárny a další zařízení s procesem kompostování

       a)  v  případě,  že  budou  v  zařízení  zpracovávány zemědělské odpady
       živočišného   původu  nebo  vedlejší  živočišné  produkty,  s  výjimkou
       vytříděných  kuchyňských  odpadů  z  kuchyní,  jídelen  a  stravoven  a
       určitých  zmetkových  potravin,  postupuje se v souladu s jiným právním
       předpisem^2),

       b) nezbytným vybavením je:

       1. zařízení ke sledování teploty,

       2. zařízení pro zvlhčování,

       3. zařízení pro provzdušňování, překopávání.

       c) další požadavky jsou stanoveny jiným právním předpisem^1).

       (3) Bioplynové stanice a další zařízení s procesem anaerobní digesce

       a)  požadavky  na  zařízení,  ve  kterých  jsou  zpracovávány  vedlejší
       živočišné   produkty,  s  výjimkou  vytříděných  kuchyňských  odpadů  z
       kuchyní,  jídelen  a  stravoven+  a  určitých zmetkových potravin, jsou
       stanoveny jiným právním předpisem^2),

       b) další požadavky jsou stanoveny jiným právním předpisem^1).

       Poznámka:

       +  Vytříděným  kuchyňským  odpadem  z  kuchyní,  jídelen a stravoven se
       rozumí  odpad pouze rostlinného charakteru (například zbytky zeleniny a
       ovoce),  který  nepřišel  do  kontaktu se surovinami živočišného původu
       (například se syrovým masem, syrovými produkty rybolovu, syrovými vejci
       nebo syrovým mlékem).

       C. Technologické požadavky na úpravu bioodpadů

       (1) Kompostování - proces, při němž se činností mikro a makro organismů
       za  přístupu  vzduchu  přeměňuje  využitelný  bioodpad na stabilizovaný
       výstup – kompost. Technologické požadavky na tento proces jsou:

       a)  pro  kompostování  bioodpadů  s  očekávaným hygienizovaným výstupem
       podle  technologie  používané  v  zařízení  musí  být  dodrženy teploty
       uvedené  v tabulce č. 2.1., přičemž hygienizací se rozumí způsob úpravy
       bioodpadu,  kterým  se snižuje počet patogenních organismů, které mohou
       způsobit onemocnění člověka nebo zvířat, pod stanovenou hodnotu.
    Tabulka č. 2. 1. Teplotní režimy při hygienizaci kompostováním
    ---------------------------------------------------------------------
        Technologie      Vstupy                         Teplota, doba
    ---------------------------------------------------------------------
    Malé zařízení        Odpady ze zahrad a zeleně    >=45 °C, 5 dní
    ---------------------------------------------------------------------
    Kompostování         Odpady ze zahrad a zeleně,   >=45 °C, 10 dní
                         zbytková biomasa ze
                         zemědělství
    ---------------------------------------------------------------------
    Kompostování         Biologicky rozložitelné      >55 °C, 21dní
                         odpady (dle přílohy č. 1     >=65 °C, 5 dní
                         seznam A)
    ---------------------------------------------------------------------
    Kompostování v       Biologicky rozložitelné      >=65 °C, 5 dní
    uzavřených           odpady (dle přílohy č. 1,
    prostorách           seznam A)
    ---------------------------------------------------------------------

       b)  v  malých  zařízeních  je  v  průběhu  kompostování nutné dosáhnout
       teploty nejméně 45 °C po dobu 5 dní a uskutečnit nejméně 2 překopávky,

       c)  teplota  kompostových  zakládek  vyšších  než 2 m se měří ve středu
       zakládky  v  minimální hloubce 1 m od povrchu zakládky. Teplota nižších
       kompostových  zakládek  se  měří ve středu zakládky v minimální hloubce
       0,5 m od povrchu zakládky,

       d)  minimální  doba  procesu  po  provedené homogenizaci je 60 dnů. Při
       kompostování  v  uzavřených prostorách je možná i doba kratší v případě
       zpracování   pouze  rostlinných  tkání  nebo  je-li  výrobcem  zařízení
       stanovena minimální doba zpracování jinak.

       e)  při  kompostování  vstupů do zařízení vyžadujících zvláštní způsoby
       nakládání  podle  přílohy  č.  1,  seznam  A, je účinnost hygienizace v
       zařízení  v  tomto případě potvrzena ověřením vnesenými organismy podle
       bodu uvedeného v části D odst. 1 písm. c) a odst. 2 této přílohy,

       f)  při procesu kompostování je pro expedici kompostu přípustná teplota
       nižší než 40 °C,

       g)  v  průběhu  celého procesu kompostování je nutné důsledně dodržovat
       opatření  stanovená  k  dodržení požadavků jiných právních předpisů^4),
       zejména  ve  vztahu  k  ochraně  podzemních  a povrchových vod, ochraně
       zdraví  a  pro  omezení znečišťování okolního prostředí zápachem (nesmí
       dojít k překročení přípustné míry obtěžování zápachem).

       (2) Anaerobní digesce

       a)   Při  anaerobní  digesci  bioodpadů,  kterou  se  rozumí  řízený  a
       kontrolovatelný   mikrobiální   mezofilní   nebo   termofilní   rozklad
       organických  látek  bez  přístupu vzduchu v zařízení bioplynové stanice
       jako   samostatné   technologie  za  vzniku  bioplynu,  digestátu  nebo
       rekultivačního  digestátu,  je  nutné  dosáhnout teploty zpracovávaného
       bioodpadu  nejméně  55  °C  a  udržet  ji  nejméně po dobu 24 hodin bez
       přerušení,  přičemž  nezbytná celková doba procesu anaerobní digesce je
       více  než  30  dnů.  Celková  doba  zdržení může být kratší než 30 dnů,
       nejméně  však  20  dnů,  pokud  provozovatel  zajistí,  že  produkovaný
       digestát trvale splňuje hodnoty stability dle jiného předpisu^5).

       Dosažení   a   udržení   minimální  teploty  se  nevyžaduje,  jsou-  li
       zpracovávaným bioodpadem rostlinné tkáně.

       b)  Dosažení  nižší  provozní  teploty v reaktoru než 55 °C nebo kratší
       doby expozice náplně reaktoru touto teplotou je možné v případě, že

       1. bioodpad byl předupraven při teplotě 70 °C po dobu 1 hodiny, nebo

       2.  rekultivační  digestát  byl  následně udržován při teplotě 70 °C po
       dobu 1 hodiny, nebo

       3. rekultivační digestát byl kompostován.

       c)  V průběhu celého procesu zpracování bioodpadů při anaerobní digesci
       je  nutné  důsledně  dodržovat  opatření stanovená k dodržení požadavků
       jiných  právních  předpisů^4)  zejména ve vztahu k ochraně podzemních a
       povrchových  vod  (např.  zkoušky těsnosti u všech nádrží a jímek), pro
       ochranu  zdraví  a pro omezení znečišťování okolního prostředí zápachem
       (přípustná míra obtěžování zápachem).

       d)  Podrobný popis opatření pro omezení rizika zápachu je vždy součástí
       provozního  řádu  zařízení  a  náležitosti tohoto popisu jsou uvedeny v
       příloze č. 4.

       e)  Při  anaerobní  digesci  vstupů  do zařízení, vyžadujících zvláštní
       způsoby nakládání dle přílohy č. 1, seznam A, se účinnost hygienizace v
       zařízení  ověřuje  podle  bodu  uvedeného  v části D odst. 1 písm. c) a
       odst. 2 této přílohy.

       D.  Kontrola  způsobů  biologického  zpracování  bioodpadů  z  hlediska
       účinnosti hygienizace

       (1)   Ke   kontrole   účinnosti   hygienizace   technologií  -  způsobů
       biologického zpracování v zařízeních k využití bioodpadu se používá:

       a)  monitoring technologických parametrů použité technologie (například
       teplota, vlhkost, doba zpracování) podle tabulky č. 2. 1 této přílohy,

       b) kritéria pro hodnocení výstupů ze zařízení stanovená v tabulce č. 5.
       4 při četnosti kontrol podle tabulky č. 5. 6 přílohy č. 5,

       c)  v  případech  zpracování  vedlejších živočišných produktů podle § 5
       odst.  4  ověření  procesu  biologického  zpracování  bioodpadů  pomocí
       vnesených organismů.

       (2)  Ověření procesu biologického zpracování bioodpadů pomocí vnesených
       organismů  se  provádí  v  zařízeních  při zpracovávání kalů z čistíren
       odpadních   vod   nebo  jiných  bioodpadů,  u  kterých  se  předpokládá
       kontaminace patogenními činiteli a to

       a)   kontrolou   dodržování  stanovených  technologických  parametrů  a
       kontrolou  dodržování limitních hodnot vybraných kritérií pro hodnocení
       výstupů,

       b)  testem  přímého  hodnocení procesu, při kterém se využívají vnesené
       indikátorové   mikroorganismy;  vneseným  indikátorovým  organismem  je
       Salmonella senftenberg W 775 (H2S negativní) nebo Escherichia coli.

       (3) Proces je možno považovat za ověřený, jestliže:

       a)  výstup ze zařízení odpovídá stanoveným kritériím uvedeným v tabulce
       č. 5. 4 přílohy č. 5,

       b)  byly  dodrženy  všechny technologické parametry stanovené provozním
       řádem,

       c)  počet  kolonií  tvořících  jednotku  u vneseného organismu se během
       procesu sníží minimálně o 6 řádů.

       (4)  V  případě,  že  jsou  zpracovávány  odpady vedlejších živočišných
       produktů,  jsou  požadavky  na nakládání s nimi stanoveny jiným právním
       předpisem6).

       Poznámka:

       Indikátorové   mikroorganismy   jsou  stanovené  mikroorganismy,  které
       signalizují   mikrobiologickou  kontaminaci  biologicky  rozložitelných
       odpadů a výstupů ze zařízení k využívání odpadů.

       Příloha 3

       Základní  požadavky  na  zřízení  malého zařízení k využívání bioodpadů
       (kompostování)

       (1)   Malé  zařízení  musí  být  zřízeno  v  souladu  s  jiným  právním
       předpisem^7).

       (2) Dále se požaduje:

       a)  zvolit  místo se sklonem svahu maximálně do 3°; zakládku je možno v
       případě  potřeby  pokrýt  vodonepropustnou textilií nebo kompostovat ve
       vacích nebo zakládku zastřešit,

       b)  dodržet minimální vzdálenost od povrchových vod (vodní tok, rybník,
       jezero apod.) 50 m (je nutné zohlednit místní hydrologickou situaci),

       c)  dodržet  minimální vzdálenost od zdrojů pitné vody, zdrojů léčivých
       vod  a  přírodních  minerálních  vod  100  m (je nutné zohlednit místní
       hydrogeologickou situaci),

       d)  zvolit  místo mimo aktivní zónu záplavového území v souladu s jiným
       právním předpisem^8),

       e)  zabezpečit  místo  proti  vstupu  nepovolaných  osob  a  označit (s
       uvedením   informací  o  kontaktu  na  provozovatele  a  provozní  době
       zařízení),

       f) vést provozní deník.

       1. Provozní deník malého zařízení obsahuje:

       i) název malého zařízení a adresu včetně pozemkového parcelního čísla a
       názvu katastrálního území a identifikační údaje vlastníka pozemku,

       ii) identifikační údaje provozovatele malého zařízení,

       iii)  jméno  osoby  odpovědné  za provoz malého zařízení a údaje o její
       dosažitelnosti,

       iv)  jména  osob  odpovědných  za vedení jednotlivých záznamů a přehled
       údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány.

       2.  Záznamy  do  provozního  deníku  malého  zařízení  musí  být vedeny
       (číslovány)  v nepřerušované číselné řadě, datovány a podepsány osobou,
       která  záznam provedla, zápis musí být proveden bezprostředně po vzniku
       situace,  kterou  popisuje  (tentýž den), a to minimálně v následujícím
       rozsahu:

       i) všechny skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení - například
       jména  obsluhy,  vybrané  údaje  o sledování provozu zařízení - druhy a
       množství  (hmotnost) přijatých bioodpadů, datum zřízení zakládky, druhy
       bioodpadů  a  surovin použitých k vytvoření zakládky, datum překopávek,
       expedice rekultivačního kompostu a způsob jeho využití,

       ii) měření teplot v rámci použitého technologického způsobu,

       iii)  záznamy  o  školení  pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení
       apod.,

       iv) havarijní situace a způsob jejich řešení.

       3.  Údaje  o  hmotnosti  bioodpadů  uváděné v provozním deníku je možné
       stanovit  na  základě odborného odhadu (hmotnost nákladu na automobilu,
       přepočet u objemu apod.).

       Přílohou  deníku  jsou protokoly nebo jejich kopie o prováděné kontrole
       výstupů  1x  za  rok  a  záznamy  o  kontrolách provedenými kontrolními
       orgány.

       Příloha 4

       Obsah provozního řádu zařízení

       (1)   Provozní  řád  zařízení  k  využívání  bioodpadů  obsahuje  údaje
       stanovené  pro  provozní  řád  skupiny  zařízení B a C v příloze č. 1 k
       vyhlášce  č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
       pozdějších předpisů, a tyto další údaje:

       a)  návrh  provozního  deníku  dle  bodu  10  přílohy  č. 1 vyhlášky č.
       383/2001  Sb.,  o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
       předpisů,

       b)  předpokládaný  způsob využití výstupu ze zařízení (kompost, hnojivo
       apod.),

       c) opatření pro splnění požadavků na ochranu zdraví a životní prostředí
       v souladu s jinými právními předpisy^9),

       d) opatření k provádění kontroly emisí pachů,

       e)  v  případě  bioplynových  stanic je nezbytné vždy uvést následující
       údaje:

       1.  jednoznačná  specifikace  vstupů do zařízení a jejich předpokládané
       množství podle jednotlivých druhů vstupů (v tunách/rok),

       2. způsob skladování vstupů,

       3.   popis   průběhu   procesu   anaerobní  digesce  bioodpadů,  včetně
       klasifikace  procesu  anaerobní  digesce podle sušiny substrátu a podle
       provozní teploty, dále doby zdržení vstupů v procesu anaerobní digesce,

       4.  popis  míst  možného vývinu emisí pachových látek a popis přijatých
       technicko-organizační  opatření  k  zamezení  vzniku  a  záchytu  emisí
       pachových látek při běžném provozu zařízení i při mimořádných stavech,

       5. popis způsobu nakládání s rekultivačním digestátem, včetně upřesnění
       způsobu  nakládání  s  digestátem  vzniklým při havarijních nebo jiných
       mimořádných situacích.

       f) opatření k minimalizaci obtěžování a rizik z provozu zařízení (emise
       pachu,  emise  tuhých  znečišťujících látek, materiály zanášené větrem,
       hluk a dopravní provoz, ptáci, paraziti a hmyz, vznik aerosolů apod.),

       g) v případě zpracování odpadů vedlejších živočišných produktů opatření
       pro splnění požadavků jiných právních předpisů^5).

       h) zásady plánu vzorkování výstupů ze zařízení, při jehož zpracování se
       postupuje  podle  přílohy č. 7; vzor protokolu o vzorkování je uveden v
       příloze č. 8,

       i)  rozsah  sledovaných  ukazatelů stanovených pro hodnocení výstupů ze
       zařízení  a  četnost  jejich  kontrol  podle  přílohy  č. 5 v souladu s
       podrobnostmi o vzorkování stanovenými v příloze č. 7 a 8,

       j)  stanovení  postupu změny provozního řádu ve smyslu snížení četnosti
       zkoušek  v souladu s podrobnostmi o vzorkování stanovenými v příloze č.
       7 a 8,

       k)   případné   další   podmínky   pro   příjem   bioodpadů,   navržené
       provozovatelem podle typu provozované technologie.

       Příloha 5

       Hodnocení a kontrola výstupů

       A.  Požadavky a kritéria pro hodnocení a kontrolu výstupů ze zařízení k
       využívání bioodpadů

       (1)  Požadavky  a  kritéria pro hodnocení výstupů - limitní koncentrace
       vybraných  rizikových  látek  a  prvků  pro zařazení výstupů do 2. a 3.
       skupiny podle přílohy č. 6 jsou uvedeny v tabulce č. 5. 1.

       (2)  Znaky jakosti rekultivačního kompostu jsou uvedeny v tabulce č. 5.
       2.

       (3) Znaky jakosti rekultivačního digestátu jsou uvedeny v tabulce č. 5.
       3.

       (4)    Kritéria    účinnosti   hygienizace   na   základě   sledovaných
       indikátorových  mikroorganismů  ve  výstupech  2.  skupiny Třídy I a II
       podle přílohy č. 6 jsou uvedeny v tabulce č. 5. 4.

       (5) V tabulce č. 5. 5 jsou uvedeny metody stanovení.

       (6) Četnost a druh kontrol pro jednotlivé skupiny výstupů podle přílohy
       č. 6 jsou uvedeny v tabulce č. 5. 6.

       (7)  V  případě,  že  jsou  v  zařízení  zpracovávány odpady vedlejších
       živočišných produktů musí výstupy ze zařízení odpovídat kromě požadavků
       uvedených  v  této  příloze  i  požadavkům  na  výstup uvedeným v jiném
       právním předpisu^10).
    Tabulka č. 5. 1 – Limitní koncentrace vybraných rizikových látek
    a prvků
    -------------------------------------------------------------- ----------------------------
       Sledovaný       Jednotka           Výstupy (skupina 2)       Stabilizovaný biologicky
       ukazatel                                                       rozložitelný odpad
                                                                          (skupina 3)
                                      -----------------------------
                                      Třída I   Třída II          Třída III

    -------------------------------------------------------------- ----------------------------
    As               mg/kg sušiny        10         20       30               40
    -------------------------------------------------------------- ----------------------------
    Cd               mg/kg sušiny        2          3         4                5
    -------------------------------------------------------------- ----------------------------
    Crcelkový        mg/kg sušiny       100        250       300              600
    -------------------------------------------------------------- ----------------------------
    Cu               mg/kg sušiny       170        400       500              600
    -------------------------------------------------------------- ----------------------------
    Hg               mg/kg sušiny        1         1,5        2                5
    -------------------------------------------------------------- ----------------------------
    Ni               mg/kg sušiny        65        100       120              150
    -------------------------------------------------------------- ----------------------------
    Pb               mg/kg sušiny       200        300       400              500
    -------------------------------------------------------------- ----------------------------
    Zn               mg/kg sušiny       500        1200     1500             1800
    -------------------------------------------------------------- ----------------------------
    PCB              mg/kg sušiny       0,02       0,2        -       dle způsobu využití
    -------------------------------------------------------------- ----------------------------
    PAU              mg/kg sušiny        3          6         -       dle způsobu využití
    -------------------------------------------------------------- ----------------------------
    Nerozložitelné       % hm.      max. 2% hm.  max. 2%hm.   -                -
    příměsi >2 mm
    -------------------------------------------------------------- ----------------------------
    AT4             mg O2/ g sušiny      -          -         -              < 10
    -------------------------------------------------------------- ----------------------------

       Použité zkratky:

       PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138,
       153, 180)

       PAU    -    polycyklické   aromatické   uhlovodíky   (suma   antracenu,
       benzo(a)antracenu,         benzo(a)pyrenu,        benzo(b)fluoranthenu,
       benzo(ghi)perylenu,  benzo(k)fluoranthenu,  fluoranthenu,  fenanthrenu,
       chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)

       AT4   –  test  respirační  aktivity,  testovací  metoda  pro  hodnocení
       stability  bioodpadu  na  základě  měření  spotřeby  O2  za 4 dny podle
       rakouské  normy  ÖNORM  S  2027  –  1  ze  dne 1.9. 2004 . Pokud je AT4
       testovaného  materiálu  nižší  než  10  mg  O2/g  sušiny není již tento
       materiál považován za biologicky rozložitelný.

       Poznámky k tabulce č. 5. 1:

       Jako  technologický  materiál na skládky může být výstup použit, když v
       ukazateli  AT4  splňuje požadavky na stabilizovaný bioodpad - skupina 3
       podle přílohy č. 6.

       U  rekultivačního  kompostu, rekultivačního digestátu a stabilizovaného
       biologického  odpadu  se  výsledky  stanovení  jednotlivých ukazatelů z
       důvodu  možnosti  snížení  četnosti  zkoušek  hodnotí samostatně. Možné
       snížení  četnosti stanovení jednotlivých ukazatelů vybraných rizikových
       látek a prvků je uvedeno v bodě C odst. 2 této přílohy.

       V  případě odstraňování výstupu skupiny 3 - Stabilizovaný bioodpad jeho
       uložením   na  skládku  odpadů,  se  postupuje  podle  jiného  právního
       předpisu^11).
    Tabulka č. 5. 2 Znaky jakosti rekultivačního kompostu
    --------------------------------------------------------------
        Znaky jakosti      Jednotky      Hodnota znaku jakosti
    --------------------------------------------------------------
    Vlhkost                  % hm.        Od zjištěné hodnoty
                                     spalitelných látek do jejího
                                      dvojnásobku, min. 40 až 65
    --------------------------------------------------------------
    Spalitelné látky v       % hm.              min. 25
    sušině vzorku
    --------------------------------------------------------------
    Celkový dusík jako N     % hm.             min. 0,6
    přepočtený na vysušený
    vzorek
    --------------------------------------------------------------
    Poměr C:N*                             min. 20 (max. 30)
    --------------------------------------------------------------
    pH                         -               6,0 – 8,5
    --------------------------------------------------------------
    Nerozložitelné příměsi   % hm.             max. 2,0
    --------------------------------------------------------------

       Poznámka k tabulce č. 5.2:

       Rekultivačním  kompostem  se  rozumí  stabilizovaný  výstup z aerobního
       zpracování bioodpadů, určený pro udržení nebo zlepšení vlastností půdy,
       použitelný  mimo  zemědělskou a lesní půdu. *poměr C:N se vypočítává ze
       stanovení obsahu spalitelných látek následovně: (spalitelné látky:2): N
    Tabulka č. 5. 3 Znaky jakosti rekultivačního digestátu

    --------------------------------------------------------------
    Znaky jakosti          Jednotky      Hodnota znaku jakosti
    --------------------------------------------------------------
    Vlhkost                  % hm.             max. 98,0
    --------------------------------------------------------------
    Celkový dusík jako N     % hm.             min. 0,3
    přepočtený na vysušený
    vzorek
    --------------------------------------------------------------
    pH                         -               6,5 – 9,0
    --------------------------------------------------------------

       Poznámka k tabulce č.5. 3:

       Rekultivační   digestát,   kterým  se  rozumí  stabilizovaný  výstup  z
       anaerobního  zpracování  bioodpadu, použitelný mimo zemědělskou a lesní
       půdu,  nesmí  vykazovat pachy svědčící o nedostatečné stabilitě výstupu
       nebo  o  přítomnosti  nežádoucích látek v souladu s požadavky zákona č.
       86/2002  Sb.,  o  ochraně  ovzduší  a  o změně některých dalších zákonů
       (zákon  o  ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
       362/2006   Sb.,   o  způsobu  stanovení  koncentrace  pachových  látek,
       přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování.
    Tabulka  č.  5.  4  Kritéria pro kontrolu účinnosti  hygienizace
    prováděné na základě sledování indikátorových mikroorganismů

    ---------------------------------------------------- ---------------------------------
     Indikátorový           Výstup                           Počet            Limit
    mikroorganismus                           Jednotky     zkoušených     (nález/ KTJ*)
                                                          vzorků při
                                                         každé kontrole
                                                            výstupu
    ---------------------------------------------------- ---------------------------------
    Salmonella           Rekultivační       nález v 50g        5            negativní
    spp.             kompost/rekultivační
                           digestát
    ---------------------------------------------------- ---------------------------------
    Termotolerantní     Rekultivační         KTJ v 1       5        2         < 103
    koliformní     kompost/rekultivační      gramu
    bakterie **            digestát                                -----------------------
                                                                    3         <  50
    ---------------------------------------------------- ---------------------------------
    Enterokoky**         Rekultivační         KTJ v 1       5       2         < 103
                     kompost/rekultivační      gramu
                           digestát                                -----------------------
                                                                    3         < 50
    ---------------------------------------------------- ---------------------------------

       Poznámky k tabulce č. 5. 4:

       * KTJ = kolonie tvořící jednotky

       **  Z  odebraných  5  vzorků  musí  minimálně  stanovený  počet vyhovět
       předepsaným limitům

       (8) Kontrola účinnosti hygienizace ověřením procesu vnesenými organismy
       se provádí v zařízeních uvedených v § 3 odst. 1 písmeno a) a b)

       a)   u   nových  před  uvedením  do  provozu  při  provozním  ověřování
       technologie  biologického  zpracování, pokud zařízení budou zpracovávat
       kaly  z  čistíren  odpadních  vod  nebo  jiné  bioodpady,  u kterých se
       předpokládá  kontaminace  patogenními  činiteli nebo vedlejší živočišné
       produkty,  které  však  musí  být  zpracovávány  podle  jiného právního
       předpisu^2),

       b)   u  stávajících  při  změnách  technologie,  které  mohou  ovlivnit
       přežívání  patogenních  nebo  podmíněně patogenních činitelů, při změně
       skladby  zpracovávaných bioodpadů nebo při změně původce nebo oprávněné
       osoby,  pokud  zařízení  zpracovává  kaly z čistíren odpadních vod nebo
       jiné  bioodpady,  u  kterých  se  předpokládá  kontaminace  patogenními
       činiteli, nebo vedlejší živočišné produkty,

       c)  v  případě dvakrát po sobě zjištěné nevyhovující kvalitě výstupů na
       základě jejich kontroly dle tabulky č. 5. 4 přílohy č. 5.

       B. Technické normy pro testy a analytická stanovení

       (1)  Pro  stanovení ukazatelů pH, As, Cd, Crcelkový, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn
       (rozklad  dle  ČSN  EN  13657 (838015)), PCB a PAU jsou technické normy
       stanoveny jinými právními předpisy^12), ^13).

       (2) Pro stanovení ukazatelů znaků jakosti kompostu (vlhkost, spalitelné
       látky  v  sušině  vzorku,  celkový  dusík jako N přepočtený na vysušený
       vzorek,  pH)  jsou  postupy  chemických rozborů stanoveny jiným právním
       předpisem^13).

       (3)  Analytické rozbory a mikrobiologické zkoušky výstupů ze zařízení k
       využívání  bioodpadů  pro  účely  jejich hodnocení lze provádět pouze v
       laboratořích  vlastnících  osvědčení  o  akreditaci  nebo  osvědčení  o
       správné  činnosti laboratoře podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025
       Posouzení  shody  –  Všeobecné  požadavky  na  způsobilost zkušebních a
       kalibračních  laboratoří.  Způsobilost  laboratoří se vztahuje pouze na
       metody  jmenovitě  uvedené  v  příloze osvědčení o odborné způsobilosti
       laboratoře.

       (4) Mikrobiologické zkoušky.
    Tabulka č. 5. 5 Metody stanovení mikrobiologických ukazatelů
    ---------------------------------------- -------------------------------
    Metoda pro stanovení detekce bakterií    AHEM*) 7/2001 a AHEM*) 1/2008
    rodu Salmonella sp. v kalech z ČOV,
    kompostech a upravených bioodpadech
    ---------------------------------------- -------------------------------
    Metoda pro stanovení počtů               AHEM*) 7/2001 a AHEM*) 1/2008
    termotolerantních koliformních bakterií
    v kalech z ČOV, kompostech a upravených
    bioodpadech
    ---------------------------------------- -------------------------------
    Metoda pro stanovení počtů enterokoků    AHEM*) 7/2001 a AHEM*) 1/2008
    v kalech z ČOV, kompostech a upravených
    bioodpadech
    ---------------------------------------- -------------------------------

       Poznámka k tabulce č. 5. 5:

       *) AHEM - Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica.

       C. Četnost kontrol výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů

       (1)  Četnost kontrol výstupů zařazených podle přílohy č. 6 do skupiny 2
       z  hlediska  účinnosti  hygienizace  a  stanovení koncentrace vybraných
       rizikových  látek a prvků ve výstupech zařazených podle přílohy č. 6 do
       skupin  2  a  3  v  závislosti  na  roční produkci výstupů je uvedena v
       tabulce č. 5. 6.

       (2)  Snížení četnosti zkoušek stanovené v tabulce č. 5.6 pro kterýkoliv
       ze sledovaných ukazatelů je možné, jestliže v průběhu dvouletého období
       byly  hodnoty  daného  ukazatele  trvale  pod  75 % stanoveného limitu.
       Snížení   četnosti  zkoušek  je  možné  pouze  na  četnost  uvedenou  v
       předcházejícím  řádku  tabulky.  Snížená  četnost  zkoušek  se  uvádí v
       provozním   řádu  příslušného  zařízení.  Neplatí  pro  mikrobiologické
       zkoušky.

       (3)  Způsob  vzorkování  je  nutné zvolit tak, aby odebrané vzorky byly
       reprezentativní    pro    celé   množství   posuzovaného   výstupu,   u
       rekultivačního  kompostu  pro  celou  výrobní  šarži,  kterou se rozumí
       definované  množství  kompostu  z  jedné  zakládky  mající  po skončení
       kompostovacího  procesu  shodné jakostní znaky. U bioplynových stanic a
       zařízení  s  anaerobní  digescí se vzorky odebírají zařízením pro odběr
       vzorku   –   nejlépe  ventilem  umístěným  buď  v  uskladňovací  nádrži
       rekultivačního digestátu nebo v přítokové části do uskladňovací nádrže.

       (4) Při odběru vzorku se postupuje následovně:

       a)  vzorek ke zkoušce vybraných rizikových látek a prvků (tabulka č. 5.
       1)  se  vytvoří  smíšením dílčích vzorků odebraných rovnoměrně z celého
       objemu  vzorkovaného celku podle přílohy č. 8. Pro kontrolu hygienizace
       (tabulka č. 5. 4) se odebírají prosté vzorky v počtu uvedeném v tabulce
       č. 5. 4;

       b) velikost vzorku a způsob úpravy (například drcení) vzorku se stanoví
       po dohodě s laboratoří;

       c)  vzorek  pro  kontrolu  hygienizace  se  před předáním do laboratoře
       uchovává  při  teplotě  do 6 °C a předává do laboratoře tak, aby vzorek
       byl zpracován do 48 hodin po odběru;

       d)  vzorek kompostu je možno odebrat jen v případě, že teplota kompostu
       je nižší než 40 °C.
    Tabulka č. 5. 6: Četnost kontrol výstupů ze zařízení k využívání
    bioodpadů
    ---------------------------------------------- ----------------------------
         Roční produkce výstupů                      Četnost kontrol výstupů
                                      Jednotky
    ---------------------------------------------- ----------------------------
    Do 150 – malé zařízení                t                1 x za rok
    0 - 1000                              t                2 x za rok*
    1001 - 5000                           t                4 x za rok*
    5001 a více                           t               12 x za rok*
    ---------------------------------------------- ----------------------------

       Poznámka k tabulce č. 5. 6:

       *v  případě  celoročního  provozu  se  kontroly provádějí se stanovenou
       četností v zimním a letním období

       Příloha 6

       Zařazování  výstupů  ze  zařízení k využívání bioodpadů do skupin podle
       způsobu jejich využití

       (1)  Výstupem  ze  zařízení  k  využívání bioodpadů jsou výrobky, které
       splňují  požadavky jiných právních předpisů^14), výrobky, které splňují
       požadavky  této  vyhlášky  a  odpady,  které  již  nejsou považovány za
       bioodpady.

       (2)  Výstupy  ze zařízení k využívání bioodpadů, vyjma výstupů z malých
       zařízení,  které  nejsou  uváděny  na  trh  nebo  do oběhu podle jiných
       právních  předpisů^15)  a  které  budou používány mimo zemědělskou nebo
       lesní  půdu  k  zakládání  nebo  pro  údržbu veřejné zeleně v obcích, z
       jejichž  katastrálního  území  bioodpady  zpracované  v  malém zařízení
       pocházejí,  se  podle  svých  vlastností  a způsobu využití zařazují do
       následujících skupin:

       a)  1.  skupina  –  výstupy,  které  splňují požadavky na výrobky podle
       jiných  právních  předpisů^14)  (například bioplyn, kompost, digestát).
       Výstupy,   které   nejsou   uváděny  do  oběhu  podle  jiných  právních
       předpisů^16) musí odpovídat minimálně požadavkům na výstupy 2. skupiny.

       b)  2.  skupina  –  výstupy,  které  splňují  požadavky této vyhlášky a
       využívají  se  mimo  zemědělskou  a  lesní  půdu. Na základě skutečných
       vlastností, složení a způsobu využití se skupina dělí na tyto třídy:

       1.  Třída  I  –  určena  pro  využití  na povrchu terénu užívaného nebo
       určeného  pro  zeleň u sportovních a rekreačních zařízení včetně těchto
       zařízení  v  obytných  zónách  s  výjimkou  venkovních  hracích  ploch.
       Kritéria  pro  využívání  na  povrchu  venkovních hracích ploch se řídí
       jiným právním předpisem^17),

       2.  Třída  II  –  určena  pro  využití na povrchu terénu užívaného nebo
       určeného  pro  městskou zeleň, zeleň parků a lesoparků, pro využití při
       vytváření  rekultivačních  vrstev  nebo  pro  přimíchávání do zemin při
       tvorbě  rekultivačních  vrstev, na území průmyslových zón, při úpravách
       terénu  v  průmyslových  zónách  (rekultivační  kompost  v  doporučeném
       množství  nepřesahujícím v průměru 200 t sušiny na 1 ha v období deseti
       let  a rekultivační digestát v doporučeném množství nepřekračující 20 t
       sušiny na 1 ha v období deseti let).

       Rekultivační  digestát  musí  být aplikován v dělených dávkách tak, aby
       nedošlo  k  zamokření  pozemku  na  dobu  delší  než 12 hodin či k jeho
       zaplavení. Pro uvedená místa a účely je možné užívat i Třídu I;

       3.  Třída  III  –  určena  pro  využití  na  povrchu terénu vytvářeného
       rekultivačními  vrstvami zabezpečených skládek odpadů podle ČSN 83 8035
       Skládkování  odpadů  –  Uzavírání a rekultivace skládek, rekultivačními
       vrstvami  odkališť  nebo  pro filtrační náplně biofiltrů (kompost). Pro
       uvedené účely je možné užívat i Třídu I a Třídu II.

       c)  3.  skupina  - stabilizovaný bioodpad určený k uložení na skládku v
       souladu  s  jiným  právním předpisem^11) nebo k jinému způsobu využití,
       než výstupy 1. a 2. skupiny.

       d)  4.  skupina  -  výstupy  ze  zařízení  k využívání bioodpadů, které
       nesplňují  podmínky  pro  1.,  2.  a  3.  skupinu  a  které jsou odpady
       biologicky nerozložitelnými, určenými většinou k jejich odstranění.

       (3)  K  výstupům ze zařízení k využívání bioodpadů zařazených do skupin
       podle  odstavce 1 s výjimkou výstupů 1. skupiny, kde se postupuje podle
       jiných právních předpisů^14) se při jejich uvádění na trh nebo do oběhu
       zpracovává průvodní dokumentace, která obsahuje:

       a) identifikační údaje (název a sídlo nebo jméno a příjmení, bydliště a
       místo podnikání, liší-li se od bydliště) výrobce a distributora,

       b)  název  výstupu, zařazení výstupu do příslušné skupiny podle přílohy
       č. 6,

       c) datum produkce (výroby), balení a expedice,

       d)   vlastnosti   výstupu  –  výsledky  zkoušek  sledovaných  ukazatelů
       stanovených v příloze č. 5 a další údaje o složení,

       e) způsob balení výstupu (údaje o množství v obalu nebo ve volně ložené
       dodávce, například objem, hmotnost, počet obalů ve skupinovém obalu),

       f)  návod  k  použití  (označení  skupiny  a  třídy podle přílohy č. 6,
       doporučené  dávkování, způsob aplikace, ochrana zdraví lidí a životního
       prostředí, apod.),

       g) vymezení prostředí použití (místo použití),

       h) doporučený způsob skladování a doba použitelnosti,

       i) vliv na jiné výrobky,

       j) způsob distribuce.

       Příloha 7

       Zásady zpracování plánu vzorkování výstupů ze zařízení

       (1)  Plán  vzorkování  je  souhrn  všech  informací  vztahujících se ke
       konkrétnímu vzorkování, který stanoví postup výběru nebo tvorby vzorku,
       zahrnující  činnosti  související  s  vyjmutím  nebo  skládáním  vzorku
       (odběrem  vzorku) který je dále zkoušen v souladu s programem zkoušení,
       což  je  celkový  postup  zkoušení  od  prvního  kroku,  ve kterém jsou
       stanoveny  cíle  programu,  až  do  posledního  kroku,  ve  kterém jsou
       porovnávány dosažené výsledky s cíli.

       (2)  V  průběhu  vzorkování  musí  být  dodržovány  požadavky na řízení
       kvality vzorkování a postup vzorkování musí být dokumentován.

       (3)  Údaje,  které  je  potřeba  zapracovat (uvést) do plánu vzorkování
       výstupů ze zařízení:

       Plán vzorkování zpracoval

       Firma, původce odpadu (adresa a kontakt)

       Další zúčastněné strany

       Vzorkování bude provádět (firma, jméno vzorkaře, kontakt)

       Cíl vzorkování

       Metoda vzorkování

       Počet  vzorkovaných  jednotek,  počet  dílčích  vzorků,  které mají být
       odebrány ze vzorkované jednotky

       Adresa provozovny, kde bude odběr prováděn

       Upřesnění místa odběru (například výsypka, dopravník nebo hromada)

       Místa a upřesnění míst odběru dílčích vzorků

       Hmotnost, případně objem dílčího vzorku

       Způsob odběru dílčích vzorků

       Typ vzorkovacího zařízení

       Postup úpravy vzorků

       Velikost laboratorního (zkušebního a archivního) vzorku

       Požadavky na zkoušky v místě odběru vzorku

       Značení vzorků

       Požadavky na balení, konzervaci, skladování a dopravu

       Opatření k zajištění kvality vzorkování

       Určení  odpovědnosti  za  průběh  vzorkování a personálního zabezpečení
       vzorkování

       Ochrana zdraví a zásady bezpečnosti práce

       Materiální  zabezpečení  odběru  vzorků  (například  ochranné  pracovní
       pomůcky,  lékárnička,  fotoaparát,  pracovní deník, značení vzorkovnic,
       tiskopis protokolu o vzorkování)

       Identifikace zkušební laboratoře (adresa, kontakt)

       (4)  Při vzorkování se postupuje podle ČSN 14899 (Charakterizace odpadů
       –  Vzorkování  odpadů  –  Zásady  přípravy  programu  vzorkování a jeho
       použití).

       Příloha 8

       Protokol o vzorkování

       Protokol o vzorkování obsahuje následující údaje:

       Číslo protokolu

       Označení vzorku

       Datum odběru

       Podpis vzorkaře

       Původce odpadu (firma, kontakt)

       Adresa provozovny, kde je odběr prováděn

       Odběr provedl (firma, vzorkař, kontakt)

       Cíl vzorkování (důvod odběru odpadu)

       Popis   vzorku,   smyslové   posouzení   -   vzhled  (například  barva,
       konzistence,  homogenita),  zápach (přítomnost těkavých uvolňujících se
       složek)

       Postup  vzorkování - popis/definice podsouboru nebo dodávky, které byly
       vzorkovány, popis použité metody vzorkování

       Místo a bod odběru vzorku

       Problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného
       odpadu

       Osoby přítomné při odběru

       Použité zařízení

       Počet odebraných dílčích vzorku/vzorků

       Velikost dílčího vzorku/vzorků

       Pozorování při odběru (například vývin plynu, tepla, chemické reakce)

       Popis  stanovení  na  místě  (pokud je protokol, přiložit k protokolu o
       vzorkování)

       Bezpečnostní opatření

       Dělení  a  předúprava  vzorku - určení místa (například v terénu nebo v
       laboratoři, uvést zda venku nebo v místnosti) a postupu

       Balení, konzervace, skladování a doprava vzorku

       Odchylky od plánu vzorkování

       Doručení  do  zkušební  laboratoře – Laboratoř, datum doručení, přijato
       kým

       1)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním řádu
       (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

       2)  Nařízení  Evropského  parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3.
       10.  2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších
       živočišných  produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě, v platném
       znění.

       3)  Vyhláška  č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
       nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
       tranzitu  odpadů  a  postup  při  udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
       tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

       4)  Například  zákon  č.  86/2002  Sb.,  o  ochraně  ovzduší  a o změně
       některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších
       předpisů,  vyhláška  č.  362/2006  Sb., o způsobu stanovení koncentrace
       pachových  látek,  přípustné  míry obtěžování zápachem a způsobu jejího
       zjišťování,  zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
       (vodní  zákon),  ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o
       ochraně  veřejného  zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
       znění  pozdějších  předpisů,  vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech
       nakládání  se  závadnými  látkami  a  náležitostech  havarijního plánu,
       způsobu  a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
       jejich škodlivých následků.

       5) Postupuje se podle normy ČSN ISO 11734

       7)  Vyhláška  č.  137/1998  Sb.,  o obecných technických požadavcích na
       výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

       8)  Zákon  č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
       zákon), ve znění pozdějších předpisů.

       9)  Zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a o změně
       některých  souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
       86/2002  Sb., o ochraně ovzduší, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým
       se  stanoví  podmínky  ochrany zdraví při práci, zákon č. 309/2006 Sb.,
       kterým  se  upravují  další  požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
       práci  v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
       zdraví  při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
       (zákon  o  zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
       práci).

       10) Nařízení Komise (ES) č. 2006/208/ES ze dne 7. února 2006, kterým se
       mění  přílohy  VI  a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
       1774/2002, pokud jde o normy zpracování pro zařízení na výrobu bioplynu
       a kompostování a požadavky na hnůj.

       11) Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a
       jejich  využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
       podrobnostech nakládání s odpady.

       12)  Příloha  č.  12  vyhlášky  č.  294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
       odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky
       č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

       13)  Příloha  č.  2  vyhlášky  č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických
       rozborech vzorků hnojiv, ve znění vyhlášky č. 475/2000 Sb.

       14)  Zákon  č.  156/1998  Sb.,  o hnojivech, pomocných půdních látkách,
       pomocných  rostlinných  přípravcích  a  substrátech  a  o agrochemickém
       zkoušení  zemědělských  půd  (zákon  o  hnojivech), ve znění pozdějších
       předpisů.

       Zákon  č.  86/2002  Sb.,  o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
       zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

       15)  Zákon  č.  156/1998  Sb.,  o hnojivech, pomocných půdních látkách,
       pomocných  rostlinných  přípravcích  a  substrátech  a  o agrochemickém
       zkoušení  zemědělských  půd  (zákon  o  hnojivech), ve znění pozdějších
       předpisů.

       Zákon  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
       doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

       16)  Zákon  č.  156/1998  Sb.,  o hnojivech, pomocných půdních látkách,
       pomocných  rostlinných  přípravcích  a  substrátech  a  o agrochemickém
       zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

       17) Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
       koupaliště,  sauny  a hygienické limity písku v pískovištích venkovních
       hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 292/2006 Sb.

### Kompostárny a BPS

Interaktivní mapa

seznam kompostáren
seznam bioplynových stanic

### Statistiky

Data o produkci a zpracování bioodpadů v ČR jsou čerpána ...

zobrazit statistiky »

### Projekt

Zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství ...

další informace »

### O portálu

Zde najdete základních informace o portálu, jeho historii a kontaktní ...

více o portálu »

### Odkazy

další odkazy »