Skočit na obsah
Domů » Vyhlášky » Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky

# Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky (28. duben 2010)

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v souladu s nimi upravuje například technické požadavky na skládky odpadů, seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů atd.

                                      294/2005 Sb.

                                        VYHLÁŠKA

                                ze dne 11. července 2005

       o  podmínkách  ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
       terénu  a  změně  vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
       odpady

       Změna: 341/2008 Sb.

       Změna: 61/2010 Sb.

       Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5, § 19 odst.
       3,  § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 35 odst. 3, § 45 odst. 3 a § 51 odst.
       5  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a o změně některých dalších
       zákonů,  ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
       č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 167/2002 Sb., zákona
       č.  188/2004  Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb., (dále
       jen "zákon"):

       ČÁST PRVNÍ

       VYHLÁŠKA  O PODMÍNKÁCH UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NA
       POVRCHU TERÉNU

       Hlava I

       Předmět úpravy a základní pojmy

       § 1

       Předmět úpravy

       Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1)
       a v souladu s nimi upravuje

       a)  technické  požadavky  na  skládky  odpadů  (dále  jen  "skládky") a
       podmínky jejich provozování,

       b)  seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které
       lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek,

       c)  způsob  hodnocení  odpadů  podle  vyluhovatelnosti a mísitelnosti a
       způsob  prokazování  přijatelnosti  odpadu  do  zařízení  k využívání a
       odstraňování odpadů,

       d)  technické  požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování
       nebezpečných odpadů,

       e) požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky,

       f)  požadavky  na  ukládání  odpadů  jako  technologického materiálu na
       zajištění skládky,

       g) způsob vytváření a čerpání finanční rezervy,

       h) obsah plánu úprav skládky a dále stanoví

       i)  technické  požadavky  a  podmínky  pro  využívání odpadů na povrchu
       terénu.

       § 2

       Základní pojmy

       Pro účely této vyhlášky se rozumí:

       a) inertním odpadem - odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož
       za  normálních  klimatických  podmínek  nedochází  k  žádným  významným
       fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám. Inertní odpad nehoří ani
       jinak  chemicky či fyzikálně nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu
       ani  nezpůsobuje  rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, a to
       způsobem  ohrožujícím  lidské  zdraví  a  ohrožujícím nebo poškozujícím
       životní  prostředí  nebo  vedoucím  k  překročení  limitů  znečišťování
       stanovených   zvláštními   právními   předpisy^2).   Směsné  odpady  se
       nepovažují za odpad inertní,

       b)  biologicky  rozložitelným odpadem - jakýkoli aerobně nebo anaerobně
       rozložitelný odpad,

       c) kapalným odpadem - odpad ve skupenství kapalném podle ČSN EN 12457-4
       (83 8005) příloha B,

       d)  vodným výluhem - roztok, který byl připraven ze vzorku odpadu podle
       ČSN EN 12 457-4 (83 8005),

       e)  stabilizací  odpadu  -  technologie  úpravy  odpadu  spočívající ve
       využití  fyzikálních, chemických nebo biologických postupů, vedoucích k
       trvale  omezenému  uvolňování škodlivin z odpadu do jednotlivých složek
       životního  prostředí v souladu s požadavky tohoto i zvláštních právních
       předpisů^2),

       f) úpravou směsného komunálního odpadu^3) před jeho uložením na skládku
       - vytřídění nebezpečných složek komunálního odpadu, komodit určených ke
       zpětnému odběru podle § 38 odst. 1 zákona a využitelných složek podle §
       16  odst.  1  písm. b), § 17 odst. 4 zákona, případně vytřídění dalších
       složek,

       g)  výluhovou  třídou  - množina nejvýše přípustných hodnot koncentrací
       ukazatelů vybraných škodlivin v prvním vodném výluhu odpadu připraveném
       podle ČSN EN 12457-4 (83 8005),

       h)  skládkovým  plynem  -  plyn,  který se vyvíjí z odpadu uloženého na
       skládce biologickými i chemickými pochody,

       i)   ukládáním  odpadů  na  skládkách  -  odstraňování  odpadů  způsoby
       uvedenými v příloze č. 4 zákona pod kódy D1 a D5,

       j)  využíváním odpadů na povrchu terénu, uvedeným v příloze č. 3 zákona
       pod  kódem R10 vyjma aplikace na zemědělskou půdu - rekultivace povrchu
       terénu,   vyrovnávání   terénních  nerovností  a  jiné  úpravy  terénu,
       vytváření  uzavíracích  vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek,
       zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů, pískoven,

       k)  rekultivací - uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do
       souladu  s okolím a obnovení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho
       původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání,

       l)  kritickými  ukazateli  -  limitní  hodnoty  koncentrace škodlivin a
       biologických  činitelů vybraných na základě znalosti technologie vzniku
       odpadu,  jejichž  stanovení  je  nutné  a  postačující  pro  pravidelné
       ověřování kvality odpadu při jeho opakovaných dodávkách do zařízení bez
       ohledu  na  to,  zda  jsou  nebo  nejsou  pro  příslušné zařízení touto
       vyhláškou požadovány,

       m)  hodnocením  přijatelnosti odpadů do zařízení - proces, jehož prvním
       krokem  je zpracování základního popisu odpadu původcem nebo oprávněnou
       osobou,  druhým  pravidelné  ověřování  kvality průběžně nebo opakovaně
       vznikajících  odpadů  původcem  nebo  oprávněnou  osobou,  která  odpad
       převzala  do  vlastnictví,  a  třetím  kontrola  při  přejímce odpadu v
       zařízení,

       n)  zařízením  - skládky, povrchové doly, lomy, odkaliště a další místa
       na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány k zasypávání, rekultivacím
       a jiným povrchovým úpravám,

       o)  nereaktivním nebezpečným odpadem - odpad podle § 4 odst. a) zákona,
       který  při normálních klimatických podmínkách nehoří, ve vodě se snadno
       nerozpouští  ani  jinak  fyzikálně  či  chemicky  nereaguje v prostředí
       místa,  kam  je  ukládán, s jinými odpady nebo věcmi, s nimiž přijde do
       styku,  způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí či
       k ohrožení lidského zdraví,

       p)  sektorem  skládky  -  místně  vymezená část skládky, která slouží k
       ukládání  odpadů  srovnatelných svým původem, složením a vlastnostmi, a
       která  svým  technickým  provedením  zabezpečí oddělené ukládání těchto
       odpadů  uvnitř  jedné  skládky  a  zabrání  kontaktu, případně smíchání
       odpadů  uložených v jednotlivých sektorech skládky po celou dobu jejich
       uložení,

       q)  základním  popisem odpadu - průvodní dokumentace odpadu vypracovaná
       původcem  odpadu  nebo  oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném v bodě 2
       přílohy  č.  1 na základě všech dostupných informací o odpadu, za jehož
       úplnost  a  pravdivost  odpovídá  původce  nebo  oprávněná osoba, která
       základní  popis  odpadu předává s každou jednorázovou nebo první z řady
       opakovaných dodávek odpadu do zařízení,

       r)  dodávkou  odpadu - každý náklad odpadu přijatý do zařízení najednou
       od jednoho dodavatele,

       s)   opakovanými  dodávkami  odpadu  -  pravidelně  i  nepravidelně  se
       opakující dodávky jednoho druhu odpadu, stejných vlastností, vznikající
       v neměnném technologickém procesu jednomu původci,

       t)  odpadem  z  azbestu - nebezpečné odpady katalogových čísel^3) 06 13
       04,  10  13 09, 16 01 11, 16 02 12, 16 02 15, 16 11 01, 16 11 03, 16 11
       05,  17  06  01,  17  06 05, 17 09 03, pokud nebezpečnou látkou, kterou
       obsahují, je azbest,

       u)  mechanicko-biologickou úpravou - úprava směsného komunálního odpadu
       nebo  jiného  podobného  odpadu  kategorie  ostatní odpad spočívající v
       kombinaci fyzikálních a biologických postupů,

       v)  recyklátem  ze stavebního a demoličního odpadu - materiálový výstup
       ze  zařízení  k  využívání  a  úpravě  stavebních  a demoličních odpadů
       kategorie  ostatní  odpad  a  odpadů  podobných  stavebním a demoličním
       odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní
       frakce v zařízeních k tomu určených.

       Hlava II

       Odstraňování odpadů jejich ukládáním na skládky

       (K § 14 odst. 5 a § 21 odst. 5 zákona)

       § 3

       Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu

       (1)  Technické  požadavky  na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich
       umístění,  technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitorování
       a  podmínek  jejich  uzavření  a  rekultivace  se pokládají za splněné,
       odpovídají-li  technickým  normám  ČSN  83  8030  Skládkování  odpadů -
       Základní  podmínky  pro  navrhování  a  výstavbu  skládek,  ČSN 83 8032
       Skládkování  odpadů - Těsnění skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů -
       Nakládání  s  průsakovými  vodami  ze  skládek, ČSN 83 8034 Skládkování
       odpadů  - odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání
       a  rekultivace  skládek a ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování
       skládek.

       (2) Skládky se dělí podle technického zabezpečení na skupiny:

       a)  skupina S-inertní odpad - určená pro inertní odpady podle § 2 písm.
       a).  Pro  účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této
       skupiny označují S-IO,

       b) skupina S-ostatní odpad - určená pro odpady kategorie ostatní odpad.
       Pro  účely  evidence  a  ohlašování  odpadů  a zařízení se tyto skládky
       označují S-OO. Tato skupina se dále dělí na podskupiny:

       1.  S-OO1  -  skládky  nebo  sektory skládek určené pro ukládání odpadů
       kategorie   ostatní  odpad  s  nízkým  obsahem  organických  biologicky
       rozložitelných  látek,  stanoveným  v  bodě  6 písm. c) přílohy č. 4, a
       odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7,

       2.  S-OO2  -  skládky  nebo  sektory skládek určené pro ukládání odpadů
       kategorie   ostatní  odpad  s  nízkým  obsahem  organických  biologicky
       rozložitelných  látek,  stanoveným  v  bodě  7  písm.  c) přílohy č. 4,
       nereaktivních  nebezpečných  odpadů  a  odpadů  z  azbestu  za podmínek
       stanovených v § 7,

       3.  S-OO3  -  skládky  nebo  sektory skládek určené pro ukládání odpadů
       kategorie  ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických
       biologicky  rozložitelných  látek,  odpadů,  které  nelze  hodnotit  na
       základě   jejich  vodného  výluhu,  a  odpadů  z  azbestu  za  podmínek
       stanovených  v  §  7. Na tyto skládky nebo sektory nesmějí být ukládány
       odpady na bázi sádry,

       c) skupina S-nebezpečný odpad - určená pro nebezpečné odpady. Pro účely
       evidence  a  ohlašování  odpadů  a  zařízení  se  skládky  této skupiny
       označují S-NO.

       (3)  Odpady  lze  na  skládky  jednotlivých skupin přijímat pouze podle
       druhu  a  kategorie  odpadů^3),  podle jejich skutečných vlastností^4),
       podle  třídy  vyluhovatelnosti  odpadů  vodou  podle  přílohy  č. 2, na
       základě  jejich  vzájemné mísitelnosti podle přílohy č. 3, podle obsahu
       škodlivin  v  sušině  a  při  dodržení  dalších podrobností uvedených v
       přílohách č. 4 a 5.

       (4)  Celkové množství vznikajících průsakových vod po uložení inertních
       odpadů na skládku a obsah znečišťujících látek v těchto odpadech stejně
       jako   ekotoxicita  průsakových  vod  musí  být  zanedbatelné  a  nesmí
       poškozovat  jakost  povrchových  nebo  podzemních  vod^20). Koncentrace
       škodlivin  v  sušině  a ve výluhu tohoto odpadu nesmí překročit žádný z
       ukazatelů  stanovených  pro skládky skupiny S-inertní odpad v přílohách
       č. 2 a 4 k této vyhlášce.

       (5)  Na  skládky  odpadů  se  odpady  ukládají tak, aby nemohlo dojít k
       nežádoucí   vzájemné   reakci  za  vzniku  škodlivých  látek,  narušení
       těsnosti,   k   nežádoucím  deformacím  nebo  k  narušení  stability  a
       konstrukce skládky.

       (6)  Každá  ze  skládek  může  mít  zřízeny sektory určené pro oddělené
       ukládání  odpadů,  srovnatelných  svým  složením  a vlastnostmi, uvnitř
       jedné  skládky,  pokud technické provedení jednotlivých sektorů zabrání
       smíchání  a  sloučení  odpadů  do  nich ukládaných po celou dobu jejich
       uložení.

       (7) Údaje o odpadu nutné pro jeho posouzení pro účely přijetí odpadu na
       skládku  nebo  do  jiných  zařízení  podle  §  2  písm. n) se uvádějí v
       základním popisu odpadu, jehož obsah je stanoven v bodě 2 přílohy č. 1.

       § 4

       Způsob  hodnocení  odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti, seznam
       odpadů,  které  je  zakázáno  ukládat  na skládky, a další podmínky pro
       ukládání odpadů na skládky

       (1) Analytické rozbory, ekotoxikologické a mikrobiologické testy odpadů
       pro   účely  zpracování  základního  popisu  odpadu  a  hodnocení  jeho
       přijatelnosti  do  zařízení lze provádět pouze v laboratořích a dalších
       odborných  pracovištích,  akreditovaných  podle  technické normy ČSN EN
       ISO/IEC  17025.  Způsobilost  odborných  pracovišť se vztahuje pouze na
       metody  jmenovitě  uvedené v příloze osvědčení o akreditaci pracoviště.
       Tato  podmínka  se  nevztahuje na metody stanovení kritických ukazatelů
       neuvedených v přílohách č. 2, 4 a 10.

       (2) Odběr vzorků odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu a
       sledování kritických ukazatelů může provádět pouze kvalifikovaná osoba,
       která  není  vlastníkem  odpadu. V průběhu vzorkování musí být důsledně
       zajištěna  jakost  a řízení kvality vzorkování. Vzor protokolu o odběru
       vzorků je uveden ve zvláštním právním předpise^5).

       (3)  Odpady se na jednotlivé skupiny skládek podle § 3 odst. 2 ukládají
       podle kritérií stanovených pro tyto skupiny v příloze č. 4.

       (4)  Seznam  odpadů,  které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin
       nebo  se  na  skládky  ukládají  jen  za určitých podmínek, je uveden v
       příloze č. 5.

       (5) Na skládky je možné ukládat pouze upravené odpady. Tato podmínka se
       nevztahuje   na   odpady   inertní,   pro  které  je  úprava  technicky
       neproveditelná,  a  odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení
       jejich   objemu   nebo  snížení  nebo  odstranění  jejich  nebezpečných
       vlastností.  Způsoby  a  postupy  úpravy  odpadů,  které se považují za
       úpravu  odpadů  před jejich uložením na skládku, jsou uvedeny v příloze
       č. 6.

       (6)  Odpady  s nízkým obsahem biologicky rozložitelných látek kategorie
       ostatní  odpad  s  nižší třídou vyluhovatelnosti mohou být přijímány na
       skládky  odpovídající  vyšší třídě vyluhovatelnosti. Odpady zařazené do
       vyšší   třídy   vyluhovatelnosti   nesmějí  být  přijímány  na  skládky
       odpovídající nižší třídě vyluhovatelnosti.

       (7)  Na  skládky  skupiny S-ostatní odpad lze nebezpečné odpady ukládat
       pouze tehdy, když

       a)  jsou  upraveny  stabilizací,  která  zamezí možnost jejich reakce s
       jinými  ukládanými  odpady  a s prostředím skládky a jejich vodný výluh
       nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty výluhové třídy II, nebo

       b)  jsou  umístěny  v  uzavřených  kontejnerech  nebo nádobách, jejichž
       technické provedení musí doplňovat inženýrské bariéry skládky na úroveň
       požadavků skládky skupiny S-nebezpečný odpad, nebo

       c)  splňují  podmínky  stanovené  v  §  7,  v případě, že jde o odpad z
       azbestu.

       (8)  V souladu s plánem odpadového hospodářství kraje a provozním řádem
       skládky  je  možné  odpady  uvedené  v  příloze č. 8, nevhodné k jejich
       materiálovému využití, za podmínek uvedených v příloze č. 8, ukládat na
       skládky všech skupin bez zkoušek.

       § 5

       Obsah plánu úprav skládky

       (1) Plán úprav skládky obsahuje tyto identifikační údaje:

       a)  firma,  právní forma a sídlo, je-li provozovatel skládky, který jej
       předkládá   (dále  jen  "předkladatel"),  právnickou  osobou;  jméno  a
       příjmení,   místo   podnikání,   je-li   předkladatel  fyzickou  osobou
       oprávněnou k podnikání,

       b) identifikační číslo předkladatele, bylo-li přiděleno,

       c) označení a adresa skládky,

       d)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení a místo trvalého pobytu fyzické
       osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem předkladatele,

       e)  kopie  podnikatelského  oprávnění  nebo  kopie  výpisu z obchodního
       rejstříku nebo kopie zřizovací listiny předkladatele,

       f)  jméno,  příjmení  odpadového  hospodáře  a  doklady  o jeho odborné
       způsobilosti  podle  § 15 odst. 6 zákona, pokud předkladatel má podle §
       15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,

       g) dosavadní skupina skládky podle § 3 odst. 2,

       h)  seznam  druhů  odpadů  podle Katalogu odpadů, které jsou na skládce
       ukládány.

       (2)  Posouzení  shody technického zabezpečení stavu skládky s požadavky
       stanovenými v § 3 předkladatel provede vyplněním přílohy č. 9, která je
       nedílnou součástí tohoto plánu.

       Hlava III

       Zvláštní požadavky na ukládání odpadů na skládky

       (K § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 35 odst. 3, § 45 odst. 3)

       § 6

       Technické  požadavky  na ukládání odpadů jako technologického materiálu
       na zajištění skládky

       (1)  Jako  technologický  materiál  na  zajištění  skládky  nesmějí být
       použity  odpady  stanovené  v  části A přílohy č. 5. Odpady stanovené v
       části B přílohy č. 5 lze použít k tomuto účelu pouze za podmínek v této
       části přílohy stanovených a v souladu s provozním řádem skládky.

       (2)  Odpad ukládaný na skládku jako technologický materiál na zajištění
       skládky včetně odpadů využívaných při uzavírání a rekultivaci skládky k
       vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrstvou skládky, jak
       jsou  definovány  technickou  normou  ČSN  83 8035 Skládkování odpadů -
       Uzavírání   a  rekultivace  skládek,  musí  splňovat  všechny  podmínky
       stanovené  v  příloze  č.  4 pro příslušnou skupinu skládky a odpovídat
       požadavkům projektové dokumentace skládky.

       (3)  Množství  technologického materiálu na zajištění skládky za účelem
       jejího technického zabezpečení podle § 45 odst. 3 zákona může dosahovat
       nejvýše  25  %  objemu  všech  odpadů  uložených  na  skládce  za každý
       kalendářní rok.

       § 7

       Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky

       (1)  Odpady  z  azbestu mohou být ukládány pouze na skládkách kategorie
       S-OO a S-NO při splnění následujících požadavků:

       a)  budou  dodrženy obecné požadavky § 4 odst. 3 a požadavky zvláštních
       právních předpisů^6),

       b) odpad přijímaný na skládku skupiny S-OO do vyhrazených sektorů nesmí
       obsahovat  jiné  nebezpečné  látky než azbest, jehož vlákna jsou vázána
       pojivem, nebo odpad z azbestu zabalený v utěsněných obalech^7),

       c)  plocha  pro  ukládání  odpadů  musí  být  denně před jejím hutněním
       překryta  vhodným  materiálem,  a  pokud  odpad není zabalený, musí být
       pravidelně zkrápěna,

       d)  na  skládce  se  nesmí provádět žádné vrtné, výkopové a jiné práce,
       které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu,

       e)  musí  být  přijata  vhodná  opatření,  aby se zabránilo jakémukoliv
       kontaktu  lidí  s  odpadem  obsahujícím  azbest  po  dobu  provozu i po
       uzavření skládky.

       (2)  Na provozovatele skládky, na kterou je ukládán odpad z azbestu, se
       vztahují dále podmínky stanovené zvláštním právním předpisem^8).

       (3)  Dokumentace  s  plánkem  umístění  odpadu  z azbestu na skládce je
       součástí  evidence uložených odpadů, archivované v souladu s § 21 odst.
       1 písm. d) zákona.

       § 8

       Technické  požadavky  na  nakládání  s  odpady  vzniklými při spalování
       nebezpečných odpadů

       Popílky  ze  spaloven nebezpečných odpadů lze ukládat pouze v odděleném
       sektoru  skládky  po  jejich  předchozí  úpravě  stabilizací některým z
       postupů uvedených v příloze č. 6.

       § 9

       Technické  požadavky  na  ukládání  odpadů  upravených  stabilizací  na
       skládky

       (1) Nebezpečné odpady, upravené stabilizací podle § 4 odst. 7 písm. b),
       mohou  být ukládány na skládkách skupiny S-ostatní odpad až po ukončení
       technologického  procesu  stabilizace  a  dosažení  nejvýše přípustných
       hodnot výluhu odpadu stanovené výluhové třídy.

       (2) Způsob hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením
       na skládku je stanoven v příloze č. 7.

       Hlava IV

       Způsob vytváření a čerpání finanční rezervy

       (K § 51 odst. 5 zákona)

       § 10

       Způsob vytváření finanční rezervy

       (1) Podrobnosti týkající se tvorby finanční rezervy, její průkaznosti a
       zrušení se řídí zvláštním právním předpisem^9).

       (2)  U  nově  zřizovaných  skládek  vzniká  povinnost vytvářet finanční
       rezervu dnem zahájení navážení odpadů na skládku.

       § 11

       Způsob čerpání finanční rezervy

       (1)  Žádost provozovatele skládky o souhlas příslušného krajského úřadu
       s čerpáním z prostředků finanční rezervy podle § 51 odst. 1 zákona musí
       obsahovat

       a)   stavební  povolení  ke  stavebním  pracím  pro  účely  rekultivace
       skládky^10),

       b)  projektovou  dokumentaci rekultivačních prací, rozpočtové náklady a
       časový harmonogram rekultivačních prací,

       c)  výpis  stavu  finančních  prostředků uložených na vázaném bankovním
       účtu ne starší než 3 měsíce.

       (2)  Prostředky  finanční  rezervy  se  postupně  čerpají  v  souladu s
       projektovou dokumentací skládky až do výše 90 % rozpočtových prostředků
       na uzavření a provedení rekultivačních prací, nejvýše však do výše 90 %
       finanční  rezervy vytvořené ke dni podání žádosti o uvolnění prostředků
       z  ní,  a  zbývajících  10  %  bude  uvolněno  až po nabytí právní moci
       kolaudačního  rozhodnutí^10)  o  řádném  provedení  stavby a stavebních
       prací potřebných k rekultivaci a asanaci skládky.

       (3)  Ustanovení  odstavce 2 se vztahuje obdobně i na čerpání prostředků
       finanční  rezervy  na  postupné uzavírání jednotlivých částí skládky za
       podmínek stanovených v odstavci 1.

       (4)  Čerpání  finančních prostředků se provádí a kontroluje v termínech
       stanovených  krajským  úřadem  v  rozhodnutí  o  souhlasu  k  čerpání z
       prostředků finanční rezervy podle § 51 odst. 1 zákona.

       Hlava V

       Technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu

       (K § 19 odst. 3 zákona)

       § 12

       Obecné  technické  požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu
       terénu

       (1)   Na  povrchu  terénu  nelze  využívat  odpady  nebezpečné,  směsné
       komunální  odpady  a  odpady  uvedené v příloze č. 5, nejde-li o odpady
       stanovené  v  bodech  B2  a  B4,  v souladu s provozním řádem zařízení.
       Odpady  využívané  na  povrchu  terénu, s výjimkou odpadů využívaných k
       rekultivaci   skládek  podle  §  13  odst.  1,  nesmí  obsahovat  vyšší
       koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k
       této  vyhlášce a jejich vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v
       tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce. Na povrchu terénu lze ze
       stavebních  odpadů  využívat pouze vytěžené zeminy a hlušiny a upravené
       odpady  v  podobě  recyklátu  ze  stavebního  a demoličního odpadu nebo
       stavební  a  demoliční  odpady,  ze  kterých byly odstraněny nebezpečné
       složky a lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám.

       (2)  Obsahy  škodlivin  v  sušině  odpadů a výsledky ekotoxikologických
       testů  odpadů  využívaných  na  povrchu  terénu  nesmějí dále překročit
       limitní  hodnoty  ukazatelů  stanovených  v  příloze č. 10. Ve vztahu k
       předpokládanému budoucímu využití místa, v němž se zařízení k využívání
       odpadů  nachází,  a  v souladu s ustanovením § 75 písm. b) zákona mohou
       být  stanoveny  i  další ukazatele, neuvedené v příloze č. 10, pokud je
       jejich   sledování,  včetně  stanovení  limitních  hodnot,  nezbytné  z
       hlediska ochrany zdraví lidí a ochrany životního prostředí.

       (3)  Ustanovení  odstavce  2  se  nevztahuje  na  výstupy ze zařízení k
       využívání  biologicky  rozložitelných  odpadů,  pro které jsou způsob a
       kritéria  hodnocení a zařazování do skupin podle způsobů jejich využití
       stanoveny jiným právním předpisem^10a).

       (4)  Údaje o odpadu, nutné pro posouzení jeho přijatelnosti do zařízení
       k  využívání  na  povrchu terénu, se uvádějí v základním popisu odpadu,
       jehož obsah je uveden v bodě 2 přílohy č. 1.

       (5)  Využívání  odpadů na povrchu terénu musí být v souladu s požadavky
       zvláštních právních předpisů^2) na ochranu zdraví a životního prostředí
       a  s ustanovením § 75 písm. b) zákona ve vztahu k předpokládanému místu
       využití odpadu na povrchu terénu.

       § 13

       Další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů k uzavírání a
       rekultivacím skládek

       (1)  Odpady  využívané  při  uzavírání  skládek  k  vytváření uzavírací
       těsnicí  vrstvy  skládky  musí  splňovat všechny podmínky stanovené pro
       danou  skupinu  skládek  v  příloze  č.  4 a jejich vodný výluh nesmí u
       skládek   ostatního  ani  nebezpečného  odpadu  v  žádném  z  ukazatelů
       překročit  limitní  hodnoty výluhové třídy číslo II b uvedené v tabulce
       přílohy č. 2.

       (2)  Odpady  využívané  při  uzavírání  skládek  k  vytváření uzavírací
       ochranné  vrstvy  kryjící  uzavírací  těsnicí  vrstvu  skládky a odpady
       využívané do svrchní rekultivační vrstvy skládky musí splňovat podmínky
       stanovené v bodě 1 přílohy č. 11.

       § 14

       Další  technické  požadavky  a podmínky pro využívání odpadů na povrchu
       terénu kromě uzavírání a rekultivace skládek

       (K § 19 odst. 3)

       (1)  Odpady  využívané  k  zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a
       pískoven,  za  účelem  jejich  rekultivace, musí dále splňovat podmínky
       stanovené v bodě 2 přílohy č. 11.

       (2)  Odpady  využívané k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám
       povrchu  lidskou  činností  postižených pozemků, s výjimkou rekultivace
       skládek, musí splňovat podmínky stanovené v bodě 3 přílohy č. 11.

       Hlava VI

       Způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení

       [K § 21 odst. 5 písm. c)]

       § 15

       (1)  Způsob prokazování splnění kritérií pro přijetí odpadů do zařízení
       podle  § 2 písm. n) a postup provozovatele zařízení při přejímce odpadů
       do zařízení je stanoven v příloze č. 1.

       (2) Odpady, které mohou být přijímány od nepodnikajících fyzických osob
       na  skládky  bez  zkoušek,  je-li  jejich  seznam  součástí schváleného
       provozního řádu zařízení, jsou uvedeny v příloze č. 8.

       (3)  Analytické  metody,  ekotoxikologické  a mikrobiologické testy pro
       stanovení  ukazatelů  přijatelnosti  odpadů  do zařízení jsou uvedeny v
       příloze  č.  12,  s  výjimkou metod pro stanovení kritických ukazatelů,
       které nejsou stanoveny v přílohách č. 2 a 4.

       (4)  Přijatelnost  odpadů  na  skládky se prokazuje splněním podmínek a
       kritérií  stanovených  pro jednotlivé skupiny skládek v § 3 odst. 2 a v
       příloze č. 4.

       ČÁST DRUHÁ

       Změna  vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
       znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.

       § 16

       Vyhláška  č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
       vyhlášky č. 41/2005 Sb., se mění takto:

       1.  V § 4 odst. 3 se za slova "provozovatel zařízení" doplňují slova "a
       dodavatel (vlastník) odpadů".

       2. V § 8 odstavec 2 zní:

       "(8)  Provozovatel  zařízení  ke  sběru nebo výkupu odpadů je povinen v
       souladu  s  § 18 odst. 3 zákona vést evidenci osob, od kterých vykoupil
       věci jako odpady následujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů:
    Kód druhu odpadu       Název druhu odpadu

    17 04 01               měď, bronz, mosaz
    17 04 02               hliník
    17 04 03               olovo
    17 04 04               zinek
    17 04 06               cín
    17 04 07               směsi kovů (17 04 01 - 06)
    17 04 11               kabely
    16 01 17               železné kovy
    16 01 18               neželezné kovy
    17 04 05               železo a ocel
    17 04 07               směsné kovy
    20 01 40               kovy".

       3. V § 9 se odstavec 2 a označení odstavce 1 zrušují.

       4. Část třetí se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 8 zrušuje.

       5.  V  §  17  odst.  4  se  slova  "obecnímu  úřadu  obce  s rozšířenou
       působností" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

       6. § 17a se včetně poznámek pod čarou č. 10e až 10h zrušuje.

       7. V § 21 odst. 1 písm. c) se slova "(obchodní firma nebo název, právní
       forma  a  sídlo,  je-li  oprávněnou  osobou právnická osoba," nahrazují
       slovy  "(IČ, název provozovny, adresa provozovny, kód ORP (SOP) a IČZÚJ
       provozovny, je-li oprávněnou osobou právnická osoba,".

       8. V § 22 odst. 2 se slovo "provozoven" nahrazuje slovem "zařízení".

       9.  V § 22 se na konci odstavce 2 doplňují věty "U zařízení pro mobilní
       sběr  odpadů  se  ohlašování  provádí  obecnímu úřadu obce s rozšířenou
       působností  příslušnému  podle sídla firmy, která provozování mobilního
       zařízení  zajišťuje.  V  případě,  že  firma  má  provozovnu  a  provoz
       mobilního  zařízení  je  zajišťován  touto  provozovnou,  zasílá  roční
       hlášení  o  odpadech  tato  provozovna obecnímu úřadu obce s rozšířenou
       působností  místně  příslušnému  podle sídla provozovny. Stavební firma
       zasílá  jedno  roční  hlášení  za  všechny  stavby realizované na území
       jednoho  obecního  úřadu  obce  s  rozšířenou  působností  tomuto úřadu
       souhrnně.".

       10.  Část  osmá  se  včetně  nadpisu  a  poznámek pod čarou č. 12 až 14
       zrušuje.

       11.  V  příloze  č.  2  se  písmeno  f) bodu 1 a body 3, 3.1, 3.2 a 3.3
       zrušují.

       12.  V  příloze  č.  2  bodě  2 se slova "Informace a doklady o kvalitě
       odpadu, které" nahrazují slovy "Základní popis odpadu^14a), který".

       Poznámka pod čarou č. 14a zní:

       "14a) Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
       a  jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
       o podrobnostech nakládání s odpady.".

       13. Přílohy č. 4 až 12 a příloha č. 28 se zrušují.

       14.  V  příloze č. 5 se ve vysvětlivkách nahrazuje slovo "Hydroprojekt"
       slovy "Hydroprojekt CZ".

       15. V příloze č. 19 a v příloze č. 19A ve formuláři v kolonce "Evidenci
       vyplnil" se za slovo "Fax" doplňuje slovo "e-mail".

       16.  V příloze č. 20 listu č. 3 za nadpis tabulky "Údaje ročních hodnot
       složení  kalu" se do závorky doplňuje text "(vyplňuje se pouze pro kaly
       využívané na zemědělské půdě)".

       17.  V  příloze  č.  20  listu  č.  1 Způsobu vyplňování formuláře se u
       položky  "Samostatná  provozovna"  nahrazují  slova  "podle § 5 odst. 1
       zákona  č.455/1991  Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
       předpisů"  slovy  "podle  zvláštních právních předpisů (např. podle § 5
       odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
       zákon), ve znění pozdějších předpisů)." a doplňuje se věta "U mobilních
       zařízení  na  úpravu,  využívání  a  odstraňování odpadů se v celé této
       pravé  části  formuláře  vyplňují  údaje  o  místě nakládání s odpady v
       zařízení.".

       18.  V příloze č. 20 listu č. 2 Způsobu vyplňování formuláře, ve druhém
       řádku  sloupce  8,  v  příloze  č.  20A  listu  č.  3 Způsob vyplňování
       formuláře  ve  sloupci  č.  8  a  v  příloze  č.  20B listu č. 3 Způsob
       vyplňování  formuláře  ve  sloupci  č. 8 se slova "obchodní název každé
       oprávněné  osoby  (příjemce  odpadu)" nahrazují slovy "název provozovny
       nebo místa nakládání s odpady".

       19.  V  příloze č. 20A listu č. 3 Způsobu vyplňování formuláře se slova
       "ve sloupci č. 10" nahrazují slovy "ve sloupci č. 9".

       20. V přílohách č. 20, 20A a 20B ve způsobu vyplňování v tabulkách č. 1
       se  v  řádku  "Dovoz  odpadu"  doplňuje  text "z členského státu EU" na
       znění:  "Dovoz odpadu z členského státu EU" a v řádku "Vývoz odpadu" se
       doplňuje  text  "z  členského  státu  EU"  na  znění:  "Vývoz  odpadu z
       členského státu EU".

       21.  V  přílohách  č.  20,  20A a 20B ve způsobu vyplňování se na konci
       tabulek č. 1 doplňují řádky:
    +-------------------------------------------------------+--------+
    |Dovoz odpadu do státu, který není členským státem EU   | XN16   |
    +-------------------------------------------------------+--------+
    |Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU   | XN17   |
    +-------------------------------------------------------+--------+

       22.  V  příloze  č.  22  se  na  konci tabulky "Kódy zařízení k úpravě,
       využívání a odstraňování odpadů" doplňuje řádek:
    +-------------------------------------------+--------------------+
    |zpracování elektroodpadů                   | Z9                 |
    +-------------------------------------------+--------------------+

       23.  V  příloze  č.  24  se  nadpis  "Tabulka  kódů zařízení" nahrazuje
       nadpisem   "Tabulka  kódů  shromažďovacích  míst  nebezpečných  odpadů,
       mobilních zařízení pro sběr odpadů, sběrných míst a skladů odpadů" a na
       konec této tabulky se doplňuje řádek:
    +-------------------------------------------+--------------------+
    |sklad elektroodpadů                        | S12                |
    +-------------------------------------------+--------------------+

       24.  V příloze č. 25 části E) se v textu v závorce za slova "§ 78 odst.
       2  písm.  c),  e),  i),  j)" vkládá slovo "k)" a za slova "§ 79 odst. 1
       písm. b)" se vkládá slovo "c)".

       25. V příloze č. 25 se na konci tabulky doplňuje řádek č. 50
    +------+------------------------------------------------+--------+
    |50    |Počet vydaných povolení na překročení limitních |        |
    |      |hodnot ukazatelů podle přílohy č. 4 bodu 10     |        |
    |      |vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání |        |
    |      |odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu |        |
    |      |terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,        |        |
    |      |o podrobnostech nakládání s odpady              |        |
    +------+------------------------------------------------+--------+

       26.  V  příloze  č.  26  v  položce  č. 6. Dopravce 1 a v položce č. 7.
       Dopravce**)  se  slova  "SPZ návěsu" nahrazují slovy "Registrační číslo
       návěsu".

       27.  V  příloze č. 26 ve Způsobu vyplňování evidenčního listu v položce
       č.  6. Dopravce 1, v řádku Ulice, místo, PSČ se slova "oprávněné osoby"
       nahrazují slovem "dopravce".

       28.  V  příloze  č. 27 v posledním řádku sloupce "Samostatná provozovna
       dopravce"   se   doplňují   slova  "Celkový  počet  vozidel  provozovny
       přepravující odpady".

       ČÁST TŘETÍ

       ÚČINNOST

       § 18

       Tato  vyhláška  nabývá  účinnosti  patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s
       výjimkou  § 16 bodů č. 11 a 12 a přílohy č. 1, které nabývají účinnosti
       dnem 1. ledna 2006.

       Ministr:

       RNDr. Ambrozek v. r.

       Příl.1

       Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů

       1.  Provozovatel  zařízení  zabezpečí  při  přejímce odpadu následující
       činnosti:

       1.1. do všech typů zařízení podle § 2 písm. n)

       a)  kontrolu úplnosti základního popisu odpadu podle bodu 2 a v případě
       skládek  i  podle  bodu 3 při jednorázové nebo první z řady opakovaných
       dodávek  odpadu,  při  dalších  opakovaných  dodávkách  odpadu kontrolu
       výsledků zkoušek ověření kritických parametrů nebo čestného prohlášení,
       že se jedná o tentýž odpad,

       b) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,

       c)  namátkovou  kontrolu  odpadu  k  ověření  shody odpadu se základním
       popisem odpadu předloženým dodavatelem (vlastníkem odpadu),

       d)  záznam  o  každé  přijaté  dodávce  odpadu  do zařízení v souladu s
       požadavky   na  vedení  průběžné  evidence  podle  zvláštního  právního
       předpisu,^11)

       e)  vydání  písemného  potvrzení  o  každé  dodávce  odpadu  přijaté do
       zařízení,

       f)  převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu (vlastníka - původce
       nebo  oprávněné  osoby,  tj.  osoby  za odpad odpovědné až do doby jeho
       předání   další  oprávněné  osobě),  že  všechny  informace  uvedené  v
       základním  popisu  odpadu  jsou  pravdivé,  čestné  prohlášení může být
       součástí základního popisu odpadu.

       1.2.  při  přejímce  odpadů  na skládku je nutné navíc provést kontrolu
       splnění  podmínek  stanovených  pro příjem odpadu na příslušnou skupinu
       skládek v příloze č. 4.

       1.3.  dokumenty dokladujících kvalitu přijímaných odpadů do zařízení se
       uchovávají po dobu 5 let, pro skládky po dobu stanovenou v § 21 odst. 1
       písm. d) zákona.

       2.  Náležitosti základního popisu odpadu (informace a doklady o kvalitě
       odpadu),  které  musí  dodavatel  odpadu (vlastník odpadu) předat osobě
       oprávněné  k  provozování  příslušného  zařízení k nakládání s odpady v
       případě  jednorázové  nebo  první  z řady opakovaných dodávek odpadu do
       zařízení jsou následující

       a)  identifikační  údaje  dodavatele  odpadu (název, sídlo, adresa, IČ,
       bylo-li přiděleno),

       b) název, adresa provozovny, kde odpad vznikl,

       c)  název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie, výčet nebezpečných
       vlastností, pokud je odpad kategorie "nebezpečný odpad",

       d) popis vzniku odpadu,

       e) fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.),

       f)  jméno,  příjmení,  bydliště,  telefon,  fax,  e-mail a podpis osoby
       odpovědné  za  úplnost,  správnost  a  pravdivost informací uvedených v
       základním popisu odpadu,

       g)  protokol  o  odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny
       zvláštním   právním   předpisem,^5)  pokud  jsou  při  přejímce  odpadů
       požadovány  výsledky  zkoušek  a  pokud  se nejedná o odpady podle bodu
       5.2.,

       h)  protokol  o  výsledcích  zkoušek  (vlastnostech odpadu), zaměřených
       zejména   na   zjištění  podmínek  vylučujících  odpad  z  nakládání  v
       příslušném  zařízení,  ne  starší  než  3  měsíce  od  data vypracování
       základního  popisu  odpadu,  pokud  jsou  výsledky zkoušek při přejímce
       odpadů požadovány,

       i) předpokládané množství odpadu v dodávce,

       j)  předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností
       a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok,

       k)  stanovení  kritických  ukazatelů,  které  budou sledovány v průběhu
       opakovaných dodávek odpadu:

       - dodávaných původcem odpadu minimálně jedenkrát za rok,

       - dodávaných provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů v případě
       pravidelně  i  nepravidelně  se  opakující  každé dodávky jednoho druhu
       odpadu  stejných  vlastností, vznikajícího v zařízení ke sběru a výkupu
       odpadů   soustřeďováním   stejných  druhů  odpadů  od  různých  původců
       minimálně dvakrát za rok.

       3. Pro přijetí odpadu na skládku odpadů základní popis odpadu dále musí
       obsahovat:

       a)  údaje  o  vyluhovatelnosti  a  složení  odpadu  potřebné pro určení
       příslušné skupiny skládky podle podmínek stanovených v příloze č. 4,

       b) mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů,

       c) určení skupiny skládky na základě údajů uvedených pod bodem a),

       d)  prohlášení,  že  odpad  nelze využít ani jinak odstranit na základě
       posouzení v souladu s § 11 odst. 3 zákona,

       e)  prohlášení,  že  se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládky
       všech skupin (podle přílohy č. 5),

       f)  opatření,  které  je  třeba  na skládce učinit po přijetí některých
       druhů  odpadu  (např.  překryv  u  odpadů  obsahujících  azbest,  zákaz
       smíchávání odpadů vyhodnocený podle přílohy č. 3).

       4.  Základní  popis  odpadu  se  aktualizuje  při každé změně surovin a
       technologie  procesu,  ve  kterém odpad vzniká a dalších změnách, které
       ovlivní kvalitativní ukazatele odpadu.

       5. Zjednodušená přejímka odpadu na skládku

       5.1.  Při  opakovaných  dodávkách odpadu může být základní popis odpadu
       nahrazen  čestným  prohlášením  vlastníka  odpadu,  že  odpad  odpovídá
       základnímu  popisu,  dodanému  při  první  z  řady  dodávek  a ověřením
       kritických ukazatelů dle podmínek stanovených v bodě 2 písm. k).

       5.2.  Odpady, jejichž základní popis není třeba vypracovávat na základě
       výsledků zkoušek, jsou:

       a) odpady uvedené v příloze č. 8 ukládané za podmínek tam stanovených,

       b)  odpady, jejichž hodnocení pro účely přijetí do zařízení lze provést
       odborným  úsudkem  na  základě  znalosti vstupních surovin, technologie
       vzniku,  úpravy a dalších informací; úsudek musí být v základním popisu
       podrobně  zdokumentován  ve  vztahu ke každému ukazateli pro přijetí do
       příslušného zařízení stanovenému v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce,

       c) odpady, z nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek a

       jejichž základní popis se zpracovává na základě úsudku.

       Příl.2

       Vyluhovatelnost odpadů a třídy vyluhovatelnosti

       1. Úprava vzorku a příprava vodného výluhu

       Při úpravě vzorku a následné přípravě vodného výluhu se postupuje podle
       ČSN  EN  12457-4  (83  8005). Předběžná úprava vzorku odpadů upravených
       stabilizací  je  uvedena v příloze č. 7. Pro filtraci výluhu určeného k
       ekotoxikologickým   testům   se  použijí  papírové  filtry  se  střední
       velikostí póru 5 mikrom.

       2. Analytické metody

       Referenční  analytické  metody jsou uvedeny v příloze č. 12. K rozborům
       lze použít i jiných srovnatelných metod pro daný účel validovaných.

       3. Třídy vyluhovatelnosti

       Nejvýše  přípustné  hodnoty ukazatelů - koncentrací škodlivin ve vodném
       výluhu  odpadu  (v  mg/l)  pro  jednotlivé  třídy vyluhovatelnosti jsou
       uvedeny v tabulce č. 2.1.
                             Tabulka č. 2.1.

        Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy
                            vyluhovatelnosti

    ------------------------------------------------------------------
                                 Třídy vyluhovatelnosti
                           -------------------------------------------
    ukazatel               I           IIa         IIb         III
                           -------------------------------------------
                           mg/l        mg/l        mg/l        mg/l
    ------------------------------------------------------------------
    DOC (rozpuštěný
    organický uhlík)       50          80          80          100
    ------------------------------------------------------------------
    Fenolový index         0,1
    ------------------------------------------------------------------
    Chloridy               80          1500        1500        2500
    ------------------------------------------------------------------
    Fluoridy               1           30          15          50
    ------------------------------------------------------------------
    sírany                 100         3000        2000        5000
    ------------------------------------------------------------------
    As                     0,05        2,5         0,2         2,5
    ------------------------------------------------------------------
    Ba                     2           30          10          30
    ------------------------------------------------------------------
    Cd                     0,004       0,5         0,1         0,5
    ------------------------------------------------------------------
    Cr celkový             0,05        7           1           7
    ------------------------------------------------------------------
    Cu                     0,2         10          5           10
    ------------------------------------------------------------------
    Hg                     0,001       0,2         0,02        0,2
    ------------------------------------------------------------------
    Ni                     0,04        4           1           4
    ------------------------------------------------------------------
    Pb                     0,05        5           1           5
    ------------------------------------------------------------------
    Sb                     0,006       0,5         0,07        0,5
    ------------------------------------------------------------------
    Se                     0,01        0,7         0,05        0,7
    ------------------------------------------------------------------
    Zn                     0,4         20          5           20
    ------------------------------------------------------------------
    Mo                     0,05        3           1           3
    ------------------------------------------------------------------
    RL (rozpuštěné
    látky)1)               400         8000        6000        10 000
    ------------------------------------------------------------------
    pH                                 >= 6         >= 6
    ------------------------------------------------------------------

       Poznámka k tabulce č. 2.1.:

       1)  Pokud  je  stanovena  hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není
       nutné stanovit hodnoty koncentrací síranů a chloridů.

       4. Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů

       Postup  hodnocení  vyluhovatelnosti  odpadů  je  stanoven  v metodickém
       pokynu  Ministerstva  životního  prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti
       odpadů  zveřejněném  ve  Věstníku  MŽP, ročník XII, částka 12, prosinec
       2002.

       Příl.3

       Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky

       Při   ukládání  odpadů  na  skládky  musí  být  minimalizována  možnost
       chemických reakcí mezi různými druhy ukládaných odpadů.

       Mísitelnost  je  kritérium  pro posuzování možnosti společného ukládání
       dvou nebo více druhů odpadů na skládku. Odpady jsou navzájem mísitelné,
       pokud  při  jejich  společném  uložení na skládku nedochází k reakcím s
       nežádoucími projevy. Za nežádoucí projevy chemických reakcí mezi odpady
       ukládanými  na  vícedruhové  skládky je považován zejména vývin tepla s
       možností  zahoření,  vývin  hořlavých  nebo  toxických plynů, vytvoření
       podmínek  umožňujících  významné  zvýšení  vyluhovatelnosti  škodlivých
       látek z odpadu do vnitřních skládkových vod.

       1. Postup hodnocení mísitelnosti odpadu

       Původce   odpadu   nebo  oprávněná  osoba  v  základním  popisu  odpadu
       vyhodnotí,  zda  chemické  látky  a přípravky obsažené v odpadu nemohou
       způsobit  při  smíchání  s jinými odpady nežádoucí reakce. Pokud takové
       riziko  existuje,  uvede v základním popisu odpadu, s jakými chemickými
       látkami,  přípravky  a/nebo  odpady nelze odpad směšovat, případně jaká
       mají  být  při  ukládání  odpadu  učiněna opatření, aby bylo nežádoucím
       reakcím   zamezeno.   Při   každé   přejímce  odpadu  na  skládku  musí
       provozovatel  skládky posoudit, zda chemické látky a přípravky obsažené
       v přejímaném odpadu nebudou ve stavu a množství, v jakých jsou přítomny
       v  tomto  odpadu, reagovat s odpady umístěnými v aktivní vrstvě skládky
       za   vzniku   nežádoucích  projevů,  včetně  vyhodnocení  neutralizační
       kapacity.

       2. Slučitelnost odpadů

       Do  jednoho  sektoru  skládkového  tělesa  (§  3  odst.  5) nesmějí být
       ukládány zejména:

       2.1  odpady  upravené  -  stabilizované anorganickými pojivy a odpady s
       vysokým  obsahem  síry  (např.  energosádrovec)  s odpady podléhajícími
       biologickému rozkladu (např. odpady komunálními),

       2.2 odpady se zvýšeným obsahem kovů (např. anorganické odpady s obsahem
       kovů  ze  zpracování  kovů,  z povrchové úpravy kovů, z hydrometalurgie
       neželezných  kovů)  s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např.
       odpady komunálními),

       2.3 odpady s obsahem dusičnanů (např. obaly se zbytky umělých hnojiv) s
       odpady s obsahem ropných látek,

       2.4  odpady  s  obsahem  kyanidů  s  odpady  podléhajícími biologickému
       rozkladu (např. komunální odpady) nebo s odpady s kyselou reakcí.

       Příl.4

       Podmínky, které musejí splňovat odpady ukládané na skládky

       1.  Na skládky všech skupin nesmějí být ukládány odpady uvedené v části
       A přílohy č. 5.

       2.  U  všech  odpadů  ukládaných  na  skládky musí být splněny podmínky
       mísitelnosti podle přílohy č. 3.

       3.  Odpady upravené některým ze způsobů stabilizace uvedených v příloze
       č.  6  pod  kódem  D9,  nesmějí  být ukládány na skládky skupiny S-IO a
       S-OO3. Na skládky skupin S-OO1, S-OO2 nebo S-NO se ukládají podle třídy
       vyluhovatelnosti.

       4.  Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů smějí být ukládány pouze po
       úpravě stabilizací v odděleném sektoru skládky odpadů.

       5.  Podmínky a kritéria pro přijetí inertního odpadu na skládku skupiny
       S - inertní odpad:

       a)  bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8
       za podmínek tam stanovených,

       b)  vodný  výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83
       8005)  nesmí  překročit  v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty
       uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo I,

       c)  odpad  nesmí obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin, než
       je uvedeno v následující tabulce č. 4.1.
        Tabulka č. 4.1.

           Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady,
     které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S - inertní odpad

    ------------------------------------------------------------------
    Ukazatel               Jednotka                Limitní hodnota
    ------------------------------------------------------------------
    BTEX                   mg/kg sušiny            6
    ------------------------------------------------------------------
    Uhlovodíky C10 - C40   mg/kg sušiny            500
    ------------------------------------------------------------------
    PAU                    mg/kg sušiny            80
    ------------------------------------------------------------------
    PCB                    mg/kg sušiny            1
    ------------------------------------------------------------------
    TOC                    mg/kg sušiny            30 0001) (3 %)
    ------------------------------------------------------------------

       Poznámka k tabulce č. 4.1.:

       1)  V případě zeminy může být nejvýše přípustná hodnota ukazatele TOC 3
       % překročena za předpokladu, že je hodnota DOC =< 50 mg/l

       Použité zkratky

       BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů

       C10 - C40 - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule

       PAU    -    polycyklické   aromatické   uhlovodíky   (suma   antracenu,
       benzo(a)antracenu,         benzo(a)pyrenu,        benzo(b)fluoranthenu,
       benzo(ghi)perylenu,  benzo(k)fluoranthenu,  fluoranthenu,  fenanthrenu,
       chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)

       PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138,
       153, 180)

       TOC - celkový organický uhlík

       DOC - rozpuštěný organický uhlík

       6.  Podmínky  a  kritéria  pro  přijetí  odpadu  na skládku skupiny S -
       ostatní odpad (S-OO1):

       a)  bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8
       za podmínek tam stanovených,

       b)  vodný  výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83
       8005)  nesmí  překročit  v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty
       uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa,

       c)  obsah  TOC v sušině odpadu nesmí překročit 5 %. Při překročení této
       nejvýše  přípustné  hodnoty lze odpad považovat za vyhovující kritériím
       pro  příjem v případě, že je hodnota DOC <= 80 mg/l. Obsah TOC v sušině
       odpadu stabilizovaného (kód D9 v příloze č. 6) se nezjišťuje;

       d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7.

       7.  Podmínky  a  kritéria  pro  přijetí  odpadu  na skládku skupiny S -
       ostatní odpad (S-OO3):

       a) na tuto skupinu skládek nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry,

       b)  bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8
       za  podmínek  tam stanovených a odpady, které nelze hodnotit na základě
       jejich vodného výluhu podle § 3 odst. 2 písm. b) bodu 2,

       c)  vodný  výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83
       8005)  nesmí  překročit  v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty
       uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa, výjimkou je pouze
       stabilizovaný  bioodpad  (výstup  ze zařízení pro biologické zpracování
       bioodpadů  3. skupiny podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.), u
       kterého se ukazatel DOC nezjišťuje,

       d) biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládky
       musí být postupně omezován v souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu
       odpadového hospodářství ČR a krajů [tj. snížit tento podíl do roku 2010
       na 75 %, do roku 2013 na 50 % a do roku 2020 na 35 % celkového množství
       (hmotnosti)  biologicky  rozložitelného  komunálního odpadu vzniklého v
       roce 1995],

       e) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7,

       f)  výstup ze zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů, kterým
       je  stabilizovaný bioodpad, může být přijímán bez zkoušek podle přílohy
       č.  2,  pouze pokud vzniká úpravou směsných komunálních odpadů a odpadů
       jim   podobných  a  za  předpokladu  splnění  parametru  stability  AT4
       uvedeného  v  tabulce  4.2 a pokud jeho výhřevnost nepřekročí hodnotu 8
       000 kJ/kg.

       8.  Podmínky  a  kritéria  pro  přijetí  odpadu  na skládku skupiny S -
       nebezpečný odpad (S-NO):

       a)  bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8
       za podmínek tam stanovených,

       b)  vodný  výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83
       8005)  nesmí  překročit  v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty
       uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo III,

       c)  nesmějí  být  přijímány odpady, které vykazují ztrátu žíháním vyšší
       než  10  %  sušiny  nebo  ukazatel  TOC  v  sušině  vyšší  než 6 %. Při
       překročení  této  nejvýše  přípustné  hodnoty  ukazatele  TOC lze odpad
       považovat  za  vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je hodnota
       DOC  =<  100  mg/l. Obsah TOC v sušině stabilizovaného odpadu (kód D9 v
       příloze č. 6 k této vyhlášce) se nezjišťuje.

       d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7.

       9.  Nejvýše trojnásobné překročení nejvýše přípustných hodnot ukazatelů
       vyjma  pH  stanovených  v  tabulce  č.  2.1  přílohy č. 2 pro příslušné
       skupiny skládek, je možné pouze za následujících podmínek:

       a) všechny ostatní požadavky stanovené v příloze č. 4 jsou splněny,

       b) překročení nepředstavuje zvýšené riziko ohrožení životního prostředí
       podle zvláštních právních předpisů^2),

       c)  jedná  se  o  konkrétní  odpady  od  konkrétních původců, uvedené v
       provozním řádu skládky,

       d)  v  případě  inertních  odpadů nesmějí být zvýšeny nejvýše přípustné
       hodnoty ukazatelů DOC, BTEX, PCB, TOC a uhlovodíků řady C10 - C40,

       e) v případě společného ukládání ostatních odpadů a nebezpečných odpadů
       na skládkách S-OO nesmí být zvýšen ukazatel DOC a upravena hodnota pH,

       f) na skládkách nebezpečných odpadů S-NO nelze zvýšit ukazatel DOC,

       g)  bude  ohlášeno  podle  přílohy  č.  25  vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
       podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

       10.  Odpady  z  mechanicko-biologické úpravy odpadů ukládané na skládky
       musí splňovat parametr stability AT4 uvedený v tabulce č. 4.2.
    Tabulka č. 4.2.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
                  Parametr                          Limitní hodnota            Jednotka
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
     spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4)*)                  10                mg O2/gsušiny
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    *) AT4 - test respirační aktivity, testovací metoda pro hodnocení stability bioodpadu na základě měření spotřeby
    O2 za 4 dny podle vyhlášky č. 341/2008 Sb.

       Příl.5

       Seznam  odpadů,  které  je  zakázáno  ukládat na skládky všech skupin a
       používat  jako technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu a
       odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek

       A.  Seznam  odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a
       používat jako technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu

       1. Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru
       (§ 38 zákona).

       2. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi.

       3.  Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných
       vlastností:  výbušnost, vysoká hořlavost, oxidační schopnost, schopnost
       uvolňovat  vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem
       nebo kyselinami nebo infekčnost.

       4. Odpady, které prudce reagují při styku s vodou.

       5.  Odpady  chemických  a biologických látek vznikajících při výzkumné,
       vývojové nebo výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo
       jsou  nové,  a  jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou
       známy.

       6. Veškerá léčiva a návykové látky.^13)

       7. Biocidy (pesticidy).^14)

       8. Odpady silně zapáchající.^15)

       9.  Odpady  (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od
       tlaku atmosférického.

       10.  Odpady,  u  nichž  míra  obsahu  radionuklidů nebo znečištění jimi
       neumožňuje jejich uvádění do životního prostředí.^16)

       11. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého.

       B. Odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek

       1.  Využitelné  odpady pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství
       kraje  a  vytříděné  využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo,
       plast,  kovy  a nápojové kartony), pouze pokud v souladu s § 11 odst. 2
       zákona není jejich využití technicky a ekonomicky možné.

       2. Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které
       je úprava technicky neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou
       dosáhnout  snížení  jejich  objemu  nebo snížení nebo odstranění jejich
       nebezpečných vlastností.

       3.  Pneumatiky pouze, jsou-li používány jako technologický materiál pro
       technické  zabezpečení  a uzavírání skládky v souladu s provozním řádem
       skládky.

       4.  Biologicky  rozložitelné  odpady  pouze,  jedná-li  se o biologicky
       rozložitelné  složky  obsažené v komunálním odpadu (skupiny 20 Katalogu
       odpadů), pro něž je harmonogram postupného omezování jejich ukládání na
       skládky stanoven v bodě 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce.

       5.  Odpady  perzistentních  organických  znečišťujících  látek pouze za
       podmínek    stanovených    přímo   použitelným   předpisem   Evropských
       společenství^23).

       Příl.6

       Způsoby  a  postupy,  které  se  považují  za úpravu odpadů před jejich
       uložením na skládku

       Způsoby  a  postupy považované za úpravu odpadů definovanou v § 4 písm.
       k)  zákona  před  jejich odstraněním jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona
       pod  kódy D8, D9, D13, D14. Nejběžnější způsoby úpravy odpadů prováděné
       před  jejich  odstraněním  způsoby  uvedenými v příloze č. 4 zákona pod
       kódy D1, D5 a D12 jsou následující:

       D8 - Biologická úprava
       - je řízené působení biologicky aktivní složky na odpad za účelem změny
       vlastností  odpadu  spočívající  např.  ve snížení obsahu či uvolňování
       škodlivých  látek  obsažených  v  odpadu  do roztoku, snížení objemu či
       hmotnosti   odpadu   nebo  významné  snížení  patogenních  biologických
       činitelů za účelem odstranění nebezpečné vlastnosti H9 - infekčnost.

       Technologie  patřící  do  této skupiny úpravy odpadů využívají k úpravě
       odpadů  přirozené  i  vybrané  mikrobiální  kultury.  Účinnost  úpravy,
       zejména  pokud  se  jedná  o selektivní biodegradaci škodlivých látek v
       odpadu  (např.  ropných  látek), musí být sledována ve vztahu k celkové
       hmotnosti  upravovaného odpadu tak, aby byl vyloučen vliv ředění tohoto
       odpadu dalšími látkami (výrobky, materiály, odpady), přidávanými k němu
       v  rámci  technologie úpravy. Účinnost technologie s cílem snížení nebo
       odstranění  patogenních biologických činitelů musí být sledována pomocí
       fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů.

       D9 - Fyzikálně-chemická úprava
       -  např.  odpařování,  sušení,  kalcinace,  změna  reakce  (změna  pH -
       neutralizace),  změna chemického složení, odvodnění, srážení, filtrace,
       zpevňování   (solidifikace),   zapouzdření   (enkapsulace),  zeskelnění
       (vitrifikace),  zatavení  do  skla  (vitrifikace),  zatavení do asfaltu
       (bitumenace), zatavení do síry, kombinace uvedených postupů atd.

       Pojem  solidifikace  zahrnuje nejen zpevňování kapalných odpadů, ale je
       používán  i  pro  popis  úpravy  pevných  odpadů,  spočívající v jejich
       smíchání  s  pojivy  a  následnou  změnou jejich fyzikálních a často, v
       návaznosti  na  druh  použitého  pojiva,  i chemických vlastností. Jako
       pojiva  jsou  užívány  nejrůznější  materiály  (i  odpady), které někdy
       chemicky  reagují  s  odpadem,  jindy  pouze  obalují  jeho částice bez
       probíhajících  chemických  reakcí.  Jako aktivní pojiva jsou nejčastěji
       užívána  maltotvorná, hydraulická pojiva - cement, vápno a jejich směsi
       -  doplněná dalšími přísadami, např. křemičitany, popílkem, bentonitem.
       Jako  pasivní  pojiva  jsou  nejčastěji  používány síra, asfalt, plasty
       apod. Při solidifikaci s využitím maltotvorných pojiv jsou pevné odpady
       mnohdy rozplavovány nebo rozpouštěny ve vodě a následně jsou do roztoku
       nebo  suspenze přidávána pojiva a spolu s nimi pomocné látky (aditiva),
       které  odpad  upraví  do  podoby pevných věcí. Technologie solidifikace
       jsou  uplatňovány  v  desítkách  variant  lišících se poměrem použitých
       přísad  a  pojiv,  které  jsou zpravidla charakteristické pro odpady, k
       jejichž  úpravě  jsou  používány. Tuhnutí, respektive zrání produktu, v
       něhož  se solidifikovaný odpad v průběhu úpravy přetváří, je považováno
       za součást technologie úpravy odpadu.

       Uvedenými  způsoby  se upravují odpady, jejichž využití není možné nebo
       je ekonomicky i technologicky velmi náročné a jejichž odstranění by bez
       úpravy  nepřiměřeně  zvyšovalo  riziko  pro zdraví lidí, pro jednotlivé
       složky  životního  prostředí  nebo  by nebylo možné vzhledem k omezením
       vyplývajícím z obecně závazných předpisů.

       D13 - Úprava složení odpadů.
       Úprava  složení  odpadu  zahrnuje  i  třídění  odpadu  -  tj.  oddělení
       jednotlivých  složek  odpadu,  prováděné  především  za  účelem  jejich
       využití,  s  nimiž  je  zpravidla  dále  nakládáno  rozdílným způsobem,
       přičemž  nejméně  jedna  vytříděná  složka  je odstraňována uložením na
       skládku.  Při  smíšení  odpadů musí být dodržen zákaz "ředění a míšení"
       nebezpečných  odpadů  podle  §  12  odst.  5  zákona  a  další  omezení
       vyplývající z této vyhlášky a citovaného zákona.

       D14 - Jiné způsoby úpravy odpadů
       zahrnuje způsoby úpravy odpadů, jejichž přiřazení k výše uvedeným kódům
       není  možné  (např. balení odpadů včetně jejich umístění do speciálních
       kontejnerů),  nebo  kombinace  postupů  zahrnutých  pod  výše uvedenými
       postupy.

       Příl.7

       Hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením na skládku

       Odpady  upravené stabilizací některým ze způsobů uvedených v příloze č.
       4  zákona pod kódem D9 (solidifikace, vitrifikace, bitumenace, zatavení
       do  síry  apod.)  se  před uložením na skládku hodnotí pouze na základě
       výluhu podle přílohy č. 2. Rozbory sušiny podle tabulky 4.1. přílohy č.
       4  se neprovádějí. Úprava vzorku odpadu pro účely přípravy jeho vodného
       výluhu se provádí:

       1.  pro upravené odpady sypké s konzistencí pevnou charakteru drobivých
       zemin podle bodu 1 přílohy č. 2,

       2.   pro   upravené   odpady,  mající  konzistenci  pevnou,  charakteru
       stavebních  materiálů  (např.  beton,  asfalt)  nebo  skla,  se  vzorek
       upraveného  odpadu pro přípravu výluhu zhotoví ve tvaru válce o průměru
       4 cm a o hmotnosti 100 g +/- 10 g.

       Příl.8

       Seznam  odpadů  a  podmínky  pro jejich přijetí na skládkách odpadů bez
       zkoušek

       1)  Odpady  uvedené  v tabulce č. 8.1. je možné přijímat na skládku bez
       zkoušek pouze za následujících podmínek:

       1. dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba,

       2. odpady nelze recyklovat ani jinak využít,

       3. odpady jsou uvedeny v provozním řádu skládky,

       4. dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby (místa vzniku),

       5.  odpady  nejsou  znečištěny  odpady,  které  je  zakázáno ukládat na
       skládky všech skupin podle přílohy č. 5,

       6.  při  přejímce  odpadu  na  skládku  je  předáno  čestné  prohlášení
       nepodnikající  fyzické  osoby,  že odpad není znečištěn žádnými látkami
       způsobujícími  jejich  nebezpečnost  a neobsahuje kovy, plasty, azbest,
       chemikálie, a případně i další druhy odpadů neuvedené v tabulce.

       2)  Při  podezření,  že  odpad  je znečištěn (např. na základě vizuální
       kontroly  nebo  znalosti původu odpadu), nesmí být odpad bez zkoušek na
       skládku přijat.
     Tabulka č. 8.1.

       Přehled odpadů přijatelných na skládkách odpadu bez zkoušek

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Kód odpadu       Název                         Popis         odpadu           Odpad nesmí obsahovat
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    10 11 03         Odpadní materiál   Minerální vatu s obsahem
                     na bázi skelných vláken   azbestu, organická pojiva
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    15 01 07         Skleněné obaly   Použité skleněné obaly
       se zbytky náplně
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    17 01 01         Beton1)                       Kusy betonu a železobetonu   Nátěry a povlaky (např.
                                                   z demolic a rekonstrukcí staveb,   izolační, dekorační,
                                                   který může obsahovat drobné   penetrační), znečištění
                                                   částice kovů (např. šrouby) a dřevo ropnými uhlovodíky
                                                   (např. zbytky ztraceného bednění)
                                                   v množství menším než významném
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    17 01 02         Cihly1)                       Cihly, kusy cihel, cihlové bloky   Nátěry a povlaky (např.
                                                   (cihly spojené maltou) z demolic   izolační, dekorační,
                                                   a rekonstrukcí staveb   penetrační) znečištění
       ropnými uhlovodíky)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    17 01 03         Tašky a keramické             Střešní krytina z pálené hlíny,   Betonovou střešní krytinu
                     výrobky1)                     obkládací a podlahové keramické   a střešní krytinu s obsahem
                                                   dlaždice z demolic a rekonstrukcí   azbestu
                                                   staveb
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    17 01 07         Směsi nebo oddělené frakce    Odpady stavebních výrobků   Odpady s obsahem azbestu
                     betonu, cihel, tašek          na bázi přírodních materiálů   a ochranné povlaky s obsahem
                     a keramických výrobků1)   organických látek a ropné
                     neuvedené pod číslem   látky
                     17 01 06
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    17 02 02         Sklo                          Sklo z výplní otvorů staveb   znečištěné
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    17 05 04         Zemina a kamení   Ornici, rašelinu, zeminu
                     neuvedená pod číslem   z kontaminované lokality
                     17 05 03*
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20 01 02         Sklo                          Pouze střepy ze samostatně   Nápojové obaly se zbytky
                                                   sebraných nápojových obalů   náplně, střepy z obalů
                                                   a tabulového skla v případě,   a obaly pro chemikálie
                                                   že v daném čase a místě není
                                                   obcí zahrnut v systému třídění
                                                   a využívání těchto odpadů
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20 02 02         Zemina a kameny               Odpad z údržby zahrad a parků   Odpad z výkopů
       a rekonstrukcí inženýrských
       sítí, ornici a rašelinu
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Poznámka k tabulce č. 8.1.:

       1)  stavební  a  demoliční  odpady  s obsahem přimíšených kovů, plastů,
       zemin  gumy,  dřeva  a  jiných  rostlinných  materiálů do 5 % z celkové
       hmotnosti  odpadu,  které  nemění základní druhové fyzikální vlastnosti
       odpadu  a  vytřídění  není  ekonomicky  výhodné  a  z  hlediska ochrany
       životního prostředí nutné.

       Příl.9

       zrušena

       Příl.10

       Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu

                             Tabulka č. 10.1

         Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů

    ------------------------------------------------------------------
    Ukazatel                     Jednotka          Limitní hodnota
    ------------------------------------------------------------------
    Kovy
    ------------------------------------------------------------------
    As                           mg/kg sušiny      10
    ------------------------------------------------------------------
    Cd                           mg/kg sušiny      1
    ------------------------------------------------------------------
    Cr celk.                     mg/kg sušiny      200
    ------------------------------------------------------------------
    Hg                           mg/kg sušiny      0,8
    ------------------------------------------------------------------
    Ni                           mg/kg sušiny      80
    ------------------------------------------------------------------
    Pb                           mg/kg sušiny      100
    ------------------------------------------------------------------
    V                            mg/kg sušiny      180
    ------------------------------------------------------------------
    Monocyklické aromatické
    uhlovodíky (nehalogenované)
    ------------------------------------------------------------------
    BTEX                         mg/kg sušiny      0,4
    ------------------------------------------------------------------
    Polycyklické aromatické
    uhlovodíky
    ------------------------------------------------------------------
    PAU                          mg/kg sušiny      6
    ------------------------------------------------------------------
    Chlorované alifatické
    uhlovodíky
    ------------------------------------------------------------------
    EOX                          mg/kg sušiny      1
    ------------------------------------------------------------------
    Ostatní uhlovodíky
    (směsné, nehalogenované)
    ------------------------------------------------------------------
    Uhlovodíky C10 - C40         mg/kg sušiny      300
    ------------------------------------------------------------------

    Ostatní aromatické
    uhlovodíky (halogenované)
    ------------------------------------------------------------------
    PCB                          mg/kg sušiny      0,2
    ------------------------------------------------------------------

       Poznámka k tabulce č. 10.1.:

       Referenční  analytické metody pro stanovení jednotlivých ukazatelů jsou
       stanoveny v příloze č. 12.

       Použité zkratky

       BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů

       PAU    -    polycyklické   aromatické   uhlovodíky   (suma   antracenu,
       benzo(a)antracenu,         benzo(a)pyrenu,        benzo(b)fluoranthenu,
       benzo(ghi)perylenu,  benzo(k)fluoranthenu,  fluoranthenu,  fenanthrenu,
       chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)

       EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny

       PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138,
       153, 180)
    Tab. 10.2 Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů

    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Testovaný organismu    Doba        I.                            II.
                           působení
                           [hodina]
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Poecilia reticulata    96          ryby nesmí vykazovat          ryby nesmí vykazovat
    nebo Brachydani rerio              v ověřovacím testu výrazné    v ověřovacím testu výrazné
                                       změny chování ve srovnání     změny chování ve srovnání
                                       s kontrolními vzorky a nesmí  s kontrolními vzorky a nesmí
                                       uhynout ani jedna ryba        uhynout ani jedna ryba
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Daphnia magna Straus   48          procento imobilizace          procento imobilizace
                                       perlooček nesmí v ověřovacím  perlooček nesmí v ověřovacím
                                       testu přesáhnout 30 %         testu přesáhnout 30 %
                                       ve srovnání s kontrolními     ve srovnání s kontrolními
                                       vzorky                        vzorky
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Raphidocelis           72          neprokáže se v ověřovacím     neprokáže se vověřovacím
    subcapitata                        testu inhibice růstu řasy     testu inhibicenebo stimulace
    (Selenastrum                       větší než 30 % ve srovnání    růstu řasy větší než 30 %
    capricornutum)                     s kontrolními vzorky          ve srovnání s kontrolními
    nebo Scenedesmus                                                 vzorky
    buspicatus
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    semena Sinapis alba    72          neprokáže se v ověřovacím     neprokáže se vověřovacím
                                       testu inhibice růstu kořene   testu inhibicenebo stimulace
                                       semene větší než 30 %         růstu kořene semene větší
                                       ve srovnání s kontrolními     než 30 % ve srovnání
                                       vzorky                        s kontrolními vzorky
    ---------------------------------------------------------------------------------------------

       Poznámka k tabulce č. 10.2

       Zkoušky akutní toxicity se provádějí s neředěným vodným výluhem odpadu.

       Ekotoxikologické  testy  jsou uvedeny v příloze č. 12. V případě odpadů
       obsahujících  anorganická  pojiva  (vápno,  hydraulické  vápno,  cement
       apod.)  může  být  pH výluhu upraveno na hodnotu ležící v intervalu 7,8
       +/- 0,2.

       Příl.11

       Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu

       1.  Odpady mohou být využity při uzavírání skládky k vytváření ochranné
       vrstvy  kryjící  těsnící  vrstvu  skládky a svrchní rekultivační vrstvy
       skládky, jestliže:

       a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v
       souladu  se  zvláštními  právními  předpisy,^17) jsou splněny požadavky
       stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec I,

       b)  obsah  škodlivin  v  sušině  využívaných  odpadů nepřekročí nejvýše
       přípustné  hodnoty  anorganických  a  organických  škodlivin  uvedené v
       příloze č. 10, tabulce č. 10.1,

       c)  pro  využívání  do  svrchní  rekultivační vrstvy skládky určené pro
       ozelenění   (rekultivační   vrstvy   schopné   zúrodnění  -  biologická
       rekultivace skládky) splňují podmínky stanovené v písm. a) a b) a pokud
       jsou  využívány biologicky rozložitelné odpady jako nositelé živin musí
       být  prokazatelně  upraveny  ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti
       infekčnosti technologií, jejíž účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5
       k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

       2.  Odpady  mohou  být  využity  k  rekultivaci  vytěžených povrchových
       důlních děl (povrchové doly, lomy, pískovny), jestliže:

       a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v
       souladu  se  zvláštními  právními  předpisy,^17) jsou splněny požadavky
       stanovené  v  příloze  č.  10, tabulce č. 10.2, sloupec II a ve svrchní
       rekultivační  vrstvě v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují
       požadavky  stanovené  v  sloupci I tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 k této
       vyhlášce (stimulace růstu řas a semene není omezujícím faktorem),

       b)  obsahy  škodlivin  v  sušině  odpadů  nepřekročí  nejvýše přípustné
       hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 10.1
       přílohy č. 10 k této vyhlášce,

       c) odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění
       (rekultivační   vrstvy  schopné  zúrodnění  -  biologická  rekultivace)
       splňují  podmínky  stanovené  v  písm.  a)  a b) a pokud jsou využívány
       biologicky  rozložitelné  odpady  jako  nositelé  živin  (např.  kaly z
       čistíren  odpadních  vod),  musí  být  prokazatelně  upraveny ve smyslu
       odstranění   nebezpečné   vlastnosti   infekčnosti  technologií,  jejíž
       účinnost jse prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

       3.  Odpady  mohou být využity na povrchu terénu k terénním úpravám nebo
       rekultivacím   lidskou   činností   postižených   pozemků  (s  výjimkou
       rekultivace skládek), jestliže:

       a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v
       souladu  se  zvláštními  právními  předpisy,^17) jsou splněny požadavky
       stanovené  v  příloze  č.  10, tabulce č. 10.2, sloupec II a ve svrchní
       vrstvě (rekultivační, terénní úpravy apod.) v mocnosti minimálně 1 m od
       povrchu  terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I tabulky č. 10.2
       přílohy  č.  10  k  této  vyhlášce  (stimulace  růstu řas a semene není
       omezujícím faktorem),

       b)  obsahy  škodlivin  v  sušině  odpadů  nepřekročí  nejvýše přípustné
       hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 10.1
       přílohy č. 10 k této vyhlášce,

       c)  do  svrchní  rekultivační vrstvy určené pro ozelenění (rekultivační
       vrstvy schopné zúrodnění - biologická rekultivace) jsou využívány pouze
       odpady  splňující  podmínky  stanovené  v  písm.  a)  a b) a biologicky
       rozložitelné   odpady   využívané   jako   nositelé   živin,  musí  být
       prokazatelně   upraveny  ve  smyslu  odstranění  nebezpečné  vlastnosti
       infekčnosti technologií, jejíž účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5
       k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

       4. V případě využívání odpadů podle bodů 2 a 3 v daném místě v množství
       větším  než 1 000 t musí být pro toto místo zpracováno hodnocení rizika
       v dané lokalitě v souladu se zvláštním právním předpisem^19).

       5.   Překročení   nejvýše  přípustných  hodnot  jednotlivých  ukazatelů
       uvedených  v  bodech  1  až  3 se toleruje v případě, že jejich zvýšení
       odpovídá  podmínkám  charakteristickým  pro  dané  místo a geologické a
       hydrogeologické  charakteristice  místa  a  jeho okolí, pokud využívané
       odpady   při   normálních  klimatických  podmínkách  nepodléhají  žádné
       významné  fyzikální, chemické nebo biologické přeměně, která by vedla k
       uvolňování  škodlivin  do  životního  prostředí,  a pokud jsou upravené
       limitní  hodnoty, včetně kritických ukazatelů neuvedených v bodech 1 až
       3, stanoveny v provozním řádu příslušného zařízení. V případě využívání
       odpadů podle bodů 2 a 3 musí být navíc vždy splněny požadavky stanovené
       v bodě 4 a v § 12 odst. 4.

       Příl.12

       Technické normy pro analytická stanovení
    Stanovení              Norma
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    stanovení sušiny       prEN 14 346 Výpočet sušiny na základě stanovení zbytku po odpařování
                           nebo obsahu vody

                           ČSN ISO 11 465 (83 6635) Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu
                           sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    příprava výluhu        ČSN EN 12 457/1-4 Vyluhování - test splnění kritérií provyluhování
                           zrnitých odpadních materiálů a kalů
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Rozklad                ČSN EN 13 657 (83 8015) Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému
                           stanovení prvků rozpustných v lučavce královské
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Rozklad                ČSN EN 13 656 (83 8014) Rozklad za pomoci mikrovlnného záření
                           se směsí kyseliny fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO3)
                           a chlorovodíkové (HCl) pro následné stanovení prvků (úplný rozklad
                           tuhého odpadu před prvkovou analýzou)
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Analýza výluhu         ČSN EN 12 506 (83 8013) Charakterizace odpadů - Analýza výluhů -
                           Stanovení pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, Cr(VI), Cu, Mo, Ni, NO2-,
                           Pb, celkové S,SO42-, V a Zn
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    analýza výluhu         ČSN EN 13 370 (83 8012) Charakterizace odpadů - Analýza výluhů -
                           Stanovení amoniakálního dusíku, adsorbovatelných organicky
                           vázaných halogenů (AOX), konduktivity, Hg, jednosytných fenolů,
                           celkového organického uhlíku (TOC), snadno uvolnitelnýchCN- a F-
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    pH                     ČSN ISO 10 523 (75 7365) Jakost vod. Stanovení pH
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    As                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
                           emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

                           ČSN EN ISO 11 969 (75 7403) Jakost vod. Stanovení arsenu. Metoda
                           atomové absorpční spektrometrie (hydridová technika)

                           ČSN EN 26 595 (75 7404) Jakost vod. Stanovení veškerého arsenu.
                           Spektrofotometrická metoda s diethyldithiokarbamanem stříbrným
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Ba                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
                           emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

                           TNV 75 7408 Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové
                           absorpční spektrometrie
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Cd                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
                           emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

                           ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi,
                           zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční
                           spektrometrie

                           ČSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod. Stanovení kadmia atomovou
                           absorpční spektrometrií (ISO 5961:1994)

                           ISO 17294-2, Water quality - Application of inductively coupled
                           plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62
                           elements
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Cr celk.               ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
                           emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

                           ČSN EN 1233 (75 7425) Jakost vod - Stanovení chromu - Metody atomové
                           absorpční         spektrometrie
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Cu                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
                           emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

                           ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi,
                           zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční
                           spektrometrie

                           TNV 75 7426 Jakost vod - Stanovení mědi bezplamenovou technikou AAS
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Hg                     ČSN EN 1483 (75 7539) Jakost vod. Stanovení rtuti

                           TNV 75 7440 Jakost vod. Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým
                           atomovým absorpčním spektrometrem
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Mo                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
                           emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

                           ISO 15 586 Jakost vod - stanovení stopových prvků atomovou absorpční
                           spektrometrií s grafitovou kyvetou
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Ni                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
                           emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

                           ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi,
                           zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční
                           spektrometrie

                           TNV 75 7461 Jakost vod. Stanovení niklu bezplamenovou technikou AAS
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Pb                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
                           emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

                           ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi,
                           zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční
                           spektrometrie

                           TNV 75 7467 Jakost vod. Stanovení olova bezplamenovou technikou AAS
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Sb                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
                           emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

                           ISO 15 586 Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou
                           absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou

                           ISO 17 294-2, Water quality - Application of inductivelycoupled
                           plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62
                           elements
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Se                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
                           emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

                           ČSN ISO 9965 (75 7480) Jakost vod. Stanovení selenu. Metoda atomové
                           absorpční spektrometrie (hydridová technika)

                           ISO 17 294-2, Water quality - Application of inductivelycoupled
                           plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62
                           elements
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    V                      ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
                           emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

                           ISO 17 294-2, Water quality - Application of inductivelycoupled
                           plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62
                           elements
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Zn                     ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi,
                           zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční
                           spektrometrie

                           ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
                           emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

                           TNV 75 7497 Jakost vod. Stanovení zinku bezplamenovou technikou AAS
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    BTEX (benzen, toluen,  ISO 15009:2002 Soil quality -- Gas chromatographic determination
    ethylbenzen a xyleny)  of the contet of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene
                           and volatile halogenated hydrocarbons -- Purge-and-trap method
                           with thermal desorption

                           (Draft standard) DIN ISO 15009 Bodenbeschaffenheit -
                           Gaschromatographische Bestimmung des Anteils an flüchtigen
                           aromatischen Kohlenwasserstoffen, Naphthalin
                           und Halogenkohlenwasserstoffen - Thermisches Desorptionsverfahren
                           mit Reinigungs - und Auffangschritt (ISO/DIS 15009:2001)
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    chloridy               ČSN ISO 9297 (75 7420) Jakost vod. Stanovení chloridů.
                           Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda
                           podle Mohra)
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
                           ČSN EN ISO 10 304-1 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných
                           fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů
                           a síranů metodou kapalinové chromatografie iontů. Část 1: Metoda
                           pro málo znečištěné vody
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
                           ČSN EN ISO 10 304-2 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných
                           aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů. Část 2:Stanovení
                           bromidů, chloridů, dusičnanů, orthofosforečnanů a síranův odpadních
                           vodách
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
                           ČSN EN ISO 15 682 (75 7421) Jakost vod. Stanovení chloridů
                           průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo
                           potenciometrickou detekcí
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    DOC (rozpuštěný        ČSN EN 1484 (75 7515) Jakost vod - Stanovení celkového organického
    organický uhlík)       uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    EOX (Cl)               (Draft standard) DIN 38414-17 Deutsche Einheitsverfahrenzur Wasser-,
                           Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm und Sedimente(Gruppe S);
                           Bestimmung von ausblasbaren und extrahierbaren, organisch gebundenen
                           Halogenen (S 17)
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    fenolový index         ČSN ISO 6439 (75 7528) Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů.
                           Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci

                           ČSN EN ISO 14 402 (75 7567) Jakost vod - Stanovení fenolů průtokovou
                           analýzou (FIA a CFA)
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    fluoridy               ČSN EN ISO 10 304-1 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných
                           fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů
                           a síranů metodou kapalinové chromatografie iontů. Část 1: Metoda
                           pro málo znečištěné vody

                           ČSN ISO 10 359-2 (75 7430) Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2:
                           Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu
                           a destilaci
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    kyselinová             Norma není vydána
    neutralizační
    kapacita
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    uhlovodíky C10 - C40   ČSN EN 14 039 Charakterizace odpadů - Stanovení odpadu uhlovodíků
                           C40 až C40 plynovou chromatografií
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    PAU (polycyklické      DIN 38 414-23 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser-
    aromatické uhlovodíky) und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 23:
                           Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
                           (PAK) durch Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)
                           und Fluoreszenzdetektion (S 23)

                           (Draft standard) DIN ISO 18 287 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung
                           der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK)-
                           Gaschromatographisches Verfaren mit Nachweis durch Massenspektrometrie
                           (GC-MS) (ISO/DIS 18 287:2003)

                           ISO 13 877 Soil quality - Determination of polynuclear aromatic
                           hydrocarbons - Method using high-performance liquid   chromatography

                           DIN ISO 13 877 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen
                           aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs -
                           Flüssigkeitschromatographie - (HPLC) - Verfahren (ISO 13877:1998)

                           TNV 75 8055 Charakterizace kalů - Stanovení vybraných
                           polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC
                           s fluorescenční detekcí
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    PCB (polychlorované    DIN 38 414-S 20 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser-
    bifenyly)              und Schlamuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 20:
                           Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) (S 20)

                           DIN ISO 10 382 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von
                           Organochlorpestiziden und polychlorierten Biphenylen -
                           Gaschromatographisches Verfahren mit Elektroneneinfang-Detektor
                           (ISO 10 382:2002)
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    rozpuštěné látky       ČSN 75 7346 (75 7346) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    sírany                 ČSN EN ISO 10 304-1 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných
                           fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů
                           a síranů metodou kapalinové chromatografie iontů. Část 1: Metoda
                           pro málo znečištěné vody.

                           ČSN EN ISO 10 304-2 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných
                           aniontů metodou kapalinové chromatogrfie iontů. Část 2: Stanovení
                           bromidů, chloridů, dusičnanů, orthofosforečnanů a síranů
                           v odpadních vodách
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    TOC (celkový           ČSN EN 13 137 Stanovení TOC v odpadu, kalu a sedimentech
    organický uhlík)
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    ztráta žíháním         ČSN EN 12 879 Charakterizace kalů - Stanovení ztráty žíháním
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Ekotoxicita            Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů
                           (Věstník MŽP 6/2003)

    Ekotoxikologické testy ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity
                           pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan
                           (Teleostei, Cyprinidae)] - část 2: Obnovovací metoda

                           ČSN EN ISO 6341 Jakost vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia
                           magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity

                           ČSN EN 28 692 Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas
                           Scenedesmus subspicatus a Selenastrum capricornutum (ISO8692:1989)

                           Test inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapsis alba).
                           Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ke stanovení
                           ekotoxicity odpadů
    ---------------------------------------------------------------------------------------------

    Mikrobiologické testy  ČSN ISO 10381 - 6 Kvalita půdy - Odběr vzorků - Část 6: Pokyny pro
                           odběr, manipulaci a uchování půdních vzorků určených prostudium
             aerobních mikrobiálních procesů v laboratoři

                           Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica (AHEM) č. 1/2008
    ---------------------------------------------------------------------------------------------

    Poznámky:

     *) norma pouze v anglickém jazyce
    **) německá národní norma

       Vybraná ustanovení novel

       Čl. II vyhlášky č. 61/2010 Sb.

       Přechodné ustanovení

       Skládky  podskupiny  S-OO2  se  od  1.  dubna  2012 považují za skládky
       podskupiny S-OO1.

       1) Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů.

       Rozhodnutí  Rady 2003/33/ES ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví
       kritéria  a  postupy  pro  přijímání  odpadů  na  skládkách podle čl. 6
       směrnice Rady 1999/31/ES a její přílohy č. II.

       2) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
       (vodní  zákon),  ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o
       ochraně  veřejného  zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
       znění  pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
       změně  některých  dalších  zákonů  (zákon  o ochraně ovzduší), ve znění
       pozdějších předpisů.

       3)  Příloha  č.  1  vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
       odpadů,  Seznam  nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely
       vývozu,  dovozu  a  tranzitu  odpadů  a postup při udělování souhlasu k
       vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č.
       503/2004 Sb.

       4)  Například  vyhláška  č.  376/2001  Sb.,  o  hodnocení  nebezpečných
       vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.

       5) Příloha č. 5 vyhlášky č. 376/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 502/2004
       Sb.

       6) § 40 a 41 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 19
       a 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
       zdraví  zaměstnanců  při  práci,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  § 5
       vyhlášky  č.  432/2003  Sb.,  kterou se stanoví podmínky pro zařazování
       prací  do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních
       testů,   podmínky   odběru   biologického   materiálu   pro   provádění
       biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a
       biologickými činiteli.

       7) § 21 odst. 6 písm. c) nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

       8) § 41 zákona č.258/2000 Sb.

       9)  Zákon  č.  593/1992  Sb.,  o rezervách pro zajištění základu daně z
       příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

       10)  Zákon  č.  50/1976  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním řádu
       (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

       10a)  Vyhláška  č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky
       rozložitelnými  odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
       ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
       vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška
       o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).

       11)  § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
       ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.

       12)  Vyhláška  č.  383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
       znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.

       13)  Zákon  č.  167/1998  Sb., o návykových látkách a o změně některých
       dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

       Zákon  č.  79/1997  Sb.,  o  léčivech  a o změnách a doplnění některých
       souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

       14)  Příloha  č. 5 nařízení č. 850/2004/ES o perzistentních organických
       znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.

       15)  Například  vyhláška  č.  356/2002  Sb.,  kterou  se stanoví seznam
       znečišťujících  látek,  obecné  emisní limity, způsob předávání zpráv a
       informací,   zjišťování  množství  vypouštěných  znečišťujících  látek,
       tmavosti  kouře,  přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů,
       podmínky  autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů
       znečišťování ovzduší, podmínky jejich uplatňování.

       16)3  §  57  odst.  1  písm.  e)  vyhlášky  Státního úřadu pro jadernou
       bezpečnost č. 07/2002 Sb., o radiační ochraně.

       17)  Zákon  č.  246/1992  Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
       pozdějších předpisů.

       Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.

       19)  Vyhláška  č.  99/1992  Sb.,  o  zřizování,  provozu,  zajištění  a
       likvidaci  zařízení  pro  ukládání  odpadů  v podzemních prostorech, ve
       znění vyhlášky č. 300/2005 Sb.

       23)  Čl.  7  nařízení  Evropského  parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o
       perzistentních  organických  znečišťujících  látkách a o změně směrnice
       79/117/EHS.

### Kompostárny a BPS

Interaktivní mapa

seznam kompostáren
seznam bioplynových stanic

### Statistiky

Data o produkci a zpracování bioodpadů v ČR jsou čerpána ...

zobrazit statistiky »

### Projekt

Zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství ...

další informace »

### O portálu

Zde najdete základních informace o portálu, jeho historii a kontaktní ...

více o portálu »

### Odkazy

další odkazy »