Skočit na obsah
Domů » Technologie » Aerobní technologie

# Aerobní technologie

V aerobních technologiích jsou využívány procesy rozkladu organického materiálu za přístupu vzduchu. Řadíme sem kompostování a technologii Bricolare.

## 1. Kompostování

neboli aerobní fermentace je biologická metoda využívání BRO, kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů a činností mikroorganismů (tlením) přeměňuje BRO na kompost. Ten lze použít jako velmi kvalitní hnojivo pro různé plodiny, jejichž zbytky mohou být opět přeměněny na kompost. Tento cyklus kompostování je znázorněn na obrázku. Průmyslově se kompost vyrábí v kompostárnách (zdroj: Biosance.cz)

Výsledným produktem aerobní fermentace je kompost plynný CO2 a vodní pára.

### Využití kompostu

Kompost nahrazuje umělá hnojiva, při jejichž výrobě dochází k zatěžování životního prostředí emisemi (těžba surovin, doprava, energetická náročnost). Kompost dobře poslouží i jako náhrada rašeliny, jejíž těžbou dochází k nevratné likvidaci vzácných biotopů. Kompost je nedocenitelný při rekultivacích a zúrodňování půdy a je skvěle využitelný na každé zahradě ke hnojení všech plodin.

### Druhy kompostování

Dle velikosti a způsobu rozeznáváme tři základní druhy kompostování: domácí, komunitní a komunální.

## 2. Technologie Bricolare

Aerobní fermentace Bricolare je podobná kompostování, ale ve srovnání s kompostováním na zakládkách je méně náročná na plochu. Celé zařízení včetně příjmů a mechanického zpracování biooodpadů je zastřešeno a odvětrávání je vedeno přes biologický filtr. Odpady ze zeleně jsou drceny a promíchávány s domovními bioodpady a vzniklá směs je prosévána a zbavována nežádoucích příměsí, opakovaně drcena a přidávána do substrátu.

Substrát s upravenou vlhkostí je lisován do tvárnic s dvěma aerovacími kanálky a rovnán na palety tak, že mezi jednotlivými tvárnicemi jsou mezery pro zabezpečení výměny plynů při fermentaci. Palety se ukládají do fermentační haly, kde tvárnice z bioodpadů fermentují. Poté se kompost prosévá na jemném rotačním sítu, kde se tvárnice samy rozpadají. Nadsítná frakce se používá jako tzv. mulčovací kompost, jemná frakce se využívá v zahradnictví, při zakládání a údržbě veřejné zeleně a k přípravě pěstebních substrátů.

Zdroj: Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Piliar a Julie Zhyltsová: Identifikace a posouzení efektivnosti systémů nakládání s BRO v ČR a v zemích EU, DEKONT INTERNATIONAL, s.r.o., 2006, 151 s

### Kompostárny a BPS

Interaktivní mapa

seznam kompostáren
seznam bioplynových stanic

### Statistiky

Data o produkci a zpracování bioodpadů v ČR jsou čerpána ...

zobrazit statistiky »

### Projekt

Zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství ...

další informace »

### O portálu

Zde najdete základních informace o portálu, jeho historii a kontaktní ...

více o portálu »

### Odkazy

další odkazy »