Skočit na obsah
Domů » Technologie » Termochemické technologie

# Termochemické technologie

## 1. Zplyňování

Jedná se o termochemický proces, při kterém je organická hmota rozkládána na hořlavé plyny působením teploty, jež přesahuje mez její chemické stability. Jedná se o proces reduktivní. Hlavní rozdíl mezi přímým spalováním a zplyňováním paliv je v tom, že zatímco při spalování se energie obsažená v palivu využije přímo na energii tepelnou, procesem zplyňování energii obsaženou v palivu nejprve transformujeme na jiný druh chemické energie vázaný na plynnou fázi a plyn následně energeticky využíváme.

## 2. Pyrolýza

Jedná se o termický proces, při kterém je organická hmota rozkládána působením teploty, jež přesahuje mez její chemické stability. Opět se jedná o proces reduktivní. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez termické stability přítomných organických sloučenin, což vede k jejich štěpení až na stálé nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek.

Zdroj: Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Piliar a Julie Zhyltsová: Identifikace a posouzení efektivnosti systémů nakládání s BRO v ČR a v zemích EU, DEKONT INTERNATIONAL, s.r.o., 2006, 151 s

### Kompostárny a BPS

Interaktivní mapa

seznam kompostáren
seznam bioplynových stanic

### Statistiky

Data o produkci a zpracování bioodpadů v ČR jsou čerpána ...

zobrazit statistiky »

### Projekt

Zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství ...

další informace »

### O portálu

Zde najdete základních informace o portálu, jeho historii a kontaktní ...

více o portálu »

### Odkazy

další odkazy »