Poznamky ke cviceni 1803

co sme pouzivali:

z txt do dbf

prepsat si znaminko souradnic

display XY (souradnice naopak!)

souradny system - projected -> national grids -> sj-tsk ...north

z corrine vybereme zemedelskou (2..) - musime predelat na numericky (vytvorime novy sloupec), abychom mohli udelat Select by attributes

create layers from selected features

vybereme si kraj a pomoci INTERSECT (analysis tools -> overlay) vybereme pouze zemedelskou v danem kraji

vytvoreni nahodnych bodu na uzemi co chceme:

 data management tools - feature class - create random points

 musime si udelat jeden prvek ze vsech (v atributove tabulce) = d.m.t. -> generalization -> dissolve

Do priste:

 - v arcgisu udelat to stejne pro JMK!