**Konverze difrakčních dat od „rentgenáře“**

* pomocí konvereru (Pow DLL) převeď záznam z formátu Panalytical (Philips) .rd na .xy
* „vyploť“ difraktogram v Excelu
* převeď hodnoty na ose x z „2θ“ na „d“
* najdi d-hodnoty difrakčních maxim (čáry Kα1)

Odkaz na konvertor difraktometrických formátů Pow DLL:

<http://users.uoi.gr/nkourkou/powdll/>