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1. PŘEDMLUVA
Své hudební začátky jsem získal u bývalého bratřejovského kněze a nadšeného muzikanta  Oldřicha Vinklárka. Ač jsem od té doby studoval u mnoha jiných pedagogů,  na toto období ve svém životě vzpomínám s vděčností a láskou. Nebýt jeho obětavosti  a otcovského přístupu, nikdy by tato práce nemohla vzniknout.
Stejně jako každého varhaníka i mě zajímá, jaké nástroje se nacházejí v mém okolí. Mým velkým snem bylo si na každý nástroj nejenom zahrát, ale taky poznat jeho historii.
Proč jsem se rozhodl svoji bakalářskou práci věnovat problematice varhan na Zlínsku? 

Toto téma mě zajímá ze dvou důvodů. Vybraná oblast není doposud důkladně organologicky zmapována a současně je mým rodištěm. Netřeba zdůrazňovat, že jsem si při realizaci této práce svůj sen v plné míře splnil. 

Snad tuto práci naleznou  kolegové z řad varhaníků, milovníků varhan a varhanní hudby, kteří hledají základní informaci a poučení o nástrojích ve svém okolí.
Snad do ní nahlédne i odborník, který učiní patřičné kroky, aby již nikdy nenastala devastace některých nástrojů,  jak jsem tomu byl nejednou svědkem.

Jedině tehdy může tato práce dojít svého naplnění.
Na svých cestách jsem poznal mnoho dobrých lidí, kterým bych touto cestou chtěl za vše poděkovat. Není ani možné uvést všechny duchovní správce, kostelníky a varhaníky, kteří mi obětavě při své zaneprázdněnosti umožnili prohlídku nástrojů.
Zvláštním způsobem bych chtěl poděkovat pracovníkům Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně za pomoc při vyhledávání záznamů z evidence varhan a zvláště vedoucímu oddělení  PhDr. Františku Malému za věnování směrnic k dokumentaci.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat také své sestře Martině za to, že mě na mých cestách doprovázela a hlavně svým rodičům za pochopení a finanční podporu.

V neposlední řadě je mojí milou povinností  poděkovat vedoucímu práce  PhDr. Petru Mackovi, Ph.D, za příkladné vedení a směřování k cíli, za pomoc při vyhledávání literatury a za cenné konzultace.
2. ÚVOD
Hlavním cílem této práce je poskytnout stručný regionální přehled a popis existujících nástrojů ve vybrané oblasti. Nechce se však současně stát pouhým katalogem varhan proto se, dovoluje – li to dostupnost archivních materiálů, snaží u každého objektu dohledat kompletní historii nástrojů. Na základě takto nashromážděných údajů, podává stručnou charakteristiku kvality varhan a varhanářství na Zlínsku a zaobírá se též krátce problematikou jejich adekvátní památkové péče. 
Vzhledem k tomu, že zvolená oblast „Zlínska“ nemá svůj geografický ekvivalent, bylo nutné zprvu tuto oblast nějak vymezit.
Jako nejlepší varianta se nabídlo dělení podle církevních samosprávních jednotek - děkanátů. Pro naše účely byla zvolena oblast zahrnující  území dvou sousedících děkanátů - vizovického a zlínského. 
V této oblasti se nachází celkem 25 římskokatolických  farností a 3 farnosti evangelické (českobratrské – evangelické), kterým přísluší 36 kostelů. Ostatní církve buď mají modlitebnu, kde se nenacházejí varhany, nebo sdílí prostory s jinou církví (Zlín).
Předmětem tohoto průzkumu bylo popsat nástroje nacházející se v sakrálních objektech jednotně podle daných směrnic
, zhodnotit jejich současný stav a případně uvést jejich hlavní hráčské přednosti a nedostatky a navázat tak na dokumentaci varhan v českých zemích, která probíhala v 80. letech 20 století pod záštitou České hudební společnosti. U varhan, o kterých máme podrobné zprávy, vzhledem ke stáří záznamů, zaktualizovat informace.
V souvislosti s tím byla pořízena ucelená fotodokumentace, která je z velké části zachována na přiloženém CD.
Na základě takto nashromážděných dat, bylo možné zhodnotit  kvalitu varhan a varhanářství v daném regionu v celorepublikovém měřítku a upozornit na nejpalčivější problémy.
3. SOUČASNÝ STAV BÁDANÍ A SYSTEMATIKA POPISU
Zprvu je třeba říci, že o varhanách v dané oblasti neexistuje ucelená a aktuální publikace, která by nástroje  popisovala a evidovala.
 
Odborná veřejnost má sice k dispozici vynikající dvoudílnou práci prof. Sehnala
, ale ta se zabývá historicky cennými nástroji, z nichž některé již neexistují a vyčerpávající informace podává(díky svému rozsahu) pouze u některých významných nástrojů. Tato publikace výborně posloužila především při dohledávání stavitele varhan, popř. pro informaci o varhanách předchozích.
Druhým významným zdrojem informací je příspěvek Bohumila Ševčíka
 ve sborníku Oblastního muzea ve Zlíně, který prováděl v 70. letech 20. století terénní průzkum nástrojů mimo jiné i v dané oblasti. Informace jsou ale  povětšinou faktografické a omezují se pouze na základní popis (stavitel, rok stavby, počet manuálů a rejstříků).
Neméně důležitým zdrojem informací je dokumentace varhan uložená v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Z vybrané oblasti je k dispozici podrobný záznam pouze 19 varhan (17 současně existujících) z celkových 36.
Pokud bychom pátrali po diplomových pracích zabývající se varhanami na Zlínsku, narazíme na práci Miroslavy Zádrapové, která se spíše než varhanami zabývá varhanářstvím. Varhanám samotným věnuje pouze několik stran.

Vzhledem k tomu, že většina publikací a materiálů je starší dvaceti let, nebylo možné ani u těch varhan, o kterých máme podrobné záznamy, distanční studium z materiálů.
  Proto bylo nutné všechny nástroje osobně navštívit, přesvědčit se o jejich stavu a pořídit fotodokumentaci. Aby bylo docíleno určité jednotnosti při sběru dat, vytvořil jsem si předtištěnou tabulku, do které jsem data na místě vyplňoval. Vzor této tabulky je k dispozici v příloze.
Popis samotného nástroje je koncipován do několika bodů:

1) Stručná informace z historie obce a historie kostela.
2) Informace o všech předchozích varhanách, pokud jsou dohledatelné.
3) Identifikace autora současných varhan a roku jejich stavby.
4) Důležité přestavby a zásahy do varhan.
5) Základní charakteristické informace (počet manuálů, počet rejstříků, traktura hrací, rejstříková, vzdušnice, umístění hracího stolu, tónové rozsahy manuálů a pedálů, způsob čerpání vzduchu, výčet spojek, volných kombinací a dalších pomocných zařízení). Pro přehlednost dat je na konci práce uvedena stručná přehledová tabulka se základními identifikačními údaji.
6) Dispozice – rejstříky jsou uváděny v tomto pořadí:
a) jednořadé labiální rejstříky

b) smíšené rejstříky

c) jazykové rejstříky

V rámci každé skupiny jsou jednotlivé rejstříky řazeny podle stopové délky od nejdelších po nejkratší.
7)  Fotodokumentace – u každého nástroje bylo  pořízeno co možná nejvíce fotografií, z nichž jsou v textu otištěny vždy 2 ke každému nástroji a zbytek je zachován na přiloženém CD. 

4. VARHANY
4.1  Bratřejov - kostel sv. Cyrila a Metoděje
Bratřejov je ves, která leží 6 km východně od Vizovic a 18 km východně od Zlína. První písemná zmínka pochází z roku 1468, osídlení zde však bylo mnohem dříve.

Základní kámen kostela sv. Cyrila a Metoděje, který je postaven v novogotickém slohu, byl položen 7.května 1871. 22. října 1890 byl chrám posvěcen. Duchovní správa spolu s prvním sídelním knězem byla zřízena 23.2 1899. V roce 1985 byla restaurována vnitřní malba kostela. Mezi léty 1995-1996 proběhla celková venkovní oprava kostela.

První bratřejovské varhany postavila roku 1890 firma Schlag & Söhne z města Schweidnitz  ve Slezsku, jako svůj opus 245. Dokazují to nalezené účty za provedenou práci na rozestavěných varhanách. Varhany měly jeden manuál, mechanickou trakturu, 8 rejstříků a stály 1190 zlatých.

V roce 1976, péčí tehdejšího administrátora farnosti P. Oldřicha Vinklárka, získala farnost vyřazené varhany z hudební školy v Poličce.

Dvoumanuálové varhany s mechanickou trakturou a kuželkovou vzdušnicí postavil v roce 1901 pražský varhanář Emanuel Štěpán Petr, opus 140.
 Při  instalování na kůr kostela se provedla jejich generální rekonstrukce. Část fondu dřevěných píšťal tehdy doplnil místní truhlář a vhodné píšťaly a díly byly použity i z varhan původních. O těchto rekonstrukcích pravděpodobně neexistuje žádný písemný záznam vyjma nalezené zmínky ve farní kronice. Varhany jsou kompilovány ze 2- 3 různých starších nástrojů.

V roce 1997 byla provedena rekonstrukce varhanářem Hajmanem z Brna, při které bylo z varhan odstraněno nevyhovující tremolo. Současně byl proveden celkem rozsáhlý zásah do dispozice. Burdon 16´ byl nahrazen čtyřstopou flétnou, osmistopý portunal nahrazen dvoustopou superoktávou, mixtura doplněna novými píšťalami a všechny píšťaly přeintonovány. 
Byl vyroben taky nový vzduchovod, utěsněny úniky vzduchu a varhany byly ošetřeny proti červotoči.

Tento zásah do dispozice je dle mého mínění nešťastný. Varhany ztratily jediný šestnáctistopý rejstřík v manuálu, stejně tak i původní výrazné osmistopé rejstříky. 

Varhanář tímto zásahem necitlivě porušil původní romantickou dispozici nástroje. Varhany přišly o  „varhanní“ zvuk, který byl velmi příjemný a hutný. 

V současné době jsou varhany v uspokojivém stavu. Vlivem stáří mají poruchovou trakturu. Spojka s druhým manuálem je nepoužitelná, zapadávají při ní klávesy a nemá dostatečný zátah. Pokusy o její regulaci byly neúspěšné.

Dispozice:

	I. manuál:

1. Principal 8'

2. Flétna 8 '

3. Oktáva 4'

4. Burdon 4' (Flétna)

5. Roh Anglický 2' (Superoktáva)
6. Mixtura 2x 2 2/3'
	II. manuál:

1. Vox coelestis 8'

2. Kryt jemný 8'

3. Salicional 8'

4. Roh 4'

5. Portunal 2' (Lesní flétna)
	Pedál: 

1. Subbas 16'

2. Oktávbas 8'

	
	
	Pevné kolektivy: 
Piano, Forte, Pleno

Spojky:

Pedálová spojka, Spojka s druhým manuálem
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                         Obr. 1 Bratřejov - kostel sv. Cyrila a Metoděje.
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                                     Obr. 2 Bratřejov - prospekt varhan.

4.2  Březnice - kostel sv. Bartoloměje
Březnice se nachází 4,5 km jižně od Zlína. Nejstarší dochovaná zmínka se nalézá v Zemských deskách práva olomouckého z roku 1397. 

Kostel sv. Bartoloměje s pozdně gotickým jádrem je jedním z nejstarších na Moravě. První zmínky o něm pocházejí již z roku 1437. V roce 1570 náležel českým bratřím. V roce 1619 byl kostelem luteránským. V období rekatolizace přechází do správy katolické církve. Přilehlá fara zanikla za třicetileté války, v roce 1779 zde byla pouze farní expozitura a až v roce 1858 byl znovu zřízen farní úřad. V současné době je kostel pod správou sousední zlínské farnosti.

Jednomanuálové mechanické varhany postavil roku 1860 varhanář - samouk Josef Šidlo, spolu se svým bratrem Janem za 550 zlatých.

Březnické varhany jsou patrně jediné v okolí, ve kterých se zachoval ojedinělý nápis dokumentující výstavbu varhan.

Nástroj má mechanickou trakturu a zásuvkovou vzdušnici. V roce 1923 do prospektu doplnil píšťaly Jaroslav Juřík. Roku 1973 provedla petrifikaci a generální opravu skříně restaurátorka Charlotta Skořepová.
 V osmdesátých letech firma Žloutek a Kubát ze Zásady vyměnila červotočem poškozené píšťaly a pedálovou klaviaturu. V nedávné době byly poškozené popisky rejstříků vyměněny za nové.
 
Nástroj má v manuálu i pedálu krátkou oktávu. Rozsah manuálu: C-d3, pedálu C-a1 (12 repetujících tónů). Barva kláves je převrácená. Pohon je možný elektrickým ventilátorem i mechanicky. Skříň varhan je původní, opatřena mramorovaným nátěrem. Hrací stůl je součástí zadní stěny skříně a varhaník na oltář vidí průzorem v nejnižším místě prospektu.
Dispozice:
Manuál:

1. Principál 8'

2. Flétna 8'

3. Kryt 8'

4. Oktáva 4'

5. Flétna 4'

6. Kvinta Major 2 2/3'
7. Superoktáva 2'

8. Kvinta minor 1 1/3'
9. Mixtura 3x 1 1/3'

Pedál:

1. Subbas 16'

2. OktávBas 8'

3. FlétnaBas 4'
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           Obr.3  Březnice - kostel sv. Bartoloměje.
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           Obr.4  Březnice - prospekt varhan.
4.3 Fryšták - kostel sv. Mikuláše

Fryšták je město ležící 8,5 km severně od Zlína. První písemná zmínka pochází z roku 1356. Barokní kostel je zasvěcen sv. Mikuláši. První kostel zde nechali ve 13. nebo 14. století postavit majitelé lukovského panství. Nejstarší část kostela je presbytář ze začátku 17. století. Roku 1679 kostel získal novou věž. V neděli 29. září 1841 vypukl ve městě požár, který kostel téměř zničil. Po požáru nechal hrabě Seilern kostel opravit a daroval kostelu velké množství nového vybavení. Nechal taky postavit nové varhany.
 Tyto varhany od Josepha Loypa byly roku 1850 dovezeny z Vídně. Roku 1931 je přestavěl Jan Tuček na dvoumanuálové varhany s dvaceti rejstříky. 

V původní klasicistní skříni stojí nástroj postavený v roce 1977 firmou Organa Kutná Hora.
Dvoumanuálový pneumatický nástroj s kuželkovou vzdušnicí má 27 rejstříků a jednu transmisi. Rejstříková i hrací mechanika je pneumatická, hrací stůl stojí volně. Varhany jsou poháněny elektrickým čerpadlem. Tónový rozsah manuálu je C-d3, pedálu C-f1(30 znějících tónů). Původní klasicistní skříň měla dříve mramorovaný nátěr, nyní je natřena na bílo. Nástroj je vybaven 3 pevnými kombinacemi (mezzoforte, forte, pleno) a 2 volnými.

V současné době probíhá rekonstrukce varhan. Varhany se přeintonují a opraví se poruchová pneumatická traktura.
Dispozice:

	I. manuál
	II. manuál
	Pedál

	1. Principál 8'
2. Flétna dutá 8'
3. Salicional 8'
4. Oktáva 4'
5. Flétna špičatá 4'
6. Superoktáva 2'
7. Kvinta 22/3'
8. Mixtura 4x 2'
9. Trumpeta (transmise) 8'
Pomocná zařízení:

Tremolo

Vypínač ručních rejstříků

Anulátor pedálu

Vypínač jazyků, cresenda

žaluzie, rejstříkové cresendo.

	1. Principál flétnový 8'
2. Kryt 8'
3. Vox Angelica 8'
4. Flétna harmonická 8'
5. Principál 4'
6. Flétna příčná 4'
7. Flétna lesní 2'

8. Vox Angelica 2x 4'+8'

9. Nasard 2 2/3'
10. Tercie 1 1/3'
11. Kvinta 1 1/3'
12. Cimbál 3x 1'
13. Klarinet 1'
	1. Kontrabas 16'
2. Subbas 16'
3. Oktávbas 8'
4. Flétna krytá 8'
5. Chorálbas 4'
6. Trumpeta 8'
Spojky:

I/I 4'
II/I 16'
II/I 4'
II/II 16'
II/II 4'
I/P 8'
II/P 8'
II/P 8'
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                                Obr.5  Fryšták – kostel sv. Mikuláše.
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                             Obr.6  Fryšták – prospekt varhan.
4.4 Halenkovice - kostel sv. Josefa
Obec Halenkovice, původně zvané Alenkovice (či Alinkovice), založil Jan z Rotalu. Své pojmenování vesnice dostala podle Rotalovy první manželky Aleny (Aliny, Heleny Bruntálské z Vrbna).

Vesnice "Allenkovice" se poprvé připomíná v listině vydané Janem z Rotalu v Olomouci 29. června 1634.

Filiální kostel sv. Josefa pochází z roku 1789. Původní varhany od Františka Schindlera z roku 1793, nahradily v roce 1881 jednomanuálové varhany s mechanickou trakturou a kuželkovou vzdušnicí, varhanáře Josefa Haukeho z Uherského Hradiště. Tento nástroj stál 850 zlatých. 

Nástroj má 8 rejstříků, hrací stůl stojí volně. Rozsah manuálu C-c3, pedálu C-h (12 znějících tónů). 
Dle farní kroniky byla provedena roku 1983 generální oprava nástroje varhanářem Zdeňkem Mičkou:

„Do bočních krytů (ve skříni) vsazeny mřížky. Byla odstraněna plachtovina za prospektovými píšťalami, i závěs který odděloval kůr od předsíně. Obě tkaniny způsobovaly plíseň, byly semeništěm molů a akusticky vadily. Vzdušnice nakonzervovány a opraveny. Vybudováno tremolo. Zapíná se kolíkem vzadu od hracího stolu ve varhaní skříni. Nové píšťaly zhotovila firma pana Holčápka v Brně. Oprava dokončena 14.11.1983.“ 

V současné době je nástroj v uspokojivém stavu, od roku 1983 neprošel významnější rekonstrukcí, je rozladěn a Mixtura píská. Klaviatura je ve velmi špatném technickém stavu a potřebovala by zrekonstruovat.
Dispozice:

Manuál:                                              Spojky                   

1. Principál 8'                                     Pedálová spojka

2. Portunal 8'

3. Gamba 8'                                        Pevné kombinace
4. Flétna 4'                                          Pleno, Forte

5. Oktáva 4'

6. Mixtura 22/3'
Pedál:

1. Subbas 16'
2. Oktávbas 8'
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                       Obr.7  Halenkovice – kostel sv. Josefa.
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                  Obr.8  Halenkovice – prospekt varhan.
4.5  Hvozdná - kostel Všech svatých

Hvozdná, obec vzdálená 8 km severozápadně od Vizovic, patřila k lukovskému panství. Fara se poprvé připomíná již v roce 1480
. 

Hvozdenský kostel je pravděpodobně třetí v pořadí. Nejstarší byl zničen v době náboženských bouří, poté byl postaven kostel dřevěný, který vyhořel. 

Kostel Všech svatých byl postaven v roce 1784. V roce 1845 byl vnitřně vyzdoben, roku 1848 byly zakoupeny nové varhany a v letech 1901-1902 byl zvenčí i zevnitř opraven. Největší zvon ve věži je z roku 1589.

Původní varhany od Antonína Hanačíka staršího z roku 1846(1848) byly roku 1969 přestěhovány do Komárova u Napajedel (více viz. Komárov). Hanačikův nástroj nahradily v roce 1942 nové varhany od Josefa Klosse (II/12).
  
Tyto dvoumanuálové pneumatické varhany s výpustkovou membránovou vzdušnicí, zcizil v roce 2002  varhanář Hojman. Při jejich údajné rekonstrukci provedl jejich kompletní demontáž, za což byl později sice právoplatně odsouzen, ale farnost se vrácení nástroje již nedočkala.
 Administrátor farnosti byl tedy nucen zakoupit digitální chrámové varhany od firmy Viscount typ Jubilate 332.
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                                Obr.9 Hvozdná – kostel Všech svatých.
4.6  Jasenná – kostel Českobratrské církve evangelické
Historii protestantství v Jasenné dobře dokumentuje nápis na zdi kostela, který nalézáme v předsíni kostela hned za hlavními dveřmi:
 „Tento sbor byl založen v únoru roku 1782 a přihlásil se k evangelické církvi augsburského vyznání. Původní dřevěná modlitebna byla nahrazena tímto chrámem vystavěným převážně z kamene v letech 1833 – 1838. Roku 1862 byla přistavěna věž. Nový sbor se odděluje roku 1870 v Pozděchově a další 1948 ve Vizovicích. Chrám byl renovován ing. arch. B. Barešem v letech 1951 – 1952“
Dne 28. října 1845 podepsal farář smlouvu s jičínským varhaníkem Matzerem na nové varhany za 470 zlatých konveční měny. Hned při podpisu smlouvy se mu vyplatilo 100 zl. Varhanář přijel 29.7 1846 i se svým tovaryšem Heinrichem Friedrichem, aby hotové varhany na místě sestavili. 
První píšťala byla osazena 6.8 a o 7 dní později už byli varhanáři hotovi. Kaizer (Matzer) obdržel doplatek 625 zlatých, tovaryš dostal 2 zlaté. Pomocníci byli odměněni 5 mázy vína. V pátek 14. srpna odjeli oba varhanáři zpět do Jičína. Varhany byly posvěceny 16.10. 1846. 

Další informace o varhanách jsou pouze útržkovité. V roce 1904 byla provedena oprava varhan. Roku 1937 varhaník upozorňuje, že varhany nebyly laděny od roku 1929. Zde informace o varhanách končí.

Varhany, které nyní stojí na kůru kostela, postavil v roce 1890
 Emanuel Štěpán Petr jako svůj opus 169.

Nástroj má jeden manuál, 12 rejstříků, pneumatickou mechanickou i rejstříkovou trakturu a kuželkovou vzdušnici.

Při rekonstrukci, kterou provedl varhanář Bíca z Prahy v 90. letech 20. století, byla zhotovena nová pedálová klaviatura. 

Hrací stůl stojí volně, poměrně daleko od varhanní skříně a je umístěn doprostřed kůru kostela. Nástroj má velmi dobrou dispozici, která je sice převážně romantická, ale obohacená několika rejstříky ve dvoustopé poloze a velmi pěkně barevnou tercií. V současné době jsou varhany bez jakýchkoliv závad.
Dispozice:
	Manuál:

1. Principál 8'
2. Kryt 8'
3. Flétna 8'
4. Salicional 8'
5. Oktáva 4'
6. Flétna 4'
7. Superoktáva 2'
8. Flétna 2'
9. Tercie 1 3/5'
10. Mixtura 1 3/5'

	Pedál:

1. Subbas 16'
2. Oktávbas 8'
Pevné kombinace:

Piano

Mezzoforte

Forte 

Pleno
	Spojky:
Spojka oktávová 16'
Spojka oktávová 4'
Spojka pedálová 8'
Spojka pedálová 4'
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                              Obr.10 Jasenná – kostel Českobratrské církve evangelické.
           Obr.11 Jasenná – varhanní skříň.
4.7  Jasenná  - kostel sv. Máří Magdaleny

Jasenná  je vesnice ležící 17 km východně od Zlína a 5,2 km severovýchodně od Vizovic. První historická zmínka o obci je z roku 1468. V roce 1548 se zde připomíná fara, jejíž patronát patřil pod vizovický klášter. Kostel sv. Máří Magdaleny je z roku 1672.

Kostel je zapsán v seznamu chráněných kulturních památek. Nad vchodem kostela je umístěn vzácný Gollenovský erb, který připomíná tehdejší majitele vizovického panství a zakladatele kostela.

Jednomanuálové mechanické varhany se zásuvkovou vzdušnicí postavil roku 1846 novojičínský varhanář Jan Neusser. 

Jak uvádí Sehnal: „Neusser zdůraznil, že spodní oktáva těchto varhan byla celá, což by znamenalo, že varhany v Jasenné byly jeho prvním nástrojem s plným chromatickým rozsahem. Varhany, které dnes existují v Jasenné, mají některé rysy společné s Neusserovými varhanami, ale v některých rysech se liší(např. hrací stůl je vestavěn do levé stěny varhanní skříně). Pro nedostatek písemných zpráv je obtížné určit zda jsou tím nástrojem, o němž mluví kronika“.

Původní Neusserovy varhany přestavěl roku 1870 Antonín Daniel Hanačík ze Zlína.
 
Poslední rozsáhlejší rekonstrukce proběhla koncem 90. let 20. stol. Při této rekonstrukci byly varhany ošetřeny proti červotoči a byla vyměněna klaviatura manuálu. Poškozené manubria byly vyměněny za nové (popisky rejstříků zůstaly původní). Bohužel nebylo z finančního hlediska možné opravit nástroj dostatečně a většina píšťal je stále napadena červotočem. V nejhorším stavu jsou oba pedálové rejstříky.

O nástroj není v současné době odborně pečováno. Případné drobné závady jsou opravovány svépomocí.

Pedál je v původním stavu, má rozsah 12 tónů a repetuje. Varhany jsou nyní naladěné, ale nejde vytáhnout rejstřík Flauta Major, pravděpodobně v důsledku poškozeného abstraktu. Několik pedálů je nefunkčních, stejně tak se občas zasekává spojka Mezzoforte. Vzhledem k tomu, že na varhany hraji již několik let, dovoluji si jejich stav označit za uspokojivý. Protože se jedná o jeden z nejstarších nástrojů v okolí, doufám, už kvůli jeho špatnému technickému stavu, že se v  brzké budoucnosti přikročí k  jeho důkladné opravě a konzervaci.

Dispozice:

Manuál:

1. Prinzipal 8'

2. Fl Major 8'

3. Salicinal 8'
4. Ottav 4'
5. Sup. Ottav 2'
6. Mixtur

Pedál:

1. Subbas 16'

2. Octavbas 8'

Pevné kolektivy:

Mezzoforte

Forto
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   Obr.12 Jasenná – kostel sv. Máří Magdalény.
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             Obr.13 Jasenná – kostel sv. Máří Magdalény – prospekt varhan.
4.8  Kašava - kostel sv. Kateřiny

Kašava byla vždy součástí lukovského panství. Už v 14. století zde pravděpodobně stál kostel, ale výslovnou zmínku o něm nacházíme až po roce 1480. Současná zděná stavba je v pozdně barokním stylu a pochází z let 1740 – 1745. O jeho vybudování se zasloužil Jan Bedřich hrabě ze Seilernů. V 19. století došlo k  výměně hlavního oltáře a byl zakoupen nový zvon.

Zásadní změnou prošel interiér kostela v roce 1930, kdy byl původní kazetový strop přestavěn na současný klenutý.

Podle farního inventáře zde v roce 1735 stál positiv. V roce 1749 byly pořízeny z kostelního jmění varhany a jeden zvon. Další zprávy o původních varhanách nemáme. 

Jednomanuálové pneumatické varhany z roku 1936
, pochází od firmy Rieger Krnov op. 2743. Hrací i rejstříková traktura je pneumatická, nástroj má 7 rejstříků a kuželkovou vzdušnici. Rozsah manuálu je C- f3  a pedálu C-f1 (30 tónů). Prospektové píšťaly mají válečkové vousy. Pohon varhan je umožněn pouze elektrickým čerpadlem. Varhany disponují 3 pevnými kombinacemi. Současný stav varhan je velmi dobrý, dispozice a kombinovatelnost rejstříků i vzhledem k jejich nízkému počtu je vynikající. Tremolo se zapíná nezvykle nožním pedálem. Varhany jsou v současné době bez závad.

Dispozice:

Manuál:                                                Spojky:

1. Principál 8'                                        M 4'

2. Kryt 8'                                               M/P 8'

3. Salicional 8'

4. Oktáva 4'                                              

5. Flétna 4'                                              

6. Mixtura 3x 2'

Pedál

1. Subbas 16'

Pevné kombinace: 

Piano, Mezzoforte, Forte
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           Obr.14 Kašava – kostel sv. Kateřiny.
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          Obr.15 Kašava – prospekt varhan.
4.9  Komárov - kostel sv. Antonína Paduánského

Komárov je vesnice, která se rozprostírá na náhorní plošině vizovických vrchů. Poprvé se připomíná roku 1362. Obec dříve neměla vlastní faru a byla přifařena do Pohořelic. Vlastního kostela se dočkala až ve 30. letech 20. století. Nyní je přifařena k Otrokovicím.

V roce 1969 získala farnost varhany ze Hvozdné - varhany Antonína Hanačíka staršího z  roku 1846. Tento nástroj byl dvouvěžový, pedál vzadu za varhaníkem byl přistavěn později. Nástroj měl obrácenou barvu kláves a původně krátkou oktávu jak v manuálu tak v pedálu. Pedál repetoval v rozsahu 12 tónů.

Dispozice:

Manuál:

1. Kryt 8'
2. Salicional 8'
3. Principál 4'
4. Flétna 2'
5. Kvinta 1 1/3'
6. Mixtura 2x 1'
Pedál:

1. Subbas 16'
Podle výpovědi místní  kostelnice paní Javorové
, byly varhany demontovány kvůli svému stáří a neuspokojivému technickém stavu. Všechny dřevěné části byly spáleny a píšťalový fond pravděpodobně rozebrán nebo rozprodán. Bohužel nastala nejhorší možná alternativa. Duchovní správce zakoupil pro kostel digitální chrámové varhany. Varhany jsou výrobkem italské firmy VISCOUNT. Konkrétně se jedná o typ Jubilate 230. V dnešní době by se jistě jednalo o památkově chráněné varhany, které by byly spolu s jasenskými varhanami nejstarší v okolí.
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                                Obr.16 Komárov – kostel sv. Antonína Paduánského.
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                      Obr.17  Komárov – hrací stůl digitálních varhan (prospekt nemají).
4.10  Lhota u Malenovic – kostel sv. Anny
Lhota je vesnice, která je vzdálená 7 km od Zlína. Poprvé se připomíná roku 1362.

Filiální kostel sv. Anny byl původně kaplí a na kostel byl povýšen roku 1910. Téhož roku byla při kostele zřízena fara.
 V současné době je farnost administrována Malenovicemi.

Jednomanuálové mechanické varhany neznámého stavitele pochází asi z přelomu 19. a 20. století.

Vykazují  velkou podobnost s varhanami lukovskými, které postavil varhanář Jan Šídlo ze Zubří a  přestavěl ve 20. letech 20. století varhanář Matěj Strmiska z Uherského Hradiště. Řezbářské zhotovení manubrií těchto nástrojů je naprosto identické a  podobné řešení se nenachází nikde v okolí.

Nástroj disponuje 6 rejstříky, mechanickou trakturou a kuželkovou vzdušnicí. Hrací stůl je umístěn volně. Rozsah manuálu je C- f3, pedálu C-d1. Varhany mohou být napájeny jak elektricky tak ručně. Dispozice varhan je pouze základní. Nástroj nedisponuje žádným smíšeným rejstříkem. Štítky manubrií jsou špatně čitelné, proto je u jednoho rejstříku napsán odhad (Flétna 4'). Varhany jsou celkem v dobrém stavu bez mechanických závad.

Dispozice:

Manuál:

1. Principál 8'
2. Bordon 8'
3. Salicionál 8'
4. (Flétna?) 4'
5. Dolce 4'
Pedál:

1. Subbas 16'
Spojky:

Pedálová spojka
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            Obr.18  Lhota u Malenovic – kostel sv. Anny.
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Obr.19  Lhota u Malenovic – varhanní skříň.
4.11  Lukov - kostel sv. Josefa

Hrad Lukov byl založen jako zeměpanský hrad a stál již ve druhé polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1332. V letech 1786 – 1793 byl hrad definitivně opuštěn, byl postupně rozebírán  a materiál použit na nové stavby ve vsi, i když patřil rodu Seilernů až do roku 1945. Zřícenina tohoto hradu a kostel sv. Vojtěcha z roku 1812(1813) patří, vedle barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, k nejvýznamnějším památkám obce. Kostel je jednolodní omítnutá stavba z kamene a cihel a spolu s přilehlou farou je zapsán do seznamu kulturních památek.
 

Původní lukovské varhany postavil Jan Šídlo, varhanář ze Zubří, spolu s bratrem Josefem v roce 1854. Byly jednomanuálové a měly 12 rejstříků. 

Tento nástroj sloužil až do roku 1923, kdy bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci firmou Matěj Strmiska a Imrich z Uherského Hradiště. Z původních varhan zůstaly pouze 3 rejstříky. Další opravy provedl v letních měsících  roku 1972 varhanář Silovský z Olomouce. Při této rekonstrukci bylo do varhan přidáno tremolo. 
Při rekonstrukci kterou v roce 1993 provedl Štěpán Macháček z Krnova byly varhany vyčištěny,  naladěny, obnoveno zlacení a nátěr skříně. 

Varhany mají 8 rejstříků, mechanickou trakturu a kuželkovou vzdušnici. Pohání je elektrické čerpadlo. Tónový rozsah manuálu je C-f3, pedálu C-d1. Nástroj je opatřen 3 pevnými kombinacemi a pedálovou spojkou. Mechanika manuálu je velmi tuhá. V rejstříku Cello 8' visí tón Fis a varhany by celkově potřebovaly naladit. 
Dispozice:

Manuál:                                                       Pevné kombinace

1. Principál 8'                                               Forte, Mezzofore, Piano

2. Gamba 8'

3. Kryt 8'                                                      Spojky:
4. Flétna 4'                                                    Pedálová spojka

5. Oktáva 4'

6. Mixtura 2 2/3'
Pedál:

1. Subbas 16'

2. Cello 8'
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                       Obr.20 Lukov – kostel sv. Josefa.
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          Obr.21 Lukov – prospekt varhan.
4.12  Malenovice – kostel sv. Mikuláše

Malenovice byly původně městečkem, dnes jsou součástí Zlína. První písemná zmínka pochází z roku 1321, kdy se Mikuláš z Malenovic podepsal pod kupní smlouvu vizovického kláštera. 

Fara se připomíná již roku 1406. Nová fara byla zřízena v roce 1691. Kostel sv. Mikuláše byl postaven na místě původního středověkého kostela v roce 1845.

V roce 1880 pro tento kostel postavil nové varhany (I/14) varhanář Josef Hauke z Uherského Hradiště. Nástroj disponoval devíti rejstříky v manuálu a pěti rejstříky v pedálu a stál malenovickou farnost 1800 zl. Tento nástroj v roce 1963 rozšířil Jaroslav Juřík na dva manuály.

Do Haukeho varhanní skříně  byly v letech 1980 – 1981 instalovány varhany, které pro jezuitský kostel v Litoměřicích postavil v roce 1859 varhanář Josef Prediger. Varhany byly po převozu do Malenovic adaptovány Zdeňkem Mičkou, který byl toho času farářem v Mysločovicích.

V roce 1987 byla Mičkou upravena dispozice. 

V současné době mají varhany 22 rejstříků, dva manuály, mechanickou hrací trakturu a zásuvkovou vzdušnici. Rozsah manuálu: C-d3, pedálu C-c1. Napájeny mohou být jak elektricky tak mechanicky. 

Nástroj je v současné době ve velmi špatném až havarijním technickém stavu. Za hry vypadávají rejstříky, zůstávají viset tóny, některé klávesy nehrají apod. Varhany jsou navíc značně napadené červotočem.
Podle výpovědi duchovního správce se v brzké době bude jednat o osudu nástroje. Diecézní organolog navrhuje stavbu nových varhan, bohužel je této variantě nakloněn také farář. Pevně doufám, že památkový úřad nedovolí odstranění tohoto vzácného nástroje.
Podle mého názoru by bylo nejlepší řešení přikročit k důkladnému restaurování nástroje. Zvláště pak odstranit necitlivé zásahy do dispozice z roku 1987 a varhany zakonzervovat proti červotoči. Hrací stůl by potřeboval rozsáhlejší rekonstrukci klaviatury, ale také nevkusně upravených popisků manubrií.  A konečně v neprospěch nových varhan mluví cena nového nástroje v obdobné dispozici, která se vyšplhá do desítek miliónů korun. Je jisté, že restaurování tohoto nástroje bude finančně náročné, ale varhany si to pro svůj překrásný zvuk jistě zaslouží.
Dispozice:
	I.manuál:

1. Principál 8'

2. Kryt 8'

3. Roh 8'

4. Oktáva 4'

5. Flétna 4'

6. Kvinta 2 2/3'

7. Superoktáva 2'

8. Tercie 1 3/5'
9. Mixtura 4x 1 1/3'
10.Cimbál 3x 1'


	II.manuál:
1. Burdon 8'

2. Principal 4'

3. Roh 4'

4. Pikola 2'

5. Akuta 1' 

6. Sesquialtera 2x


	Pedál:
1. Subbas 16'

2. Oktávbass 8'

3. Chorálbas 4' + 2'

4. Kvintbas 5 1/3'
5. Paletta 4'

6. Mixtura 2'


	Spojky:
I/P 8'
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                         Obr.22  Malenovice – kostel sv. Mikuláše.
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           Obr.23  Malenovice – prospekt (z technických důvodů nebylo možné vyfotit prospekt celý).
4.13  Mysločovice – kostel Nejsvětější Trojice

Mysločovice je ves, která leží severozápadně od Zlína a 8 km od Holešova. V obci je kostel Nejsvětější Trojice z roku 1752.
Přilehlá fara je rovněž barokní a byla obnovena po třicetileté válce roku 1696.

Původní varhany z roku 1760 přestavěl na pneumatický nástroj roku 1923 Vojtěch Káš (op.71). 
Roku 1986 tento nástroj přestavěl Zdeněk Mička na dvoumanuálové varhany s 24 rejstříky. Vzdušnici pro první manuál použil ze zrušených varhan z Domu umění ve Zlíně, vzdušnice pro druhý manuál zhotovil brněnský varhanář Karel Zadák
. Rozsah manuálu je C-g3, pedálu C-f1. Nástroj má 2 volné a 3 pevné kombinace, rejstříkové cresendo a žaluzie. Hrací i rejstříková traktura je pneumatická a vzdušnice kuželková. Prospektové píšťaly jsou zachovány z původního nástroje.

Nástroj je v současné době ve vynikajícím stavu bez jakýchkoliv závad. Po zvukové stránce je velmi dobrý, kombinovatelnost rejstříků je výborná. Snad jen velikost nástroje neodpovídá velikosti kostela a je pro vesnické varhany maximalistická a prakticky nevyužitelná.
Dispozice: 

	I. manuál
	II. manuál
	 Pedál
	Spojky

	1. Principál 8'

2. Kvintadena 8'
3. Salicional 8'

4. Kryt 8'
5. Oktáva 4'
6. Flétna kopulová 4'
7. Celesta 4'

8. Roh 2'

9. Septerc 2 2/7'
10. Kvinta 2 2/3'
11. Superkvinta 1 1/3'
12. Mixtura 1'
	1. Kryt líbezný 8'

2. Principál 4'

3. Viola da Gamba 4'

4. Oktáva 2'

5. Tercie 1 3/5'
6. Pikola 1' 

7. Cimbál 1/2'

	1. Subbas 16'

2. Oktávabas 8'

3. Bassequialtera 51/3' 

4. Mixtura 2'
5. Zvony


	I/P 16'

I/P 8'
I/I 16'
I/I 8'

II/I 8'
II/I 4'

Pevné kombinace:

Forte

Pleno

Tutti

Pomocné zařízení:

Tremolo

Rejstříkové cresendo
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          Obr.24  Mysločovice – kostel Nejsvětější Trojice.
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             Obr.25  Mysločovice – prospekt varhan (z technických důvodů nebylo možno fotit z chrámové lodě).
4.14 Napajedla – kostel sv. Bartoloměje

Osada Napajedla, která ležela při obchodní cestě „jantarová stezka“, se připomíná již roku 1362, tvrz pak o 4 roky později. Napajedla byla zeměpanským městečkem. Fara která zde stála již roku 1416 za třicetileté války zanikla a byla obnovena v letech 1668 – 1686.

Barokní kostel sv. Bartoloměje v Napajedlech nechal postavit v roce 1712 tehdejší majitel panství František z Rotalu.

Roku 1742 zde stály jednomanuálové varhany s osmi rejstříky od neznámého autora.

Sehnal dále uvádí: „ V roce 1895 měly dřevěné píšťaly poškozené červotočem tak, že Flauta major 8 musela být zhotovena nová. V roce 1910 se jednalo s firmou Stöhr a Murdoch a v roce 1913 s firmou Bratří Paštikové, kteří podali návrh na varhany 9-7-4 v kuželkopneumatické soustavě za 8000K. Roku 1914 opravil varhany Vincenc Gardavský, za první světové války byly rekvírovány prospektové píšťaly, které pak hodlala nahradit firma Meltzer. Po válce opravoval varhany ještě třikrát Matěj Strmiska (...) V roce 1941 pak tu postavila firma Meltzer nové varhany II/20, která se souhlasem památkového úřadu v Brně rozšířila původní barokní prospekt po obou stranách o pole s dalšími píšťalami.“

Současné dvoumanuálové pneumatické varhany s kuželkovou vzdušnicí postavil jako kompilaci 4 různých nástrojů v 80. letech 20. století brněnský varhanář Karel Zadák
. 
Byla odstraněna již zmiňovaná původní barokní skříň a místo ní ponecháno pouhé pole s píšťalami

Varhany jsou sice provozuschopné, ale potřebovaly by náročnou generální rekonstrukci, proto se farnost rozhodla postavit varhany nové, s tím, že se části současného nástroje postupně rozprodají zájemcům. 

Stavbou nového nástroje byla pověřena firma Varhany Smolka, která byla vybrána na základě výběrového řízení, kterému předsedal olomoucký organolog doc.Mg.A. Petr Planý. Předpokládané náklady na stavbu varhan jsou 7 miliónů korun českých. Cílem projektu je postavit nové dvoumanuálové varhany s mechanickou trakturou o 30 znějících rejstřících. Hrací stůl bude vestavěn do varhanní skříně.

Dispozice:
	Současná dispozice nástroje:
	Navrhovaná dispozice nového nástroje

	I. manuál:

1. Principál 8'

2. Roh 8'

3. Kryt 8'

4. Oktáva 4'

5. Dolce 4'

6. Superoktáva 2'

7. Kvinta 2 2/3'
8. Tercie 1 3/5'

9. Mixtura 1 1/3'
II. manuál:

1. Kryt kovový 8'

2. Principál 4'

3. Flétna trubicová 4'

4. Kvinta decima 2'

5. Kvinta 1 1/3'
6. Cimbál 1'

Pedál:

1. Subbas 16'

2. Apertabas 16'

3. Oktávbas 8'

4. Chorálbas 4'

Spojky:

II/I 8'      

II/I 4'    

II/I 16'

I/I 4'

II/II 4'

II/II 16'

I/P 8'
	Pomocné zařízení:

Rejstříkové crescendo

Automatický anulátor pedálu

Vypínač válce

Kombinace:

2 volné kombinace

Forte

Pleno

Tutti


	
	I. manuál:

1. Praesant 16'

2. Principál 8'

3. Flétna dřevěná 8'

4. Salicionál 8'

5. Roh kamzíkový 8'

6. Oktáva 4'

7. Fugara 4'

8. Oktáva 2'

9. Quinta 2 2/3'

10. Mixtura 4-5x 1 1/3'

11. Kornet 4x 4'

12. Španělská trompeta 8'

II. manuál:

1. Kryt 8'

2. Principál 4'

3. Flétna trubicová 4'

4. Nazard 1 1/3' – 2 2/3'
5. Tercie 1 3/5'
6. Kvinta 1 1/3'
7. Cimbál 4x 1'

8. Roh křivý 8'

Pedál:

1. Principál 16'

2. Subbas 16'

3. Pozoun 16' 

4. Burdon (trnsm.) 16'

5. Oktávbas 8'

6. Burdon 8'

7. Oktáva 4'

8. Flétna špičatá 4'

9. Trompeta (extenze) 8'
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                         Obr.26 Napajedla – kostel sv. Bartoloměje.
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                Obr.27 Napajedla – prospekt varhan.
4.15  Oldřichovice – kostel sv. Zdislavy

Obec Oldřichovice leží na východ od Napajedel ve vzdálenosti 5 km. První písemná zmínka je z roku 1362, kdy byly Oldřichovice součástí podhradského statku. V roce 1368 byly součástí panství malenovického. Samostatnost obec získala až v roce 1990 odloučením od sousedních Napajedel.

V roce 1992 byla dokončena stavba nového kostela sv. Zdislavy. Bohužel v důsledku finančních možností byly do kostela zakoupeny v roce 1997 digitální chrámové varhany, které slouží dodnes. Jedná se o varhany značky Allen.
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                    Obr.28  Oldřichovice – kostel sv. Zdislavy.
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                       Obr.29  Oldřichovice – hrací stůl digitálních varhan.
4.16 Otrokovice – Kvítkovice – kostel sv. Anny

Kvítkovický kostel je pod správou otrokovické farnosti u sv. Vojtěcha. Ve filiálním kostele sv. Anny se nacházejí poměrně nové varhany, které jsou nezvykle umístěné pod kůrem a jsou situovány při východní straně kostela. Tyto jednomanuálové varhany postavil v roce 1985 Zdeněk Kvasnica pod dohledem P. Zdeňka Mičky.

Na štítku umístěném na jejich pravém boku nalézáme tento nápis:

Dispozice: P. Mička Z.

Návrh prosp. a stavba : Kvasnica

Stavba skříně: J Divoký, Konvalinka

Dokončeno na svátek sv. Anny

26 července L.P.1985

Nástroj má 8 rejstříků a při jeho stavbě bylo využito částí vyřazených varhan z Domu umění ve Zlíně. Konkrétně se jednalo o vzdušnice a většinu použitých píšťal. Zbytek píšťalového fondu byl získán ze starších varhan z Nové Lhoty.
 Hrací i rejstříková traktura je mechanická, vzdušnice zásuvková. Nástroj je vybaven nožní šlapkou, která zapíná rejstřík Principál 4'. Tímto zajímavým způsobem je pravděpodobně řešena absence pevných kolektivů. Varhany mají dále tremolo a pedálovou spojku. Poháněny jsou elektrickým ventilátorem. V pedálu je jediný rejstřík – Bas krytý 8', který ovšem nemá vyvedený abstrakt, takže je pořád zapnutý. Dispozičně jsou varhany dobře řešené, bohužel i vzhledem k nízkému stáří je nástroj ve špatném technickém stavu, zůstávají viset tóny a manubria jdou vytáhnout velmi ztuha
. Varhany by potřebovaly alespoň důkladně naladit.

Dispozice

Manuál:                                                                                          

1. Kryt 8'
2. Salicional 8'                                                                                                            
3. Principál 4'                                                                                                                                
4. Kryt 4'                                                                                                                      
5. Flétna Špičatá 2'                                                                                                                
6. Kvinta  11/3' 

7. Mixtura 2x 1'

Pedál:

1. Bas krytý 8'
Pomocná zařízení:

Tremolo, pedálová spojka
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Obr.30 Kvítkovice – kostel sv. Anny.
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                                Obr.31 Kvítkovice – varhany – čelní pohled.
4.17 Otrokovice – kostel sv. Michaela

Otrokovice se nacházejí 11 km západně od Zlína. První písemná zmínka pochází z roku 1131, kdy je obec jmenována jako majetek biskupského a arcijáhenství Přerov. Kostel sv. Michaela pochází z roku 1769.
  Původní mechanické varhany se zásuvkovou vzdušnicí od neznámého stavitele z poloviny 19. století
, byly v roce 1987 demontovány a včetně varhanní skříně odvezeny do farnosti Jevíčko okr. Svitavy, kde byly  koncem roku 1987 instalovány. 
Místo těchto varhan  byly do kostela pořízeny nové varhany od firmy Žloutek a Kubát ze Zásady.

Kolaudace proběhla 27.9.1987.

Nástroj je jednomanuálový, má 10 rejstříků, mechanickou trakturu a elektropneumatickou rejstříkovou trakturu. Rozsah nástroje je C – f3 v manuálu a C –d1 v pedálu (celkem 27 znějících tónů). Varhany jsou opatřeny jednou volnou kombinací a třemi pevnými. Poháněny jsou  pouze elektrickým ventilátorem. V současné době jsou varhany bez jakýchkoliv závad a jsou naladěné.

Dispozice:

Manuál:                                             
1. Salicionál 8'

2. Kryt 8'
3. Principál  4'

4. Vřetenová flétna 4'

5. Fugara  4'

6. Flétna lesní  2'

7. Seskvialtera  2x 22/3'
8. Mixtura  3x 11/3'
Pedál:                                                           Kolektivy:
1. Subbas  16'                                                P,  Mf, F
2. Kvintadena  8'

Spojky      
Spojka M-P
Pomocné zařízení:

Tremolo, anulátor volné kombinace
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                               Obr.32 Otrokovice – kostel sv. Michaela.
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   Obr.33 Otrokovice – Michael – prospekt varhan.
4.18 Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vojtěcha v Otrokovicích  byl dokončen v roce 1995. Stavba trvala necelé 2 roky.

Do kostely byly pořízeny dvoumanuálové digitální chrámové varhany ALLEN. Tyto varhany používají nasamplované zvuky rejstříků, čímž se mají přiblížit zvuku reálných varhan. K věrohodnosti těchto varhan taky přispívá imitace prospektu na stěně kostela za varhanami. Ze všech digitálních varhan, které jsem měl možnost v rámci této práce navštívit zněly asi nejrealističtěji, proto jsem se rozhodl vypsat jejich dispozici.

Dispozice:

	Great Organ (I. manuál)
	Swell Organ (II. manuál)
	Pedál

	1. Diapason 8'
2. Rohrflöte  8'  

3. Flute Celeste  8' 

4. Octave  4' 

5. Spitzflöte  4' 

6. Superoctave 2' 

7. Mixture IV 

8. Krummhorn 8' 

Pomocná zařízení:

Midi on Swell

Midi on Great

Add Stops

Bass Coupler

Melody Coupler

Reverb

Volné kombinace 1 - 7
	1. Gedackt 8'   

2. Viola  8'

3. Viola Celeste  8'

4. Spitz Principal  4'

5. Koppel Flöte  4'  

6. Nassat  22/3'
7. Blockflöte 2'  

8. Terz 11/3'
9. Fourniture IV

10. Trompete 8' 

11. Basson 16'


	1. Bourdon 16

2. Lieblich Gedackt 16' 

3. Gedackt flöte 8'

4. Octave 8'

5. Trompete 8'

6. Mixture 4x

7. Posaune 16'

8. Choral Bass 4' 

Spojky:
II/I

I/P

II/P
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              Obr.34 Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha. 
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               Obr. 35 Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha – imitace prospektu na stěně kůru.
4.19 Pohořelice – kostel sv. Jana Nepomuckého
Obec Pohořelice se nachází ve výběžcích Vizovických vrchů nad městem Napajedla. Nejstarší zmínka o vesnici je z roku 1255. V obci se nachází zámek a k němu přilehlý farní kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1739. Kostel tvoří spolu se zámkem a zámeckým parkem unikátní architektonický celek.
 Jednomanuálové mechanické varhany s Barkerovou pákou a kuželkovou vzdušnicí, postavil v roce 1898 za 1641 zlatých, novojičínský varhanář Karel Boromejský Neusser.
 Varhany mají volně stojící hrací stůl. Napájeny jsou elektrickým ventilátorem, ale lze je napájet i mechanicky. Rozsah manuálu: C –f3 , pedálu: C-d1 . Nástroj je opatřen dvěmi pevnými kombinacemi (mezzoforte a fortissimo) a jednou spojkou. Současný stav varhan je vynikající, všechny rejstříky hrají a jsou naladěny. Varhany od doby své instalace neprošly žádnou významnější rekonstrukcí a je až s podivem, že vzhledem k použité traktuře, jsou v takovém výtečném technickém stavu. Dispozičně jsou pro daný prostor naprosto ideální a zvuk je díky samým osmistopým rejstříkům (patrný vliv romantických tendencí) velmi hutný a příjemný. Varhaník sedí při hře čelem k oltáři, na který vidí i  bez použití soustavy zrcadel. 

Dispozice:

Manuál:                                                                   Kolektivy:
1. Principál 8'                                                          Mezzoforte

2. Gedeckt 8'                                                           Fortissimo

3. Gamba 8'

4. Gemshorn 8'

5. Salicional 8'                                                         Spojky:
6. Mixtur 3x 22/3'                                                      Pedálová spojka

Pedál:

1. Subbas 16'

2. Celo 8 '
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                             Obr.36  Pohořelice – kostel sv. Jana Nepomuckého.
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                            Obr.37  Pohořelice – sv. Jan Nepomucký - prospekt varhan.
4.20 Pohořelice – kostel sv. Jiljí

Kostel sv. Jiljí se nachází v místech původní zástavby obce Pohořelice. 

Je součástí tzv. Podhradí, které se poprvé připomíná  ve 14. století, ale již v 15. století zpustlo. Od konce 15. století se Pohořelice staly sídlem panství místo pustého Podhradí a kostel chátral. Byl obnoven až roku 1763.

Kostel  je součástí hřbitova a v současné době se příliš nevyužívá. Podle výpovědi místního faráře se v něm bohoslužby konají pouze 3x ročně. 
Nástroj, který se v současné době nachází na kůru, byl původně v zámeckém kostele. V roce 1898 jej přestavěl Karel Boromejský Neusser na romantickou dispozici. Zůstala původní barokní skříň s akantem, hrací stůl s krátkou spodní oktávou a vzdušnice.

Jednomanuálové varhany mají 9 rejstříků, mechanickou trakturu a zásuvkovou vzdušnici. Hrací stůl je součástí levého boku varhan. V kostele je velká vlhkost, na stěnách jsou plísně, kterými jsou napadeny i měchy varhan. Elektrický ventilátor je příliš hlučný a poruchový, proto jsou varhany provizorně napájeny ručně. Nástroj je naprosto neudržovaný a je v havarijním stavu. Poslední oprava proběhla někdy v 60. letech 20. století.
 Na rekonstrukci, která je odhadnuta na 100-400.000 Kč, nejsou finanční prostředky a kvůli tomu, že se nástroj minimálně využívá, není ani dobrá vůle do něj investovat. Z devíti znějících rejstříků jsou použitelné stěží dva a  v pedálu nehraje většina tónů.
Dispozice:

Manuál:

1. Principál 8'

2. Kryt 8'

3. Kryt 4'

4. Oktáva  2'

5. Superoktáva  1'

6. Tercie (discant) 31/5'
7. Kvinta 11/3'

Pedál:

1. Subbas 16'

2. Oktávbas 8'
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            Obr.38 Pohořelice – kostel sv. Jiljí.
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            Obr.39 Pohořelice – sv. Jiljí - prospekt varhan.
4.21 Provodov – kostel Panny Marie Sněžné

Provodov leží asi 9 km od Zlína. Poprvé se připomíná roku 1412. Roku 1734 postavil Wolfgang hrabě Sereni na vrchu zvaném Maleniska kapli k poctě Panny Marie Sněžné. Kaple byla v roce 1740 prohlášena za veřejnou. Roku 1752 zde byla zřízena expozitura a v tomto období byla původní kaple rozšířena na kostel. V tomto stavu, jako malý poutní kostel v barokním slohu, se zachovala dodnes. R 1864 byla expozitura povýšena na faru.

Antonín Fabián, který zde působil v letech 1802 – 1805, nechal postavit v roce 1803 nové varhany za 500 zl. V roce 1852 tento nástroj nahradily varhany za 384 zl. Tyto byly ještě v roce 1906 opraveny.

Současné jednomanuálové  varhany postavil varhanář Matěj Strmiska z Uherského Hradiště v roce 1910 (1911). Nástroj  má mechanickou trakturu a kuželkovou vzdušnici. Rozsah manuálu C-f3, pedálu C-d1.

V roce 1946 byl instalován elektroventilátor a v roce 1951 byly varhany opraveny nákladem 14102 Kč firmou K. Pelikán z Uherského Hradiště 
. Podle výpovědi duchovního správce před 4-5 lety byla opravena varhanní skříň, která byla ošetřena vůči červotoči, varhany byly vyčištěny, naladěny a byl pořízen nový ventilátor. Opravy provedl varhanář Richard Stehlík z Rohatce.

V současné době jsou varhany ve vynikajícím stavu.

Dispozice:

Manuál:

1. Principal 8'

2. Salicional 8'

3. Kryt 8'

4. Octava 4'

5. Flétna 4'

6. Mixtura 3x 2 2/3'
Pedál:

1. Subbas 16'

Spojky:

Pedálová spojka
Pevné kombinace:

Mezzoforte a Forte
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            Obr.40 Provodov – kostel sv. Panny Marie Sněžné. 
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            Obr.41 Provodov – prospekt varhan.
4.22  Slušovice – kostel sv. Jana Křtitele

Slušovice jsou město ležící 5 km severozápadně od Vizovic. První zmínka o obci pochází z roku 1321 v Zemských deskách kraje olomouckého. Slušovice byly městečkem jmenovány v roce 1446, ale nebylo jim uděleno znakové privilegium. Kostel sv. Jana Křtitele, který byl postaven v letech 1815 – 1817 na náklad hrabětě Seilerna se nachází na náměstí. Původní kostel postavený v roce 1729 stával na kopci a hrozil sesunutím. Fara se ve Slušovicích poprvé připomíná již roku 1480.

Již roku 1610 ve Slušovicích stály varhany. Tento nástroj, pokud nebyl nahrazen novým, sloužil poměrně dlouhou dobu. 
 Ve farní kronice dále nalézáme: „Dne 28.12.1937 vznikl požár na kůru u varhan od nevypjatého ohřívače na prsty(...) Shořely úplně varhany a na nich 3 barokní sošky (...) začátkem září (1938) ukončeny práce malířské(...)  začaly se stavět varhany fy. Rieger z Krnova. Mají 17 znějících rejstříků (2 transmise) a jsou dvoumanuálové za obnos 76835 Kč.“

V současné době se na kůru kostela nacházejí výše uvedené varhany. Nástroj má  pneumatickou trakturu a kuželkovou vzdušnici. Hrací stůl stojí volně. Napájí je elektrický ventilátor, ale je zachován i ruční pohon. Dispozici navrhl profesor Bedřich Antonín Wiederman ve spolupráci s varhanářskou firmou.

Varhany mají jednu volnou kombinaci a 5 pevných kombinací (piano, mezzoforte, forte, fortissimo a tutti), tyto jsou velmi dobře odstupňované co do síly zvuku. 

V roce 2005 provedl varhanář Štěpán Macháček z Krnova opravu pneumatické traktury (výměna míšků a relé) a byl vyměněn ventilátor.

Nástroj je ve vynikajícím stavu, má velmi dobrou dispozici, která je dobře kombinovatelná. Zvuk je příjemný a dobře koresponduje s daným prostorem, který má vynikající akustiku.

Dispozice:
	I. manuál:

1. Burdon 16'
2. Principal 8'
3. Flétna dutá 8'
4. Salicional 8'
5. Oktáva 4'
6. Dolce 4'
7. Mixtura 4-5x 2'
Pomocné zařízení:

žaluzie II. man, rejstříkové cresendo s příslušnými vypínači, vypínač ručních rejstříků a jazyků


	II. manuál

1. Kryt trubicový 8'
2. Viola da Gamba 8'
3. Vox Coelestis 8'
4. Principál italský 4'
5. Flétna koncertní 4'
6. Roh noční 2'
7. Kornet 3-4x

8. Hoboj 8'
	Pedál:

1. Violonbas 16'
2. Subbas 16'
3. Burdonbas 16'
4. Oktávbas 8'

	
	
	Spojky: 

II/16'        II/P 4'
II/4'          II/P 8'
I/4'             I/P 4' 
II/I 8'         I/P 8'
II/II 4'
II/I 16'
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                                 Obr.42   Slušovice – kostel Narození sv. Jana Křtitele.
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              Obr.43   Slušovice – prospekt varhan.
4.23 Spytihněv – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Nejstarší zmínka o obci Spytihněv je z roku 1141, kdy obec byla součástí panství Napajedla. Už v roce 1141 je zmiňován bohatě dotovaný farní kostel a ve 12. století byla Spytihněv významným hradem. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl nově zbudován roku 1712 poté, co byl roku 1680 spolu se vsí zničen povodní.

Současné varhany Matěje Strmisky byly postavené v roce 1930 a instalované do původní barokní skříně Erlerových varhan. 
  Nový hrací stůl zhotovil Dřevopodnik města Brna. Jedná se o jednomanuálové varhany s pneumatickou trakturou a kuželkovou vzdušnicí. Mají jeden manuál a 9 rejstříků, hrací stůl je umístěn volně. Rozsah manuálu je C – f3, pedálu C-d1. Nástroj disponuje jednou volnou kombinací, která se zapíná voličem pod manuálem a také nožním pedálem a třemi pevnými. Varhany jsou vybaveny rejstříkovým cresendem a tremolem. V roce 1995 byla provedena úprava varhan varhanářem Karlem Zadákem (úprava vzdušnice a vzduchového hospodářství). 

Varhany jsou na kůru umístěny úplně vzadu ve výklenku, jsou poháněny elektrickým ventilátorem, který je však nezvykle umístěn uvnitř varhanní skříně a při hře způsobuje nadměrný hluk. Současný stav nástroje je vynikající, neboť v roce 2006 byla provedena generální rekonstrukce a  přeintonování varhanářem Janem Stavinohou z Valašské Bystřice.
Dispozice:
	Manuál:

1. Principál 8'
2. Kryt 8'
3. Salicional 8'
4. Oktáva 4'
5. Flétna 4'
6. Superoktáva 2'
7. Mixtura 3-4x 1 1/3'
Pedál:

1. Subbas 16'
2. Cello 8'

	Pevné kolektivy:

Mezzoforte

Forte

Pleno

Pomocná zařízení:

Tremolo

Vypínač válce

Nožní spínač volné kombinace
	Spojky:

I/I 16'
I/I 8'
I/I 4'
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  Obr.44 Spytihněv – kostel Nanebevzetí Panny Marie.
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                                   Obr.45  Spytihněv – varhanní skříň s hracím stolem.
4.24 Štípa – kostel Narození Panny Marie

Barokní poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Štípě je rozsáhlá jednolodní, převážně barokní stavba, která spolu s přilehlou klášterní budovou tvoří architektonický celek a tvoří jednu z nejkrásnějších a největších církevních staveb olomoucké arcidiecéze. Výstavbu chrámu podnítila Lukrécie Nekešová, majitelka lukovského panství, manželka Albrechta z Valdštejna. Ten po její smrti povolal kartuziánské mnichy z Dolan u Olomouce a v roce 1620 zahájil výstavbu kostela a kláštera. Bohužel během třicetileté války byly stavební práce zastaveny a kostel chátral. Teprve po 127 letech, kdy se z kostela stala ruina, se podařilo shromáždit finanční prostředky a kostel  v letech 1743 – 1762 dostavět. Chrám byl vysvěcen v roce 1765.
 

Původní dvoumanuálové varhany postavil v roce 1764 František Hořčička za 570 zlatých. Současné dvoumanuálové varhany s mechanickou rejstříkovou i hrací trakturou a kuželkovou vzdušnicí postavil Karel Čápek a Max Zachystal z Křemže v Rakousku v roce 1890. 

V roce 1996 proběhla rekonstrukce varhanní skříně a její ošetření proti červotoči. Od roku 2005 probíhá rozsáhlá generální rekonstrukce nástroje firmou Kristian Wegscheider z Drážďan. Nástroj má nyní 27 rejstříků. Některé štítky manubrií jsou bohužel nečitelné, takže u těch které se mi nepodařilo přečíst píšu do závorky odhad. V současné době není možné kvůli probíhající rekonstrukci posoudit technický stav nástroje.
Dispozice:

	I. manuál
	II. manuál
	Pedál

	1. Burdon 16'

2. Hohl Flötte 8'

3. Gedackt 8'
4. Gemshorn 8'
5. Gamba 8'

6. Salicional 8'

7. Principal 4'

8. Hohl flöte 4'
9. Viola 4'
10. Kvint flötte 5 1/3'

11. Cornet 2 2/3'
12. Mixtur 1 1/5'

	1. Lieblich Gedackt 16'

2. Principal 8'

3. Klarinete 8' 

4. (Vox Humana?) 8'
5. Salicional 8'

6. Vox Celeste 8'

7. Rohr flötte 8'

8. Flötte 4'

9. (Progresiv?) 2 2/3'
	1. Subbas 16'

2. Violonbass 16'

3. Kontrabas 16'
4. Octavbas 8'

5. Cellobass 8'
Spojky:
pedal coppel k I. a k II manuálu

man coppel

abstoss zur Clarinette

Pomocná zařízení:

calcanten rüf 

Pevné kolektivy: 

Pleno

Forte

Fortissimo

Piano

MezzoForte     
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       Obr.46  Štípa – kostel Narození Panny Marie.
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     Obr.47  Štípa – prospekt varhan.
4.25 Tečovice – kostel sv. Jakuba Většího

Tečovice se nacházejí 6 km západně od Zlína. Patří k nejstarším obcím tohoto kraje. Svědčí o tom první písemná zmínka pocházející již z roku 1141. Tečovice byly významným panstvím až do roku 1350, kdy byly postupně zastiňovány sousedními Malenovicemi a jejich význam upadal. 
Nejcennější památkou v obci je filiální kostel sv. Jakuba Většího. Kostel je  drobná románská stavba s výraznými gotickými prvky. Pochází ze 12. – 13. století. Stavba je unikátní z toho důvodu, že se jedná o nejstarší kostel v okolí a patří tím mezi jednu z předním moravských památek tohoto druhu.

Na kůru kostela se nachází jednomanuálový positiv z poloviny 18. století, dovezený roku 1973 z Mlékojed u Litoměřic. Po převozu byl adaptován a rekonstruován Zdeňkem Mičkou. Jediné původní rejstříky jsou Copula maior a minor. Ostatní píšťaly zhotoveny podle původních poškozených.
 
Nástroj má mechanickou trakturu a zásuvkovou vzdušnici. Barva kláves je obrácená. V pedálu je krátká oktáva (18 znějících tónů) a manuál byl zchromatizován dodatečně při rekonstrukci. Při této rekonstrukci bylo do varhan pravděpodobně přidáno tremolo. Jediná spojka nástroje je pedálová a je ovládána nezvykle ruční pákou pod manuálem.  Současný stav varhan je dobrý, nástroj je bez mechanických závad, potřeboval by pouze důkladně naladit.

Dispozice:

Manuál:

1. Copula maior 8'

2. Copula minor 4'

3. Principal 4'

4. Octava 2'

5. Kvinta 1 1/3'

Pedál:

1. Subbas 16'

Spojky:
Pedálová spojka
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               Obr.48 Tečovice – kostel sv. Jakuba Většího.
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    Obr.49 Tečovice –  positiv.
4.26  Tlumačov – kostel sv. Martina

Městys Tlumačov,  který leží severně od Napajedel, se poprvé připomíná roku 1141 v listině olomouckého arcibiskupa Jindřicha Zdíka. V obci je barokní fara, která v současné době slouží jako byt varhaníka a farní kostel, který spravuje farnost Mysločovice. 
Fara za třicetileté války nájezdem Švédů zanikla a byla znovu obnovena až roku 1755. Existence kostela je však doložena už roku 1373. Kostel sv. Martina je gotická stavba, jehož nejstarší část je presbytář s gotickou klenbou a dvěma románskými okny.

Jednomanuálové varhany se zásuvkovou vzdušnicí zde postavil v roce 1852 varhanář Christoph Erler z Vídně. V archivu na Klečůvce se zachovala na tyto varhany smlouva.
 Díky ní jsme podrobně informováni o dispozici varhan:

                           Manual:

1. Principal 4 fuβ von Zinn im Prospect

2. Gemshorn 8 fuβ

3. Coppel 8 fuβ gedeckt von holz

4. Flauta 4 fuβ offen von holz

5. Octav 2 fuβ von Zinn

6. Mixur 1 ½ fuβ von Zinn 3 fach
 

                          Pedal:

7. Pricipalbaβ 8 füβ offen von holz

8. Octavbaβ 4 füβ offen von holz

V inventáři a farní kronice nalézáme zápis z roku 1929, který tento nástroj dále popisuje: „Opraveny varhany v kostele, které měly mnoho nedostatků. Špatná klávesnice, lomená oktáva, zaprášený vnitřek působily při hře rušivě. Práce zadána p. Matěji Strmiskovi, varhanáři v Uh. Hradišti, který varhany rozebral, vyčistil, kde bylo třeba dal nové píšťaly, opatřil varhany novou manuální a pedálovou klávesnicí za obnos 3500 Kč(...) V roce 1930 byly varhany natřeny.“

Je úsměvné, zejména v dnešní době, že pisatel lomenou oktávu považuje za nedostatek.

Co bychom dali za to kdybychom varhan s tímto „nedostatkem“ měli více!

Strmiska byl neblaze pověstný svým negativním postojem ke starším nástrojům a důsledným prosazováním modernizačních tendencí, čímž se mu  podařilo zničit nemálo varhanních skvostů. 

Bohužel pro tyto a jiné historicky cenné nástroje, období, kdy společnost začala chápat varhany (zejména nástroj samotný) jako kulturní památku, přišlo mnohem později. 

Současné jednomanuálové varhany, jež v současné době stojí na kůru, jsou dílem krnovské firmy Rieger – Kloss op. 2971 (1943).
 Nástroj má 7 rejstříků, pneumatickou hrací i rejstříkovou trakturu a kuželkovou vzdušnici. V roce 1997 byla provedena oprava hracího stolu a do varhan bylo přidáno tremolo. 
Varhany disponují rejstříkovým cresendem, nemají volné kombinace, zato tři pevné. Rozsah manuálu je C-f3, pedálu C-d1. V současné době je nástroj ve velmi špatném technickém stavu. Podle výpovědi varhaníka velmi trpí na změnu počasí a vlhkosti. Stává se, že za deště se na nástroj nedá vůbec hrát a varhaník musel hru během bohoslužby několikrát přerušit (vypadávají celé rejstříky). Varhany by tedy potřebovaly generální opravu nespolehlivé traktury, na kterou však farnost nemá finanční prostředky.

Dispozice:
Manuál:                                                     Spojky
1. Principal 8'                                              I/I 16'

2. Kryt 8'                                                     I/P 8'

3. Salicional 8'                                            I/I  4'
4. Octava 4'

5. Dolce 4'

6. Mixtura 22/3'
Pedál:                                                        Pevné kombinace:
1. Subbas 16'                                              Piano, Mezzoforte, Forte

Pomocná zařízení:

Rejstříkové cresendo, vypínač pevných kombinací
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                Obr.50  Tlumačov – kostel sv. Martina.
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                                     Obr.51  Tlumačov – prospekt varhan.
4.27 Trnava - kostel Navštívení Panny Marie

Obec Trnava leží 8,5 km severovýchodně od Vizovic. Poprvé se připomíná roku 1368, kdy ji Aleš z Komárova prodal Jaruškovi z Vícemilic. Až do roku 1906 byla Trnava přifařen do Slušovic. V letech 1904 – 1912 byl na náklady obce vystavěn moderní kostel a přilehlá fara. Stavbu se podařilo dokončit jen díky velkým úvěrům, které pak převzal Dr. Stojan (olomoucký arcibiskup) a několik let je splácel.

V roce 1920 byl na nátlak farníků odvolán pro své politické aktivity varhaník František Kratochvíl. Farníci, kteří se nemohli ztotožnit s varhaníkovým politickým smýšlením celou záležitost vyřešili, i přes odpor faráře po svém - vzbouřili se a neumožnili mu vstup na nedělní mši. Nějakou dobu se zpívalo bez varhan, ovšem jak se zmiňuje kronika, k plné spokojenosti věřících. Z této politováníhodné historky, se sice o varhanách nic nedozvíme, ale víme jistě, že nový kostel, ač zadlužený (viz výše), si mohl dovolit pořídit varhany.
Tyto varhany byly v roce 1948 opatřeny ventilátorem, opraveny a vyčištěny firmou Rieger. 

Na kůru stojí od roku 1963 nové dvoumanuálové pneumatické varhany Rieger op. 3299. Dispozičně velkorysé varhany (na poměrně malý vesnický kostel), mají 21 rejstříků a jednu extenzi. Disponují dvěma volnými kombinacemi a 5 pevnými (piano, mezzoforte, forte, pleno, tutti). 

Rozsah manuálů C-f3, pedálu C-f1. Hrací stůl stojí volně. Nástroj je ve vynikajícím stavu, dispozice je více než dostatečná, nástroj by díky ní mohl mít vyloženě koncertní ambice. Dokonce některé větší kostely v okolí mají nesrovnatelně menší a horší varhany. O varhany je vzorně pečováno, neboť přímo v obci mají studenta varhanářství, který se o varhany stará a ladí je. V roce 1996 proběhla generální rekonstrukce varhanářem Stavinohou.

Dispozice:
	I. manuál:

1. Burdon 16'

2. Principál 8'

3. Flétna dutá 8'

4. Viola 8'

5. Oktáva 4'

6. Flétna trubicová 4'

7. Mixtura 6-7x 2'-4'
	II. manuál:

1. Kryt dřevěný 8'

2. Salicional 8'

3. Vox Angelica 8' + 4'

4. Principal 4'

5. Noční roh krytý 4'

6. Oktáva 2'

7. Seskvialtera 2x 12/3'-13/5'
8. Akuta 5x 1' – 4'

9. Hoboj 8'
	Pedál:

1. Subbas 16'

2. Kontrabas 16'

3. Kryt tichý (extenze) 16'

4. Oktávbas 8'

5. Pommer Krytý 8'

6. Chorálbas 5x 4'

	Pomocná zařízení:

Cresendo válec, 
žaluzie II. manuál,

Vypínač 16' man + Subbas

Zap. ručních spojek

Vypínač jazyků

Volná kombinace A, B + vypínač,

Vypínač cresenda, zapínač oktávových spojek do cresenda

Spojky: 

I 4'                      

II 4'
I/P 8'

II/I 16'
II/P 8'

II/I 8'  
II/P 4'

II/I 4'  
II 16'        
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          Obr.52  Trnava – kostel Navštívení Panny Marie.
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          Obr.53  Trnava – prospekt varhan (z technických důvodů nebylo možno vyfotit z lodě kostela).
4.28 Velký Ořechov - kostel sv. Václava

Velký Ořechov se nachází 17 km jižně od Zlína na návrší Vizovické vrchoviny. Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1141. Fara zde existovala již v době předhusitské. Kolem roku 1583 byla obsazena novoutrakvistickým knězem. Až v roce 1665 byla rekatolizována.

Původní kostel s farou stál v obci již ve 14 století, avšak v době pobělohorské zanikl a nový byl postaven až v 17. století. Dnešní barokní kostel sv. Václava pochází z počátku 18. století a je jeden z největších na Zlínsku.

V roce 1947 farnost uzavřela smlouvu na dodání nových dvoumanuálových  varhan s krnovskou firmou Bratří Riegrové. Z posudku který byl vypracován na stávající varhany se dozvídáme, že se  jednalo o jednomanuálové mechanické varhany o 10 rejstřících s lomenou oktávou v pedálu, které byly podle mínění diecézního organologa asi 170 – 200 let (1947) staré a v naprosto dezolátním stavu.

Současné dvoumanuálové pneumatické varhany s kuželkovou vzdušnicí postavila v roce 1947 krnovská firma bratří Riegerů jako svůj opus 3025. Nástroj disponuje 26 rejstříky a jeho pořizovací cena byla 335 000 korun. 
V roce 1957 byly do varhan na přání farnosti přidány 2 rejstříky: Trompeta 8' do 2. manuálu a Pozoun 16' do pedálu, který je transmitovaný z Trompety. 
Od této doby neprošly varhany zásadní rekonstrukci, pouze byly několikrát vyčištěny a naladěny. 
Současný technický stav varhan je velmi dobrý, pouze Pozoun je značně rozladěný a nedá se na něj vůbec hrát. Dispozice je vynikající  a rejstříky jsou velmi dobře kombinovatelné. To vše navíc podtrhuje velmi dobrá akustika v kostele.

Dispozice:
	I. manuál
	II. manuál
	Pedál:
	Spojky:

	1. Bourdon 16'

2. Principál velký 8'

3. Kryt 8'

4. Salicionál 8'

5. Flétna rourková 4'

6. Oktáva 4'

7. Roh kamzičí 2'

8. Mixtura 3 – 5x 2 2/3'
	1. Principál flétnový 8'

2. Kryt trubicový 8'

3. Viola di Gamba 8'

4. Vox coelestis 8'

5. Roh noční 4'

6. Fugara 4'

7. Flageolet 2'

8. Kvinta šustivá 2 2/3'
9. Tercie 1 1/3'
10. Progresiv  3-5x 1 1/3'
11. Trompeta 8'


	1. Principál 16'

2. Subbas 16'

3. Bas salicionálový 16'

4. Oktávbas 8'

5. Cello 8'

6. Flétna basová 4'

7. Pozoun 16' (transm)


	II/I 4'

II/II 4'

I/I 4'

I/P 4'

II/P 4'

II/P 8'

I/P 8'

II/I 8'

II/I 16'

II/II 16'

I/I 16'

Generální spojka

	Kombinace: 

2 volné kombinace

Pevné kombinace:

Piano

Mezzoforte

Forte 

Tutti
	Pomocná zařízení:

Rejstříkové cresendo.
žaluzie II. manuálu.
automatický anulátor pedálu s vypínačem.
tremolo II. manuálu. 
vypínač cresenda. 
vypínač ručních rejstříků.
vypínač 16' spojek.
vypínač 4'  spojek. 
vypínač jazýčků.
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           Obr.54  Velký Ořechov -  kostel sv. Václava.
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              Obr.55  Velký Ořechov – prospekt varhan.
4.29  Vizovice - kostel sv. Vavřince

Vizovice je město ležící 15 km východně od Zlína. Poprvé se připomínají v roce 1261 v zakládací listině vizovického kláštera Smilheim, který založil královský kastelán na hradě Brumově Smil ze Střílek. Kostel sv. Vavřince je trojlodní stavba z roku 1792 s půlkruhovým závěrem kněžiště.

Sehnal uvádí že v roce 1799 zde stály jednomanuálové varhany o 12 rejstřících od neznámého autora. Tento nástroj pravděpodobně sloužil poměrně dlouhou dobu neboť se zachoval záznam o jeho opravě z roku 1858, kterou provedl Antonín Hanačík starší. V roce 1867 byly varhany rekonstruovány a opatřeny dvěma pedálovými rejstříky. 

Ještě v roce 1903 tento nástroj opravoval Matěj Strmiska.

Současný nástroj postavila do původní skříně
 firma Rieger Kloss Krnov, jako svůj opus 2919, v roce 1939 (Některé prameny uvádějí rok 1943, jiné pro změnu rozmezí let 1937 – 1944).

Dvoumanuálové varhany mají pneumatickou trakturu a kuželkovou vzdušnici. Vlivem svého stáří a jistě i díky tomu, že vznikaly ve válečném období, kdy byl nedostatek kvalitního materiálu jsou ve velmi špatném technickém stavu. 
V současné době probíhá oprava varhan, která by měla skončit v dubnu tohoto roku (2007). Varhany se  kompletně vyčistí, opraví se poškozené části traktury (membrány na relé) a zejména bude nástroj konzervován proti červotoči. Je tedy v současné době zbytečné rozebírat technický stav nástroje.

Protože na tento nástroj několik let hraji, mohu o něm pohovořit alespoň v obecné rovině.

Předně si myslím, že navrhnutá dispozice nástroje je velmi chudá na dvoumanuálové varhany (je vidět, že se opravdu šetřilo kde se mohlo. Tomu odpovídají i pouhé 4 rejstříky v prvním manuálu) a neodpovídá akustickým kvalitám a velikosti prostoru. Rejstříky jsou málo barevně bohaté. Varhany mají v plénu nevýrazný „nevarhanní zvuk“ – podobný zvuku harmonia. Pedály jsou slabé a temné. Je to škoda už z toho důvodu, že kostel disponuje velmi dobrou akustikou.

Dispozice:

	I. manuál:

1. Principál 8'

2. Krytá flétna 8'

3. Dolce 4'

4. Mixtura 3x 2 2/3'
	II. manuál:

1. Flétna koncertní 8'

2. Vox Angelica 8'

3. Principál 4'

4. Roh noční 4'

5. Flétna lesní 2'

6. Harfa A-e

7. Šalmaj 4'


	Pedál:

1. Subbas 16'

2. Echobas 16'

3. Cello 8'

	
	
	Spojky:
II/I 16'
II/I 8'

II/I 4'

I 4'

II 4'

II 16'

I/P 8'

II/P 8'

I/P 4'

	Pevné kolektivy:

Piano

Mezzoforte

Forte

Pleno
	
	

	
	Pomocná zařízení:

vypínač ručních rejstříků.
vypínač jazyků. 
tremolo II.man. 

cresendoválec s vypínačem. 

žaluzie II. manuálu.

volná kombinace I a II. 
vypínač kombinací.
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                               Obr.56 Vizovice – kostel sv. Vavřince.
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            Obr.57 Vizovice – prospekt varhan.
4.30  Vizovice - Zámecká kaple Panny Marie Dobré rady

Vizovický zámek pochází z let 1750 – 1750 a je vystavěn ve slohu Ludvíka XIV. Zámek, který stojí na místě bývalého cisterciáckého kláštera (zanikl 1485), nechal vystavět hrabě Heřman Hannibal z Blümengenu. Architektem byl význačný brněnský architekt František Antonín Grimm.

V zámecké kapli se nachází vzácný positiv neznámého autora z doby po roce 1777.
 Nástroj má 6 rejstříků, mechanickou trakturu a zásuvkovou bodcovou vzdušnici. Manuál má krátkou spodní oktávu. Nástroj má původní barokní dispozici do které bylo jen minimálně zasahováno. Ve varhanní skříni se na dvou místech (česky a německy) nachází zápis o ladění positivu z 16. 5. 1843, které provedl František Zlínský:

Frant Zlinsky                             Franz Zlinsky

Ladil tento positiv                      hat diese Orgel

Dne 16. Května 1843                  gestimmt 16/5 1843

Další opravu provedl v roce 1936 pravděpodobně Jan Gardavský.
 Dokazují to nalezené vlakové jízdenky
(z roku 1936), použité ke zlepšení nasazovaní některých píšťal a poznámka na ucpávce vzdušnice.

Poslední opravu provedl v roce 1999 Ing. Jan Kašpařík, který podle kolaudační zprávy
 opravil menší, blíže nespecifikované poškození klaviatury, ošetřil červotočem napadenou skříň a píšťaly, nahradil poškozené ladičky u Flétny 4, opravil zdeformované konce píšťal a doplnil chybějící píšťaly u Mixtury.
 Kašpařík se tímto zásahem pokusil o úpravu dispozice na stav před opravou v roce 1936. Tlak vzduchu byl snížen na 43 mm vodního sloupce, nástroj doplněn ventilátorem a současně ponechána možnost ručního čerpání.

Nástroj je v současné době téměř nevyužíván, protože bohoslužby se v kapli konají nepravidelně. Positiv je díky nedávné rekonstrukci v dobrém technickém stavu.
Dispozice:

	Současná 
:
	Původní před rokem 1999:

	1. Copula major 8' (Kryt bez zalomených píšťal)
2. Copula minor 4' 
 (otevřená řada, dřevo)
3. Flaute 4' (dřevo kryt)
4. Principal 2' (principálová řada, cín)
5. Quinta 2/3' (2- řadá Mixtura původně tří- řadá)
6. Octava 1' (cín)
	1. Flauta maior 8'  (dřevo, kryt)
2. Flauta amabile 4' 7 (dřevo, otevřená, nepův.)

3. Flauta minor 4' (dřevo, kryt)
4. Principal 2'

5. Kvinta 1 1/3'

6. Oktáva 1'
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              Obr.58  Zámek Vizovice.
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    Obr.59  Vizovice - zámek- positiv.
4.31 Všemina – kostel sv. Jana Nepomuckého

Všemina, obec vzdálená 6,5 km severně od Vizovice, se poprvé připomíná roku 1373, kdy spolu se Slušovicemi, Neubuzí a Dešnou tvořily samostatný statek. Tohoto roku se Všemina stává součástí lukovského panství.

Všeminský farní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1780 – 1784 neznámým stavitelem, nákladem hraběte Kristiána Seilerna, tehdejšího majitele lukovského panství. Jedná se o prostou barokní stavbu z lomového kamene a cihel. V roce 1904 proběhly rozsáhlé opravy jak interiéru tak exteriéru kostela. Původní barokní oltář byl nahrazen pseudogotickým, později k němu přibyly ještě další dva oltáře. 
Roku 1963 byla dle návrhu akademického malíře Františka Peňáze a akademického sochaře A. Špetíka byla provedena vnitřní modernizace kostela. V roce 2000 byly nahrazeny původní lavice z roku 1901, upravena elektroinstalace a restaurovány všechny sochy. 

V současné době již nelze mluvit o slohové čistotě. 

Farní kronika udává,  že roku 1866 byly varhany dokonale opraveny a farníci k němu nechali postavit pedál.
  Tento nástroj zřejmě zcela nevyhovoval a tak se přikročilo ke stavbě nového.
Nové jednomanuálové varhany s mechanickou trakturou z roku 1886 od Karla Neussera z Nového Jičína za 1150zl: „měly kuželkovou soustavu o 7 změnách zvuku silného a velmi příjemného(...) Dne 18 dubna byly varhany od důstojného pána děkana Vyzovského vykropeny. 

Tyto varhany byly v roce 1969 nahrazeny varhanami elektrofonickými. Současné digitální chrámové varhany farnost zakoupila v roce 1993. Jedná se o výrobek firmy Viscount typ Classic 4500. Podle výpovědi současného duchovního správce byly původní mechanické varhany odstraněny pro nevyhovující technický stav a místo toho, aby byly rekonstruovány přešlo se na bezúdržbovou a levnější elektroniku!
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      Obr. 60  Všemina - kostel sv. Jana Nepomuckého.

4.32  Zádveřice - kostel Českobratrské církve evangelické

Obec Zádveřice, dnes součást obce Zádveřice-Raková, leží 4 km západně od Vizovic. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1261. Tehdy Smil ze Střílek daroval svůj díl Zádveřic nově založenému vizovickému klášteru.

Již před vydáním tolerančního patentu se téměř celá obec přihlásila k evangelickému vyznání. Původní modlitebnu si věřící zřídili už roku 1782. Tato spolu se školou vyhořela v roce 1856 při velkém požáru obce.

Nový zádveřický kostel byl vystavěn v letech 1860 – 1869.

V roce 1919 zde postavil Josef Melzer nové dvoumanuálové varhany s 15 rejstříky, pneumatickou trakturou a kuželkovou vzdušnicí. Tyto varhany v roce 1947 přestavil Josef Kloss.

V současné době se na kůru kostela nacházejí výše uvedené varhany od Josefa Klosse. Nástroj má dva manuály a 15 rejstříků. Traktura je pneumatická s kuželkovou vzdušnicí. Rozsah manuálu je C-f3 , pedálu C – d1.(27 tónů).

V roce 1987 byla provedena změna dispozice varhanářem Stavinohou.
 Od této doby nástroj neprošel žádnou rekonstrukcí. V současné době je ve vyhovujícím stavu, pouze pneumatická traktura je značně poruchová. Uvažuje se o její opravě.  Nástroj může být poháněn elektrickým ventilátorem i ručně. Dispozice:

	I. manuál:

1. Principál 8'

2. Kryt 8'

3. Salicional 8'

4. Oktáva 4'

5. Flauta 4'

6. Principál 2'

7. Mixtura 3x 1 1/3'
	II. manuál:
1. Burdon 8'
2. Gamba 8'
3. Principál italský 4'
4. Roh lesní 4'
5. Flétna malá 2'
	Pedál:

1. Subbas 16'
2. Echobas 16'
3. Oktávbas 8'

Pomocné zařízení:

rejstříkové cresendo.
vypínač ručních rejstříků.
vypínač cresenda.
Pevné kombinace:

Piano, Mezzoforte, Forte,

Pleno
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                                  Obr. 61 Zádveřice - kostel Českobratrské církve evangelické.
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           Obr.62  Zádveřice – prospekt varhan.
4.33  Zlín - kostel Českobratrské církve evangelické
Evangelický sbor byl ve Zlíně ustanoven v roce 1935.
Evangelický kostel ve Zlíně je funkcionalistická stavba z roku 1937, postavená na návrh architekta Vladimíra Karfíka. Architektura je jednoduchá, dominuje jí štíhlá věž zvonice, která navazuje na dvě jednoduché hranolovité stavby

Dvoumanuálové elektro- pneumatické varhany s kuželkovou vzdušnicí postavila v roce 1970 firma Varhany Krnov s.p. (opus 3384).
Nástroj má 19 rejstříků. Hrací stůl je umístěn volně. Rozsah manuálů C-a3, pedálu C-f1.
Varhanní skříň je, pravděpodobně díky omezenému prostoru na kůru, neobvykle rozdělena na 2 části a umístěna v obou rozích kůru.
V roce 1995 byla provedena generální rekonstrukce traktury, která byla přestavěna na elektrickou bezkontaktní s elektromagnetickým spínáním. V současné době jsou varhany bez vážnějších mechanických závad, pouze některé klávesy prvního manuálu nehrají, což přisuzuji prasklým míšcím pod píšťalami.

Dispozice:
	I. manuál:

1. Principál 8'
2. Flétna trubicová 8'
3. Píšťala vřetenová 8'
4. Oktáva 4'
5. Flétna zobcová 4'
6. Flétna plochá 2'
7. Mixtura 4-5x 1'
	II. manuál:

1. Kryt 8'
2. Salicional 8'
3. Principál zpěvný 4'
4. Flétna portunálová 4'
5. Oktáva 2'
6. Seskvialtera 2x 1 1/3'+4/5'
7. Akuta 4x 1'
8. Šalmaj trubicová 8'
	Pedál:

1. Subbas 16'
2. Flétna basová 16' (ext.)

3. Principálbas 8'
4. Chorálbas 4'

	
	
	Pomocná zařízení:

Zapínač ručních rejstříků do volných kombinací, vypínač jazyků, vypínač oktávových spojek, generální spojka, vypínač cresenda, rejstříkové cresendo, žaluzie II. manuálu.


	Spojky:

II/I 16'     II 4'
II/I 8'       I/P 8'
II/I 4'       II/P 8'
I 4'           II/P 4'
II 16'
	
	

	
	Kombinace:

Pevné: Piano, Mezzofote, Forte, Pleno, Tutti

Volné: Volná kombinace A, B
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    Obr. 63  Zlín – Evangelický kostel.
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               Obr. 64 Zlín – Evangelický kostel – prospekt varhan.
4.34 Zlín – kostel sv. Filipa a Jakuba

Zlín je krajské město, které se rozprostírá v údolí řeky Dřevnice. První písemná zmínka pochází z roku 1322. Největší rozmach města proběhl ve 20. letech 20. století v souvislosti s expanzí místního podniku Baťa. Nejvíce je tento trend patrný na nárůstu počtu obyvatel. Ještě v roce 1921 měl Zlín pouze 4678 obyvatel, v roce 1930 jich bylo už 21 000.

Město má v současné době 3 kostely, přitom 2 z nich jsou římskokatolické a jeden je evangelický. 

Farní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů dokončený v roce 2003 nemá dosud varhany, proto o něm nebude pojednáno.

Druhý farní kostel sv. Filipa a Jakuba byl postaven mezi léty 1390 -1420. Ve 2.pol.16. století byl kostel rozšířen. Současnou podobu získal po požáru při přestavbách v 19. století.

Sehnal uvádí: „ Do roku 1932 tu stály varhany II/18 neznámého autora, které byly údajně zakoupeny roku 1830 za 1500 zlatých z kostela sv. Anny v Holešově(....) Když byly  varhany byly v roce 1932 nahrazeny novými varhanami II/29 od firmy Rieger op. 2529, chtěl památkový úřad zachovat alespoň jejich barokní skříň, která měla být darována Moravskému muzeu v Brně.“
  

Podobnou informaci uvádí i Červinka, který navíc uvádí ze záznamu Dr.Vavruši v Památní knize zlínské farnosti tyto informace: „Tyto varhany s barokní skříní jsou jedním z posledních děl vyspělé holešovské barokní kultury hudební(...) po požáru r 1819 přestavěny a doplněny(...) Pro pozdější poruchy však už varhany nevyhovovaly liturgickým účelům a úplná renovace se tehdy zdála neúnosná. Proto i přes protest uměleckých kruhů byly r. 1931 odevzdány Moravskému zemskému muzeu v Brně.“ 

Pokud bychom se přiklonili k verzi Dr. Vavruši, tak jak ji uvádí Červinka, znamenalo by to, že zde nástroj stál již před rokem 1819 a byl tedy zakoupen dříve než jak uvádí Sehnal. Pro nedostatek písemných zpráv je to nemožné zjistit.
V současné době se na kůru kostela nacházejí výše zmiňované varhany od firmy Rieger z roku 1931(1932). Nástroj má pneumatickou trakturu a kuželkovou vzdušnici. Rozsah manuálů C-g3, pedálu C-f1. Hrací stůl je umístěn volně. Prospektové píšťaly mají válečkové vousy. Varhany mají 2 měchy odděleně pro první a druhý manuál. Nástroj disponuje 2 volnými kombinacemi a 4 pevnými. V současné době je ve velmi dobrém stavu, pouze hrací stůl nese známky opotřebení vlivem stáří. 
Dispozice nástroje:

	I. manuál:

1. Burdon 16'

2. Principál 8'

3. Flétna otevřená 8'

4. Roh kamzičí 8'

5. Kryt 8'

6. Salicionál 8'

7. Flétna oktávující 4'

9. Oktáva 4'

10. Oktáva 2'

11. Mixtura 4x 2'

12. Trompeta 8'
	II. manuál:

1. Principál rohový 8'

2. Flétna koncertní 8'

3. Gamba 8'

4. Roh noční 4'

5. Vox Angelica 4'

6. Flautino 2'

7. Sedecima 1'
8. Kvinta 2 2/3'
9. Tercie 1 3/5'

10. Kvintadena 16'

11. Hoboj 8'
	Pedál:

1. Principálbas 16'

2. Subbas 16'

3. Echobas 16

4. Oktávbas 8'

5. Cello 8'

6. Fagot 8'

7. Pozoun 16'

Spojky:

I/P 8'

II/P 8'

II/I 8'

II/I 4'

II/I 16'

II 4'

II 16'

I 4'



	Kolektivy:

2 volné kombinace

4 pevné (piano, mezzoforte, forte, pleno)

Pomocné zařízení:

Vypínač ručních rejstříků. vypínač jazýčků.

vypínač volné kombinace. vypínač cresenda. 
cresendo válec. 
žaluzie II. manuál.
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                               Obr.65 Zlín – kostel sv. Filipa a Jakuba.
[image: image66.jpg]



 Obr.66 Zlín – prospekt varhan.
4.35 Želechovice nad Dřevnicí - kostel sv. Petra a Pavla

Želechovice jsou vesnicí, dnes částí města Zlína. Nacházejí se asi 6 km východně od Zlína, západně od Vizovic. První písemnou zmínkou o Želechovicích je údaj ze zakládací listiny vizovického kláštera z roku 1261. Nejpozději koncem 14. století zde byla zřízena duchovní správa s kostelem a farou. Původně gotický kostel byl roku 1737 prodloužen a sklenut. R. 1794 byl vymalován knězem P.T. Blabetou. Kvůli své sešlosti byl ještě několikrát opravován (do konce 19. století dokonce 5x). Poslední rozsáhlejší rekonstrukce proběhla v letech 1968 – 1970, kdy byl kostelní interiér podstatně renovován na návrh akademického malíře Fr. Peňáze. Vzhledem k několika úpravám a přestavbám nelze dnes mluvit o jeho stylové čistotě.

Víme, že v před rokem 1861 zde stál pouze positiv, který téhož roku ocenil zlínský varhanář Antonín Daniel Hanačík pravděpodobně pro jeho prodej do jiné farnosti.
 V roce 1888 zde postavil nové varhany I/10 varhanář Josef Hauke.

V současné době se nacházejí na kůru poměrně nové dvoumanuálové  varhany od firmy Varhany Krnov op. 3377 z roku 1969.

Nástroj má 26 rejstříků, pneumatickou trakturu a  kuželkovou vzdušnici. Hrací stůl stojí volně. Rozsah manuálu: C-a3, pedálu C-f1. Varhany jsou vzhledem ke svému nízkému stáří ve výborném stavu, od doby instalace neprošly žádnou rekonstrukcí. Jsou pouze pravidelně čištěny a laděny varhanářem Stehlíkem z Rohatce. 

Dispozice:
	I. manuál:

1. Pommer krytý 16'

2. Principál 8'

3. Flétna trubicová 8'

4. Sylvestrina 8'

5. Oktáva 4'

6. Superoktáva 2'

7. Mixtura 4x 1 1/3'
8. Trompeta 8'
	II. manuál: 

1. Kryt 8'

2. Salicionál 8'

3. Principál zpěvný 4'

4. Flétna kopulová 4'

5. Flétna lesní 2'

6. Akuta 1'

7. Vox Angelica 2x 8' + 4'

8. Nassard 2 2/3'

9. Tercie 1 3/5'
10. Šalmaj trubicová 8'


	Pedál:

1. Subbas 16'

2. Pommer krytý (transm.) 16'

3. Oktávbas 8'

4. Flétna špičatá 8'

5. Chorálbas 4'

6. Mixtura 4x 2 2/3'

7. Fagot 16'

	
	
	Spojky: 

I/I 4'            I/II 16'       II/P 4'

II/I 16'         I/II 4'

II/I 8'           I/P 8'

II/I 4'           II/P 8'

	Kombinace: 2 volné kombinace, pevné: P, Mf, F, Pleno, Tutti

Pomocná zařízení: Tremolo pro 2. manuál, rejstříkové cresendo vypínače okt. spojek, cres. válce

vypínač jazyků, AAP, zapínač ručních rejstříků.
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          Obr.67 Želechovice nad Dřevnicí -  kostel sv. Petra a Pavla.
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              Obr.68 Želechovice nad Dřevnicí – prospekt varhan.
4.36  Žlutava – kostel sv. Cyrila a Metoděje

Obec, jež se poprvé připomíná roku 1667 byla založena Rotaly a celou dobu náležela napajedelskému panství. Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl dokončen roku 1939. Chrám byl postavěn zásluhou napajedelského děkana Baltazara Hřívy, z příspěvků občanů, firmy Baťa a Šternberkova panství.

Jednomanuálové pneumatické varhany z roku 1976, stojí na kůru v pravém rohu a pocházejí od kněze a varhanáře P. Karla Břízy ze Svaté Hory
. Varhany mají 9 rejstříků a zásuvkovou vzdušnici. Hrací stůl je součástí varhanní skříně. Rozsah manuálu je C-f3, pedálu C-d1. Nástroj je napájen elektrickým ventilátorem. Spojka je pouze jediná – pedálová. V současné době je nástroj ve špatném technickém stavu, když pominu to, že je značně rozladěn ve všech rejstřících a že Mixtura téměř nehraje, tak zásadním problémem je, že nehrají některé klávesy na klaviatuře, což přisuzuji pravděpodobně prasklým míšcím pneumatické traktury. Manubria rejstříků jdou vytáhnout velmi ztuha, což téměř znemožňuje vytažení rejstříku jednou rukou. Podle mého názoru jsou dispozičně a zvukově  kvalitní, ale volba pneumatické traktury u tak malého nástroje je naprosto nevhodná a zbytečná. Jednomanuálovým varhanám do deseti rejstříků nejlépe svědčí traktura mechanická, která je navíc mnohem spolehlivější a v neposlední řadě dovoluje kvalitnější přednes. Nástroj by tedy potřeboval minimálně naladit a opravu pneumatické traktury.

Dispozice:

Manuál:
1. Kryt hrubý  8'

2. Viola 8'

3. Principál 4'

4. Kryt líbezný 4' 
5. Flétna lesní 2'

6. Quinta 11/3'
7. Mixtura 3x 

Pedál:                                          Spojka:
1. Subbas 16'                               Pedálová spojka

2. Flétna Basová  4'
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                                  Obr.69 Žlutava - kostel sv. Cyrila a Metoděje.
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                                  Obr.70 Žlutava - varhanní skříň.
5. INTERPRETACE ZJIŠTĚNÝCH DAT
Při průzkumu varhan na Zlínsku byla zjištěna  následující fakta.
V sakrálních objektech ve vymezené oblasti se nenachází ani jeden třímanuálový a větší nástroj.

Z 36 navštívených nástrojů bylo 14 nástrojů dvoumanuálových, 17 nástrojů jednomanuálových a 

5 nástrojů elektronických. 
Z větších varhanářských firem zde nejvíce nástrojů postavil Rieger (9 nástrojů), následovaný Strmiskou se třemi nástroji, Karlem Boromejským Neusserem, bratřími Šídlovými a E.Š. Petrem po 2 nástrojích.
Z hlediska traktury varhan, převažuje pneumatická traktura s kuželkovou vzdušnicí (15 nástrojů), následovaná mechanickou trakturou s kuželkovou vzdušnicí (7 nástrojů) a mechanickou trakturou se zásuvkovou vzdušnicí (6 nástrojů). Jeden nástroj má elektrickou bezkontaktní trakturu a dva nástroje mají pneumatickou trakturu se zásuvkovou vzdušnicí.
Z hlediska stáří varhan můžeme nástroje rozdělit takto:
	Rozmezí let:
	Počet nástrojů:

	1700 - 1750
	1


	1750 - 1800
	1

	1800 - 1850
	1

	1850 - 1900
	6

	1900 - 1950
	12

	1950 -
	15


Valašsko byl v minulosti kraj velmi chudý, a proto také nástroje zde stavěné byly menší. Často v těchto oblastech stavěli varhany varhanáři – samouci, kteří mnohdy za stejně kvalitní práci požadovali méně peněz. Příkladem mohou být varhany bratří Šídlů v Březnici a v Lukově.

S rozvojem industriální společnosti a dopravní infrastruktury v 19 století, se tento rozdíl stíral a podle vzoru firmy Rieger, která prosazovala i do nejmenších kostelů dvoumanuálové varhany, se zde začaly stavět nástroje větší.
Bohužel většinu starých nástrojů nahradily moderní pneumatické varhany, nebo ještě hůře, elektronické varhany! Proto se na první pohled může zdát, že Zlínsko nenabízí významnější organologické památky. Přesto bych rád upozornil na zajímavé nástroje, na které jsem při své práci narazil.

Z období renesance se na Zlínsku nezachoval ani jeden nástroj. Pouze v prospektu březnických varhan se zachovalo několik renesančních píšťal.

Nejstaršími nástroji v oblasti jsou positivy v Tečovicích z poloviny 18. století
, ze kterého se ovšem zachovaly původní pouhé 2 rejstříky a positiv v zámecké kapli ve Vizovicích z konce 18. století, který se až na jeden rejstřík zachoval v původním stavu. 

Vedle těchto nástrojů stojí za pozornost taky již zmiňované varhany bratří Šídlů v Březnici z roku 1860, varhany Jana Neussera z roku 1846 v Jasenné, u kterých bych chtěl poukázat na jejich velmi špatný stav, dále Predigerovy varhany z roku 1859 v Malenovicích, které jsou taky v havarijním stavu a nebo Neusserovy varhany z roku 1898, v původní barokní skříni z první poloviny 18. století, které se nacházejí v kostele sv. Jiljí v Pohořelicích.

Z romantických nástrojů bych rád upozornil na varhany ve Štípě (Čápek - Zachystal, 1890), Neusserovy varhany s Barkerovou pákou z roku 1898 (Pohořelice – zámecký kostel) a nebo varhany Josefa Haukeho z roku 1881 v Halenkovicích.

Velké škody na varhanách napáchaly obě světové války a u nás taky čtyřicet let komunismu.
Mnoho škod, ať už vědomě či nikoliv, napáchali nepoučení kněží, varhaníci a bohužel taky samotní varhanáři. 
Většina vzácných nástrojů však ani nemohla být zachráněna, protože tendence jejich památkové ochrany ještě neexistovala.
Jak uvádí Jiří Belis: „ Ještě v 19. století se otázkami ochrany barokních varhan nikdo nezabýval. Varhanářství se bouřlivě rozvíjelo a nové systémy traktur varhan se objevovaly v těsném sepjetí s vyvíjejícími se hudebně estetickými názory.“

Teprve na začátku 20. století, dostala tato snaha konkrétní podobu v nově vzniklém Katastru varhan pro Čechy, jehož cílem bylo zejména upozornit na vynikající varhany a varhanáře. Tuto akci přerušila první světová válka, dokumentace ztroskotala a byl nakonec zpracován pouhý zlomek cenných nástrojů. 
První světová válka se na varhanách podepsala i v jiném smyslu. V souvislosti s nedostatkem barevných kovů, ministerstvo vojenství  29. října 1917 přistoupilo ke konfiskaci varhanních píšťal pro potřeby válečného průmyslu. 
Rekvizice se vztahovala na všechny varhany, vyjma historicky nebo umělecky cenných. Rekvírovány byly prospektové 16', 8' a 4' píšťaly s vyšším obsahem cínu ve směsi. Konzervátorský úřad v Praze stanovil pokyny, podle kterých se měly vybrat varhany na které se rekvizice nestahovala. 
V olomoucké arcidiecézi byly z naší oblasti chráněné varhany v Napajedlích (I/9, neznámého stavitele z konce 18. století), ve farním kostele ve Vizovicích (I/12, neznámého stavitele z roku 1799) a ve farním kostele ve  Zlíně ( II/16 nebo II/17 od neznámého stavitele z konce 18. století).
Bohužel ani jeden nástroj v současné době již neexistuje. 
Stejně tak se již nikdy nedozvíme jak zněly varhany Antonína Hanačíka staršího z roku 1846 v Komárově, které byly zničeny v 60. letech 20. století a nebo varhany Christopha Erlera z roku 1852, které stály v Tlumačově.

Poslední jmenovaný nástroj nejdříve v roce  1929 „vylepšil“ Matěj Strmiska tak, že odstranil původní lomenou oktávu v pedálu, zchromatizoval manuál a o několik let později jej rovnou nahradil nový pneumatický nástroj od firmy Rieger.
Bohužel se často setkáváme s tím, se spíše chrání skříň varhan, ale nástroj samotný již nikoliv. 
Díky tomu se mohlo stát, že např. v klasicistní skříni z poloviny 19. století stojí nový pneumatický nástroj (Fryšták) a nebo v barokní skříni z roku 1760 stojí pochybný pneumatický kompilát z 80. let 20. století, kvůli kterému musela být tato skříň necitlivě upravena (Mysločovice). 
Někde dokonce ani barokní skříň nikoho nezajímá.
Přímo alarmující případ nastal v Napajedlích, kde byla původní barokní skříň nejprve rozšířena po obou stranách o „plot“ píšťal a v 80. letech 20. století byla tato skříň odstraněna zcela. 
   
Je zřejmé, že se některé nástroje nepodařilo zachránit kvůli jejich neutěšenému stavu a podlehly zkáze. Někdy už nebylo díky červotoči ani co zachraňovat. Na druhou stranu se stále setkáváme s naprostým nepochopením a vandalstvím ze strany varhanářů. Farní úřady, které jsou nuceny akceptovat nejnižší nabídku na opravu varhan, sahají po nezkušených amatérech, kteří se pouští do zakázek, jež jsou evidentně nad jejich odborné síly. Neuvědomují si, že odstranění škody, kterou takovýto „restaurátoři“ napáchají, přijde mnohem dráž, než kdyby rovnou zadali práci odborné firmě.
Jednotlivá biskupství sice mají své diecézní organology, kterým je svěřena péče o celý varhanní fond na daném území, ale pokud zásah do nástroje nemá status rekonstrukce, neobtěžují se duchovní správci tuto opravu  oznámit. Stává se, že tyto práce jsou zadávány varhanářům bez řádného výběrového řízení a kvalita těchto oprav je nedobrá.
Tato situace je navíc z dlouhodobého hlediska neudržitelná. Pokud budeme jenom nečinně přihlížet, dojde k tomu, že i to málo co má z organologického hlediska nějakou cenu, bude nenávratně zničeno. Vzácné nástroje vyžadují nejenom varhanáře -  vyškoleného odborníka, ale taky citlivého restaurátora. Především však potřebujeme vyškolené odborníky v oblasti památkové péče, speciální organology, ne pouze historiky umění, tak jak je tomu v mnoha krajích doposud. Těch je prozatím v naší zemi nedostatek.

Rád bych rovněž upozornil na současný trend - pořizovat do kostelů digitální nástroje.

Pokud se jedná o přechodnou fázi, která vede k novým varhanám, nebo tyto nástroje slouží při opravě nástrojů stávajících, nemůžeme mít žádné námitky. Bohužel se mnohdy tyto digitální varhany kupují do novostaveb kostelů jako definitivní řešení. S touto variantou se nelze spokojit a je v rozporu s církevními předpisy.

Navíc tyto nástroje nikdy nedosáhnou kvality skutečných píšťalových varhan a nemohou s nimi soupeřit ani co do kvality zpracování ani co do kvality zvuku.

Závěrem uveďme několik významných varhanářských osobností, které na Zlínsku v minulosti působily. Tento krátký výčet není kompletní a nezahrnuje stavitele z 20. století.

Jan Neusser (1807 – 1878) - varhanář v Novém Jičíně. Na Zlínsku postavil v roce 1846 varhany v Jasenné. Tento nástroj v roce 1870 přestavěl Hanačík, proto o něm již nelze hovořit jako o Neusserových varhanách.

Antonín Hanačík starší (1783 – 1862) – varhanář ve Zlíně. V roce 1852 postavil varhany na Provodově. Tento nástroj již neexistuje.

Josef Hauke (1839 – 1902) - varhanář v Uherském Hradišti. Na Zlínsku postavil v roce 1880 varhany v Malenovicích, 1881 v Halenkovicích, 1895 v Napajedlích a v roce 1900 v Mysločovicích. Ani jeden z těchto nástrojů již neexistuje.
Christoph Erler (kol.1783 – 1854) – varhanář ve Vídni. Roku 1823 získal titul dvorního varhanáře. Na Zlínsku postavil v roce 1851 varhany ve Spytihněvi a o rok později varhany v Tlumačově. Ze spytihněvských varhan se zachovala pouze varhanní skříň. Tlumačovské varhany již neexistují.
6. PŘEHLEDOVÁ TABULKA
	Lokace
	stavitel varhan
	rok stavby
	poč.m.
	poč.rej.
	trakt.
	vzduš.
	zvláštnosti

	1. Bratřejov
	Em.Štěpán Petr
	1901
	II
	13
	mech..
	kuž.
	

	2. Březnice
	Josef + Jan Šídlo
	1860
	I
	12
	mech.
	zas.
	nápis ve skříni,
krátká oktáva v

manuálu i 

pedálu

	3. Fryšták
	Organa Kutná Hora
	1977
	II
	27+1
	pneum.
	kuž.
	

	4. Halenkovice
	Josef Hauke
	1881
	I
	8
	mech.
	kuž.
	

	5. Hvozdná
	
	--------
	-------
	-------
	--------
	--------
	elektronické
varhany

	6. Jasenná (katol.kostel)
	Jan Neusser /Hanačík 
	1846/1870
	I
	8
	mech.
	zas.
	

	7. Jasenná
(evang. kostel)
	Em. Štěpán Petr
	1906
	I
	12
	pneum.
	kuž.
	dodatečná 
pneumatizace

	8. Kašava
	Rieger
	1936
	I
	7
	pneum.
	kuž
	

	9. Komárov
	-----------------
	----------
	--------
	--------
	---------
	---------
	elektronické
varhany

	10. Lhota
	neznámý
	cca 1900
	I
	6
	mech.
	kuž
	

	11. Lukov
	Šídlo/Matěj Strmiska
	1923
	I
	8
	mech.
	kuž
	původní
skříň

	12. Malenovice
	Josef Prediger
	1859
	II
	22
	mech.
	zas.
	

	13. Mysločovice
	Zdeněk Mička
	1986
	II
	24
	pneum.
	kuž.
	

	14. Napajedla
	Karel Zadák
	kol 1980
	II
	19
	pneum.
	kuž.
	stavba nových
varhan

	15. Oldřichovice
	--------------
	------
	------
	------
	--------
	------
	elektronické
varhany

	16. Otrokovice
(Kvítkovice)
	Zdeněk Kvasnica
	1985
	I
	8
	pneum.
	zas.
	

	17. Otrokovice

(Michael)
	Žloutek + Kubát
	1987
	I
	10
	elektro-pneumatická
	kuž.
	

	18. Otrokovice

(Vojtěch) 
	--------------
	------
	------
	------
	--------
	------
	elektronické

varhany

	19. Pohořelice

    (zámek)
	Karel Boromejský

Neusser
	1898
	I
	8
	mech+

Bark. Páka
	kuž.
	Barkerova 
páka

	20. Pohořelice

     (sv. Jiljí)
	Karel Boromejský 
Neusser
	1898
	I
	7
	mech.
	zás.
	krátká oktáva
v pedálu

	21. Provodov
	Matěj Strmiska
	1910
	I
	7
	mech.
	kuž.
	

	22. Slušovice
	Rieger
	1938
	II
	19
	pneum.
	kuž.
	

	23. Spytihněv
	Matěj Strmiska
	1930
	I
	9
	pneum.
	kuž.
	

	24. Štípa
	Čápek + Zachystal
	1890
	II
	27
	mech.
	kuž.
	

	25. Tečovice
	neznámý
	cca 1750
	I
	6
	mech.
	zás.
	Positiv,
krátká oktáva,
obrácená 

barva kláves

	26. Tlumačov
	Rieger
	1943
	I
	7
	pneum.
	kuž.
	

	27. Trnava
	Rieger
	1963
	II
	21+1
	pneum.
	kuž.
	

	28. Velký Ořechov
	Rieger
	1947
	II
	25+1
	pneum.
	kuž.
	

	29. Vizovice

     (farní kostel)
	Rieger
	1937-1944
	II
	14
	pneum.
	kuž.
	

	30. Vizovice

      (zámek)
	neznámý
	ante 1777
	I
	6
	mech.
	zás.
	Positiv,
krátká oktáva

	31. Všemina
	-----------
	--------
	-----
	------
	-------
	--------
	elektronické

varhany

	32. Zádveřice
	Josef Kloss
	1947
	II
	15
	pneum
	kuž.
	

	33. Zlín

(evang. kostel)
	Rieger
	1970
	II
	19
	elektr.
	kuž.
	

	34. Zlín

(sv. Filip a Jakub)
	Rieger
	1931
	II
	29+1
	pneum.
	kuž.
	

	35. Želechovice
	Rieger
	1969
	II
	24+1
	pneum.
	kuž.
	

	36. Žlutava
	Karel Bříza
	1976
	I
	9
	pneum.
	zás.
	


Vysvětlivky, poznámky
1. Pokud jsou stavitelé uvedeni jako XXX+YYY, znamená to, že spolu spolupracovali. Pokud jsou uvedeni např. takto: Jan Neusser/ Hanačík – znamená to, že varhany postavené Janem Neusserem přestavil Antonín Hanačík a to tak podstatně, že nemůže být uveden pouze Neusser jako hlavní autor.

2. Pokud se v kolonce počet rejstříků nachází znaménko „ + “ , pak číslo za tímto znaménkem značí počet extenzí, popř. transmisí. Bližší informace v textu  práce.
3. Letopočty předznamenané jako cca, jsou odhadem autora této práce.
4. Elektronické varhany jsou pro lepší přehlednost textu zvýrazněny modře, dvoumanuálové varhany červeně.

5. mech. = mechanická

poč.m. = počet manuálů

poč. rej. = počet rejstříků

trakt. = traktura

vzduš. = vzdušnice

kuž. = kuželková

pneum. = pneumatická

elektr. = elektrická bezkontaktní traktura

zás. = zásuvková

Bark. páka = Barkerova páka

7. SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH
Na tomto místě je uveden faktografický výčet fotografií, které jsou otištěné v této práci. U každého nástroje je uvedena fotografie prospektu (bylo-li to možné) a fotografie objektu ve kterém se nástroj nachází. 

Téměř všechny fotografie pořídil autor této práce, u ostatních fotografií je v poznámce uveden původ.
Veškeré  pořízené fotografie se nalézají na přiloženém CD v nezměněné - nekomprimované kvalitě. Z finančního hlediska ani kvůli rozsahu práce, nebylo možné všechny tyto fotografie vytisknout.
Obr.1 Bratřejov – kostel sv. Cyrila a Metoděje.
Obr.2 Bratřejov – prospekt varhan.
Obr.3 Březnice - kostel sv. Bartoloměje.
Obr.4 Březnice - prospekt varhan.
Obr.5 Fryšták – kostel sv. Mikuláše.
Obr.6 Fryšták – prospekt varhan.
Obr.7 Halenkovice – kostel sv. Josefa.
Obr.8 Halenkovice – prospekt varhan.
Obr.9 Hvozdná – kostel Všech svatých.
Obr.10 Jasenná – kostel Českobratrské církve evangelické.
Obr.11 Jasenná – varhanní skříň.
Obr.12 Jasenná – kostel sv. Máří Magdalény.
Obr.13 Jasenná – kostel sv. Máří Magdalény – prospekt varhan.
Obr.14 Kašava – kostel sv. Kateřiny.
Obr.15 Kašava – prospekt varhan.
Obr.16 Komárov – kostel sv. Antonína Paduánského.
Obr.17 Komárov – hrací stůl digitálních varhan. 

Obr.18 Lhota u Malenovic – kostel sv. Anny.
Obr.19 Lhota u Malenovic – varhanní skříň.
Obr.20 Lukov – kostel sv. Josefa.
Obr.21 Lukov – prospekt varhan.
Obr.22 Malenovice – kostel sv. Mikuláše.
Obr.23 Malenovice – prospekt.
Obr.24 Mysločovice – kostel Nejsvětější Trojice.
Obr.25 Mysločovice – prospekt varhan.
Obr.26 Napajedla – kostel sv. Bartoloměje.
Obr.27 Napajedla – prospekt varhan.
Obr.28 Oldřichovice – kostel sv. Zdislavy.
Obr.29 Oldřichovice – hrací stůl digitálních varhan.
Obr.30 Kvítkovice – kostel sv. Anny.
Obr.31 Kvítkovice – varhany – čelní pohled.
Obr.32 Otrokovice – kostel sv. Michaela. 
Obr.33 Otrokovice – Michael – prospekt varhan.
Obr.34 Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha.
Obr.35 Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha – imitace prospektu.
Obr.36 Pohořelice – kostel sv. Jana Nepomuckého.
Obr.37 Pohořelice – sv. Jan Nepomucký - prospekt varhan.
Obr.38 Pohořelice – kostel sv. Jiljí.
Obr.39 Pohořelice – sv. Jiljí - prospekt varhan.
Obr.40 Provodov – kostel sv. Panny Marie Sněžné.
Obr.41 Provodov – prospekt varhan.
Obr.42 Slušovice – kostel Narození sv. Jana Křtitele.
Obr.43 Slušovice – prospekt varhan.
Obr.44 Spytihněv – kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Obr.45 Spytihněv – varhanní skříň s hracím stolem.
Obr.46 Štípa – kostel Narození Panny Marie.
Obr.47 Štípa – prospekt varhan.
Obr.48 Tečovice – kostel sv. Jakuba Většího.
 
Obr.49 Tečovice – varhanní positiv.
Obr.50 Tlumačov – kostel sv. Martina.
Obr.51 Tlumačov – prospekt varhan.
Obr.52 Trnava – kostel Navštívení Panny Marie.
Obr.53 Trnava – prospekt varhan.
Obr.54 Velký Ořechov -  kostel sv. Václava.
Obr.55 Velký Ořechov – prospekt varhan.
Obr.56 Vizovice – kostel sv. Vavřince.
Obr.57 Vizovice – prospekt varhan.
Obr.58 Zámek Vizovice.
Obr.59 Vizovice - zámek- positiv.
Obr.60 Všemina - kostel sv. Jana Nepomuckého.
Obr.61 Zádveřice - kostel Českobratrské církve evangelické.
Obr.62 Zádveřice - prospekt varhan.
Obr.63 Zlín - kostel Českobratrské církve evangelické.

Obr.64 Zlín – prospekt varhan.

Obr.65 Zlín – kostel sv. Filipa a Jakuba.
Obr.66 Zlín – prospekt varhan.
Obr.67 Želechovice nad Dřevnicí -  kostel sv. Petra a Pavla.
Obr.68 Želechovice nad Dřevnicí – prospekt varhan.
Obr.69 Žlutava - kostel sv. Cyrila a Metoděje.
Obr.70 Žlutava - varhanní skříň.
8. ZÁVĚR

Hlavním cílem bakalářské práce Varhany na Zlínsku, bylo doevidovat zbylé varhany v rámci projektu Katalogizace varhan v českých zemích, který probíhal v 80. letech 20. století pod záštitou České hudební společnosti v Brně. U nástrojů které již byly dříve zpracovány, aktualizovat informace.
V souvislosti s tím byla pořízena ucelená fotodokumentace, která je z větší části zachována na přiloženém CD. Varhany byly dokumentovány jednotně podle daných směrnic. Nad rámec směrnic je u každého kostela uvedena stručná historická zmínka o obci ve které se nachází i o objektu samotném. 
U většiny nástrojů, se podařilo identifikovat stavitele. Navíc se nad původní záměr podařilo, podle archivních pramenů, dohledat kompletní historii nástrojů ve většině objektů.

Stěžejní část této práce je však věnována popisu současně existujících varhan. Pro větší přehlednost byla nejdůležitější identifikační data uspořádána do souhrnné tabulky.

Pokud jsme v oficiálním zadání tvrdili, že varhanářství na Valašsku nemá takovou tradici, byla tato informace trochu zavádějící. Je sice pravda, že zde nepůsobily osobnosti světového významu a zdejší varhanáři stavěli varhany menší, ovšem zcela srovnatelné s produkcí v ostatních částech země.  Překvapí nás poměrně velké zastoupení dvoumanuálových, dispozičně velkorysých pneumatických varhan, z poválečného období. 
Ještě jednou bych chtěl upozornit na velmi špatný stav varhan v Jasenné a v Malenovicích. Pokud nebudou v nejbližší době učiněny patřičné kroky k jejich záchraně, tak tyto nástroje patrně zaniknou. 
Závěrem bych ještě jednou rád poděkoval všem institucím, které mi byly při zpravování této práce nápomocny. 
Doufám, že tato práce splní nejen svůj katalogizační účel, ale stane se taky stručnou informativní příručkou pro varhanáře, varhaníky a všechny zájemce o tento královský nástroj.
RESUME :
Bakalářská práce Varhany na Zlínsku poskytuje stručný regionální přehled nástrojů, nacházejících se v sakrálních objektech na území vizovického a zlínského děkanátu.

Stěžejní část práce je věnována dokumentaci varhan v dané oblasti. 

Na základě takto nashromážděných dat, podává práce stručnou charakteristiku varhanářství v dané oblasti, upozorňuje na nejpalčivější problémy a zabývá se též problematikou jejich adekvátní památkové péče.

K práci je přiložen CD-ROM s pořízenou fotodokumentací.
Bachelor thesis Varhany na Zlínsku (Pipe Organ of the Zlin Region) gives a brief regional summary of instruments placed in sacral objects in the Vizovice and Zlín deanery districts.

Central focus of the thesis is on documentation of organ in the given area. Based on collected data, the thesis supplies a brief characteristic of the area’s organ-building, draws attention to the most pressing problems, and deals with the matter of proper conservation care.

A CD-ROM with taken pictures is enclosed.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ
1) Prameny:

Dokumentační listy varhan uložené v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně.:

1. Ševčík (1990).: Bratřejov - sv. Cyril a Metoděj,  signatura 1257.

2. Ševčík (1989).: Březnice - sv. Bartoloměj, signatura 956.

3. Ševčík (1988).: Gottwaldov - evangelický sbor, signatura 711.

4. Ševčík (1988).: Gottwaldov - Filip a Jakub, signatura 708.

5. Kolavík (1987).: Gottwaldov - Malenovice - sv. Mikuláš, signatura 625, 707, 709.

6. Ševčík (1988).: Gottwaldov - Tečovice - Jakub starší, signatura 710.

7. Jirout (1990).: Halenkovice - sv. Josef, signatura 1293.

8. Ševčík (1989).: Jasenná - sv. Máří Magdaléna, signatura 957.

9. Ševčík (1990).: Kašava - sv. Kateřina, signatura 1336.

10. Bejček (1989).: Mysločovice - Nejsvětější Trojice, signatura 1029.

11. Kolavík (1987).: Otrokovice - sv. Michael, signatura 626, 628.

12. Kolavík (1987).: Otrokovice - Kvítkovice - sv. Anna, signatura 630.

13. Ševčík (1990).: Pohořelice - sv. Jan Nepomucký, signatura 1341.

14. Ševčík (1990).: Slušovice - sv. Jan Křtitel, signatura 1259.

15. Jirout (1990).: Spytihněv - Nanebevzetí Panny Marie,  signatura 1292.

16. Ševčík (1987).: Vizovice - sv. Vavřinec,  signatura 505.

17. Ševčík (1990).: Zádveřice - evangelický kostel, signatura 1335.

18. Ševčík (1988).: Želechovice nad Dřevnicí - sv. Petr a Pavel,  signatura 712.

1.1) Ostatní prameny:
Bratřejov:

19. Kronika farnosti Bratřejov(1974- ). Uložená na faře ve Vizovicích.
20 Farní účty a dobová dokumentace ke stavbě kostela v Bratřejově, let 1870 – 1891, uloženo na faře v Bratřejově.
21. Inventář farního kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově z roku 1951. Uloženo na faře v Bratřejově.
22. HAJMAN, Karel.: Zpráva o opravě  varhan v Bratřejově. Brno 1997. Uloženo na faře ve Vizovicích.
Hvozdná:

23. Rozsudek okresního soudu ve Zlíně, dostupné na faře ve Štípě.
Jasenná:

24. HAJMAN Karel.: Restaurátorský záměr opravy varhan v kostele sv. Máří Magdalény v Jasenné. Brno 1998. Uloženo na faře ve Vizovicích.
25. Farní kronika Českobratrské církve evangelické v Jasenné (1782) 1842 – 1945. xerokopie uložena ve Státním okresním archivu na Klečůvce
 (bez signatury). Originál dostupný na faře v Jasenné.

Kašava:
26. Kniha pamětihodných událostí farnosti kašavské založena od Jana Drábka, faráře, roku 1897. Uložena ve Státním okresním archivu na Klečůvce (bez signatury).

Provodov:

27. Liber memorambilium Exclesie Provodoviencis 1752 – 1958. Uložena ve Státním okresním archivu na Klečůvce (bez signatury).

Slušovice:

28. Farní kronika Slušovice (1735 – 1938), uložena ve Státním okresním archivu na Klečůvce (bez signatury).

29. Smlouva mezi farností a varhanářskou firmou bratří Riegerové spolu s přiloženými dokumenty, uloženo ve Státním okresním archivu na Klečůvce (bez signatury, poř. číslo 51).

Spytihněv:

30. Pamětní kniha (farní kronika) 1923 – 1949. Uložena ve Státním okresním archivu na Klečůvce (bez signatury).
Velký Ořechov:

31 Smlouva mezi Římskokatolickým farním úřadem ve Velkém Ořechově a firmou Varhany Krnov na výstavbu nových varhan z roku 1947 a ostatní přiložené dokumenty. Uloženo na faře ve Velkém Ořechově.
Tlumačov:
32. Inventář kostela v Tlumačově z roku 1922. Uložen ve Státním okresním archivu na Klečůvce (bez signatury).

33. Pamětní kniha farnosti Tlumačov od roku 1905. Uložena ve Státním okresním archivu na Klečůvce (bez signatury).

34. Smlouva mezi farností a vídeňským varhanářem Christophem Erlerem z roku 1852, uložena ve Státním okresním archivu na Klečůvce ( FÚ Tlumačov -bez signatury).

Trnava:

35. Pamětní kniha farnosti trnavské od roku 1912 do roku 1958. Uložena ve Státním okresním archivu na Klečůvce (bez signatury).

Vizovice:

36 Inventární seznam majetku farnosti sv. Vavřince ve Vizovicích, uloženo na faře ve Vizovicích.
37.KAŠPAŘÍK, Jan.: Restaurátorská zpráva positivu v zámecké kapli ve Vizovicích. Vizovice 1999. Uloženo na zámku ve Vizovicích.
38. Pamětní kniha farnosti Vyzovské 1900 – 1938 (farní kronika). Uložena ve Státním okresním archivu na Klečůvce (bez signatury).

Všemina:

39. Gedenksbuch des Wscheminer Lokalbezinkes angefomgen im Jahre 1831 (1831 – 1899). Uložena ve Státním okresním archivu na Klečůvce (bez signatury).

Žlutava:

40. Pamětní kniha obce Žlutava (1924 – 1955). Signatura 1924 – 1955, uložena ve Státním okresním archivu na Klečůvce.

2.)  Literatura
1.) BĚLSKÝ, Vratislav.: Nauka o varhanách. Editio Bärenreiter, 4. vydání,  Praha 2000.
2.) CULKA, Zdeněk.: Krnovský závod jubiluje. In: Hudební nástroje 10, 1973, s.39 – 40, 68 – 71, 107 – 110, 138 – 142, 170 – 174; 11, 1974 s 16.
3.) ČERVINKA, Arnošt.: Dějiny zlínské farnosti a farností okolních. Pavel Džavík, Zlín 1991.
4.) FRIDRICH, Zdeněk.: K problému historických varhan na Moravě. In: Sborník památkové péče v Severomoravském kraji, Ostrava 1971, s 36 – 64.
5.) HROMÁDKA, Zdeněk.: Pozastavení nad tvorbou varhanáře Johanna Neussera. In: Hudební nástroje 27,1990, s. 19-20, 55-57, 93-95, 128-129.
6.) CHROMČÁK, František.: Dějiny kostela. Dosud nepublikováno, dostupné u autora této práce.
7. ) JANEČEK, Pavel.: Varhany na Kroměřížsku (regionální výzkum). Bakalářská práce na Filozofické fakultě MU, vedoucí práce PhDr. Stanislav Tesař, Brno 2004.
8.) Kolektiv autorů.: KOSTELY NA VALAŠKU. nakladatelství Public ART, Rožnov pod Radhoštěm, 2004.
9.) KOUKAL, Petr.: Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana. Národní památkový ústav Praha, 1. vydání, Praha 2006.
10.) KOUKAL, Petr.: Varhany jako památka. In: Zprávy památkové péče, ročník 65, číslo 3, Národní památkový ústav Praha, Praha 2005, dostupné taky z: <http://www.npu.cz/pp/zpp/obsahy/2005-3> (stav ke dni 23.3.2007)
11.) NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 
Brno,1995.
12.) PALA, Josef.: Štípa: Mariánské poutní místo. Římskokatolická farnost Štípa, Štípa 

2003.
13.) SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě: díl1 Varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2003.
14.) SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě: díl2 Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2004.
15.) SEHNAL, Jiří.: Památkově chráněné varhany v olomoucké arcidiecézi v roce 1917. In: Rodná země, Brno 1988, s. 426-442.
16.) SEHNAL, Jiří a kol.:Směrnice pro dokumentaci varhan v českých zemích. Česká hudební společnost Brno, Brno 1986.
17.) SEHNAL, Jiří.: Varhanáři na Moravě 1500-1800. In: Časopis Moravského muzea – společenské vědy, číslo 64, 1979, s. 107-109.
18.) SEHNAL, Jiří.: Život a dílo Novojičínského varhanáře Jana Neussera. In: Časopis   Moravského muzea – společenské vědy, číslo 58, 1973 s. 163-216.
19.) ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985.
20.) VIČAR,  Jan (ed.).: Varhany a jejich funkce v Čechách a na Moravě 1600 – 2000. Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc 2003.
21.) ZÁDRAPOVÁ,  Miroslava.: Pohled do historie varhan a varhanářství na Moravě (se zaměřením na Valašsko. Diplomová práce na Pedagogické fakultě MU, vedoucí práce Mgr. Ivo Bartoš, Brno 1999.
22.) ZBAVITEL,  Alois.: P. Jan Bartoš. Vlastním nákladem, Frenštát pod Radhoštěm, 1939.
3.)  On – line  zdroje
1.) HISTORIE HALENKOVIC. dostupné z: < http://www.halenkovice.cz/ > (citováno 30.1.2007).
2.) VARHANY VE FARNÍM KOSTELE. dostupné z:   <http://www.lukov.cz/kostel/varhany.htm>  (citováno 7.2.2007).
3.) EVANGELICKÝ KOSTEL. dostupné z <http://zlin.cz/index.php?ID=84810> 

 (citováno 3.3.2007).
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� SEHNAL, Jiří a kol.: Směrnice pro dokumentaci varhan v českých zemích. Česká hudební společnost Brno, Brno 1986.


� Ostatní regiony jsou na tom lépe. Výběrem např.: BEJČEK, M.: Brněnské varhany. Brno 1994; MYŠKA, Rudolf.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005 a další.


� SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě:díl I Varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost Brno, Brno 2003.


SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě:díl II Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost Brno, Brno 2004.


� ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985.


� ZÁDRAPOVÁ, Miroslava.: Pohled do historie varhan a varhanářství na Moravě (se zaměřením na Valašsko). Diplomová práce na Pedagogické fakultě MU, vedoucí práce Mgr. Ivo Bartoš, Brno 1999.





� Ševčík svůj příspěvek publikuje v roce 1985, ale jak sám uvádí varhany prohlížel už v 70. letech. Stejně tak i dokumentace varhan v Českých zemích probíhala v 70. a 80. letech a v současné době je patrně pozastavena. Některé nástroje od té doby prošly poměrně rozsáhlými změnami, některé již dokonce neexistují.


� Fotografie digitálních varhan jsem, až na některé výjimky, nepořizoval. 


� CHROMČÁK, František.: Dějiny kostela.Dosud nepublikováno, dostupné u autora této práce.


� Stvrzenky jsem nalezl ve farních účtech z roku 1874,1877,1890,1891, další údaje v inventarizačním katalogu farnosti z roku 1951 a ve smlouvě na opravu varhan z roku 1963. Uloženo ve farním archivu v Bratřejově a Vizovicích.


� Záznam nalezen ve farní kronice. Kronika (1974 - ). Uložena na faře ve Vizovicích (bez signatury) 


� ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str.12.


� Části původních varhan (z roku 1890) jsem  objevil při detailnějším průzkumu nástroje. Jednalo se o různé dřevěné díly a zejména některé píšťaly.


� HAJMAN, Karel.: Zpráva o opravě  varhan v Bratřejově. Brno 1997. Uloženo na faře ve Vizovicích.


� V závorce jsou uvedeny názvy rejstříků, které jsou na vzdušnici skutečně osazeny. Stopová délka je shodná. 


� NEKUDA,Vladimír (red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str.392,393.


� SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě:díl I Varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost Brno, Brno 2003, str. 126.


�  Nápis je ve skříni varhan. Faksimile přepisu tohoto nápisu jsem získal od místního varhaníka a je k dispozici v příloze této práce.


� ŠEVČÍK (1989).: Březnice - sv. Bartoloměj. Signatura 956, uloženo v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea (dále jen zkráceně MZM).


� Podle výpovědi místního varhaníka Ivana Slezáka.


� kol.: Kostely na Valašsku. Public Art - Radovan Stoklasa, Rožnov pod Radhoštěm 2004, str.104.


� SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě: Díl 1 Varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost Brno 2003, str. 82.


    ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str. 13.





� převzato z dokumentu: Historie Halenkovic. dostupného z: < http://www.halenkovice.cz/ > (citováno 30.1.2007).


� ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str. 13.


     SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě: Díl 1 Varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost Brno 2003, str. 65.


� Citováno podle: JIROUT (1990).: Halenkovice - sv. Josef. Signatura 1293, uloženo v MZM.








� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 446 – 448.


� kol.: Kostely na Valašsku. Public Art - Radovan Stoklasa, Rožnov pod Radhoštěm 2004, str.109.


� SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě: díl1 Varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2003 str. 56.


     ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str.14.


� informace byla  nalezena v rozsudku, který vydal Okresní soud ve Zlíně. Tento dokument je k dispozici na faře ve Štípě, neboť farnost Hvozdná je spravována ze Štípy.


� Jméno je nečitelné. Mohl by to být Meltzer, varhanář ve Slezsku v 80. letech 18. století. Protože o něm však nemáme více údajů, nemůžeme s jistotou říci, jestli v té době ještě žil. Zvláštní je, že se na jiném místě o něm hovoří jako o Janu Kaizerovi. Je však pravděpodobné, že se jedná o jednu osobu, protože oba jsou označování jako „varhaníci“ z Nového Jičína. Navíc hned při podpisu smlouvy byla vyplacena záloha a je nepravděpodobné, že nakonec zakázku získal jiný varhanář. Varhanáři jsou v kronice titulováni jako varhaníci.


� Farní kronika Českobratrské církve evangelické v Jasenné z let (1782) 1842 – 1945. Bez signatury, xerokopie kroniky je uložena ve Státním okresním archívu ve Zlíně – Klečůvce (dále jen zkráceně Klečůvka).


� ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str.14.





� Podle výpovědi zdejší farářky Radky Včelné,  byly tyto  varhany  původně v evangelickém kostele ve Vsetíně.


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 453 – 456


   Kol.: Kostely na Valašsku, public Art - Radovan Stoklasa, Rožnov pod Radhoštěm 2004, str. 97.





� SEHNAL, Jiří.: Život a dílo Novojičínského varhanáře Jana Neussera. In: Časopis Moravského muzea – společenské vědy, číslo 58, 1973, s. 181.





� SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě: díl1 Varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2003 str. 57.


� Pod abstraktem Mixtur se v současné době nachází blíže nespecifikovaný čtyřstopý rejstřík,snad Fugara?


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 460 – 463.


� Záznam „ Habet organum, positivo, anno 1735“  nalezen v inventáři farní kroniky slušovského kostela pod který Kašava spadala. In: Farní kronika Slušovice (1735 – 1938). Uložena v Státním okresním archivu na Klečůvce.


Kniha pamětihodných událostí farnosti Kašavské založena od Jana Drábka, faráře roku 1897. Uloženo ve Státním okresním archivu na Klečůvce.


� ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str.14.





� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str.470 – 471.





� ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str. 14.





� Paní Javorová se dlouhá léta stará o kostel a je pamětnicí těchto událostí, její výpověď je tedy hodnověrná. Bližší informace se mi nepodařilo zjistit, neboť duchovní správce nebyl k zastižení.


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 479 – 480.


� Odhad autora této práce.


� Protože neznám přesné datum stavby nástroje, mohl jej taky postavit Josef Hauke (umírá 1902), u kterého se Strmiska vyučil řemeslu a po jeho smrti převzal dílnu. V archivních dokumentech jsem o lhotských  varhanách nic bližšího nenašel.


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 501 – 504  


    Kol.: Kostely na Valašsku. Public Art - Radovan Stoklasa, Rožnov pod Radhoštěm 2004, str.102.


� SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě: dílII Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2004 str. 134.


SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě: dílI Varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2003,  str. 57.


ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str. 14


  Informace pocházejí též z dokumentu: Varhany ve farním kostele (ONLINE) Dostupné z:   <http://www.lukov.cz/kostel/varhany.htm>  (citováno 7.2.2007)








� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 511 – 516.


� SEHNAL,Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě: Díl 1 Varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost Brno 2003,   str. 65.


    KOLAVÍK (1987).: Gottwaldov - Malenovice - sv. Mikuláš. Signatura 625, uloženo v MZM.


    ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str.14.


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 519 – 520.


� BEJČEK (1989).: Mysločovice - Nejsvětější Trojice. Signatura 1029, uloženo v MZM.


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 520 – 529.


� SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě: díl II Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2004 str. 21,132, 134, 184-185.


� Podle výpovědi současného duchovního správce P. Viliama Gavuly.


� více informací v přiloženém prospektu v příloze.


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 535 – 537.





� KOLAVÍK (1987).: Otrokovice - Kvítkovice - sv. Anna. Signatura 630, uloženo v MZM.


� Rejstříková táhla u zásuvkové vzdušnice kladou, zvláště u velkých varhan, poměrně velký odpor, což je dáno použitým konstrukčním řešením vzdušnice. U tohoto nástroje však není možno vytáhnout během hry rejstřík jednou rukou!


� NEKUDA,Vladimír (red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 539 – 544.





� KOLAVÍK (1987).: Otrokovice - sv. Michael. Signatura 626, 628, uloženo v MZM.


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 549 – 552.





� SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě: díl1 Varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2003, str. 92.








� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 549 – 552.





� ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str. 15.





� Podle výpovědi  tuto rekonstrukci provedl P. Mička.


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 562,563.





� Dějiny poutního místa v Provodově (1752 – 1958). Uloženo ve Státním okresním archivu na Klečůvce.


   ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str. 15.








� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 594-598.


� SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě: díl I1Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2004 str. 19.


� Záznam  v inventáři (Inventarium Hujus Eclesia Schlusowitz Anno 1690) uvádí pod  No. 10 varhany jako  „Organum novum“. Není jisté, jestli se jedná opravdu o nové varhany, nebo jsou to zmiňované varhany z roku 1610. Inventář je součástí farní kroniky Slušovic (1735-1938), která je uložena ve Státním okresním archivu na Klečůvce.


� Jak vyplývá ze smlouvy mezi farností a varhanářskou firmou bratří Riegerů a různých přiložených materiálů. Uloženo v Státním okresním archivu na Klečůvce (bez signatury,FÚ Slušovice poř. číslo 51).


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 600 – 601.


� Farní kronika uvádí: „ V srpnu 1930 dodány nové varhany v ceně 28 000 Kč od firmy Strmiska v Uherském Hradišti. Dne 15 srpna byly posvěceny panem děkanem Baltzerem z Napajedel.“  in: Pamětní kniha (farní kronika) Spytihněvi  1923 – 1949. Uložena ve Státním okresním archivu na Klečůvce.


� Původní varhany postavil Christoph Erler v roce 1851. Tyto varhany přestavěl v roce 1897 Karel Boromejský Neusser na I/11. 


viz: ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str.15.


JIROUT (1990).: Spytihněv - Nanebevzetí Panny Marie. Signatura 1292, uloženo v MZM.





� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 603 – 606.


� PALA, Josef.: Štípa: Mariánské poutní místo. Římskokatolická farnost Štípa, Štípa 2003 str. 4-12.


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str.608 – 611.


� ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str. 15.





� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str.613 – 617.


� Varhanářské smlouvy jsou samozřejmě nejlepším možným zdrojem informací o varhanách. Bohužel se  smluv z 19. století potažmo 18. st. zachovalo velmi málo. Rukopis s názvem Kontrakt, je nesignovaný a dostupný v archivu na Klečůvce.


� K tomuto rejstříku přidává poznámku:16 nejspodnějších píšťal je dřevěných a zbytek je z cínu.


� Jedná se o tří-řadou Mixturu.


� Inventář kostela v Tlumačově z roku 1922. Uloženo v Státním okresním archivu na Klečůvce.


� ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str. 16.





� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 617-620.


  Kol.: Kostely na Valašsku. public Art - Radovan Stoklasa, Rožnov pod Radhoštěm 2004, str.108.


 


Dr. Stojan si později ve svém dopisu stěžuje: „ Kostel Trnavský a fara mne stála přehrozné peníze – konečně je všechno zapraveno (...) Ani tušení nemáte kolik starostí a trápení to stálo mne.“ Záznam je z farní kroniky z let 1912-1958, uložené ve Státním okresním archivu na Klečůvce.





� tamtéž.


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 629 – 634.





� Informace pochází ze smlouvy mezi farností Velký Ořechov a podnikem Bratři Riegrové Krnov a ostatních přiložených materiálů, které jsou dostupné v archivu na faře ve Velkém Ořechově (nesignováno).


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 637-647


Kol.: Kostely na Valašsku. Public Art - Radovan Stoklasa, Rožnov pod Radhoštěm 2004, str. 94.





� SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě: dílII Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2004 str. 134.


SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě: dílI Varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2003,  str. 57.


ZBAVITEL, Alois.: P. Jan Bartoš. Vlastním nákladem, Frenštát pod Radhoštěm, 1939,. str. 9


� Pamětní kniha farnosti vyzovské 1900 – 1938 (Farní kronika). Uloženo v Okresním archívu na Klečůvce.


� Původní střední část skříně je barokní(na fotografii je bez prospektových píšťal). Rieger pravděpodobně při stavbě nových varhan tuto skříň po obou stranách rozšířil. Skříň na první pohled působí harmonicky, při bližším pohledu však vidíme nestylové novoklasicistní rozšíření původní barokní skříně. (Patrno zejména ve výzdobě skříně).


� ŠEVČÍK (1987).: Vizovice - sv. Vavřinec. Signatura 505, uloženo v MZM.


    ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str. 16.


    Inventární seznam majetku, uložen na faře ve Vizovicích.








� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 637-647.


� srov.  SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě: dílI1 Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2004. str. 160.


� Tamtéž.


� Kolaudační zpráva je uložená v zámeckém archivu, nesignována.


� Sehnal uvádí, že místo Kvinty 1 1/3 stál původně dvouřadý hlas, protože jedna řada byla zaslepená. Tyto dispoziční změny provedl právě Gardavský  (str. 160). Nyní je v nástroji pod označením Quinta původní, dvouřadá, jednostopá Mixtura.


� Kašpařík udává, že názvy rejstříků byly několikrát přepisovány a nelze ověřit původní verzi. Nástroj má v současné době nově zhotovené popisky rejstříků, které zhotovila podle Kašpaříkových pokynů kastelánka zámku.


� Zde se v popisu rejstříků oba autoři rozcházejí. Je jasné, že se v obou případech jedná o jeden a ten samý rejstřík, který je jenom jinak popsán. V žádném případě, vyjma Mixtury(původně Quinty), nedošlo k jiné změně dispozice.


� Informace o dějinách kostela jsem čerpal z publikace: kol.: Kostely na Valašsku. Public Art - Radovan Stoklasa, Rožnov pod Radhoštěm 2004, str. 105, částečně též z dokumentu „Z historie kostela“ , který je vyvěšen na nástěnce poblíž hlavního vchodu kostela.





� Gedenkbuch des Wscheminer Lokalbezinkes angefomgen im Jahr 1831 (1831 – 1899). Uloženo ve Státním okresním archivu na Klečůvce.





� Tamtéž.


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 656 – 659.


� ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985,str.16.





� Mělo by se jednat o nově přidaný dvoustopý Principál v prvním manuálu a dvoustopou Malou Flétnu ve druhém manuálu. Tyto informace mi poskytl varhanář Pavel Barbořák.


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 666 


a částečně z:


< http://zlin.cz/index.php?ID=84810> (ONLINE) (citováno 3.2.2007).


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 659-675.





� ČERVINKA, Arnošt.: Dějiny zlínské farnosti a farností okolních. Pavel Džavík, Zlín 1991, str.101-105.





�  SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě:Díl II: Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost Brno,  Brno 2004, str. 257.





� ČERVINKA, Arnošt.: Dějiny zlínské farnosti a farností okolních. Pavel Džavík, Zlín 1991, str.164.


� ČERVINKA, Arnošt.: Dějiny zlínské farnosti a farností okolních. Pavel Džavík, Zlín 1991 str.158 – 160.


� SEHNAL, Jiří.: Barokní varhanářství na Moravě:Díl I: Varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost Brno, Brno 2003, str. 56.


� Tamtéž: str.65. Tento nástroj se nyní nachází v Pozděchově, kde byl roku instalován roku 1976.


� NEKUDA,Vladimír(red.).: Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995, str. 680 – 681.





� ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str. 16.





� ŠEVČÍK, Bohumil.: Varhany na jihovýchodní Moravě. In: Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1985, str. 27.





� Tento nástroj je však importovaný z Mlékojed u Litoměřic.


� KOUKAL, Petr.: Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana. Národní památkový ústav Praha, 1. vydání, Praha 2006, str. 22 – 24.





� Naprosto nepochopitelné je, že toto nestylové rozšíření skříně proběhlo s vědomím památkového úřadu. 


� Mám na mysli dokumenty II. Vatikánského koncilu. Zejména šestý článek Konstituce o posvátné liturgii a potom jeho prováděcí instrukci Musicam sacram.


� Fotografie je převzata z webu a je dostupná z <http://www.tecovice.cz/informace.html> (stav k 10.3.2007).


� Autorem fotografie je pan Vlastimil Pešák.


� Autorem fotografie je pan Jiří Pejla.





� Státní okresní archiv sídlí na zámku v Klečůvce, která je součástí Zlína: Zlín – Klečůvka. V této práci užívám pouze zkrácený název „Klečůvka“.
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