Skočit na obsah
Domů » Bioodpad » Základní pojmy

# Základní pojmy

## Biologicky rozložitelný odpad (BRO)

neboli bioodpad je rozložitelný pomocí mikroorganismů, bakterií, plísní, kvasinek, červů, žížal a dalších živých organismů. Bioodpady jsou schopny aerobního rozkladu (za přístupu vzduchu) nebo anaerobního rozkladu (bez přístupu vzduchu). BRO lze využít nejen ke kompostování, ale také jako biomasu pro výrobu elektrické či tepelné enegrie nebo pro pohon vozidel. (zdroj: Biosance.cz)

## Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)

Tvoří významnou část BRO a patří sem například bioodpad z domácností, ale také odpad ze zahrádek nebo z městské zeleně.

## Odpad

je podle zákona č.185/2001 Sb. každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Přehled všech odpadů je možné najít v příloze č. 1 zákona 381/2001 Sb. (Katalog odpadů).

## Směsný komunální odpad (SKO)

je podle zákona č.185/2001 Sb. definován jako veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob. Podíl BRKO ve směsném komunálním odpadu je dnes cca 42%. (zdroj: Biosance.cz)

## Biomasa

je souhrn látek tvořících těla všech organismů, rostlin, bakterií, sinic a hub i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Jedná se o obnovitelný zdroj energie, který se dá využít například k výrobě elektřiny a tepla nebo biopaliva k pohonu vozidel. Rozlišujeme cíleně pěstovanou biomasu a odpadní biomasu, kam patří i biologicky rozložitelné odpady. (zdroj Wikipedie)

## Kompost

je organické hnojivo, které se získá aerobním rozkladem směsi organického materiálu. Kompost je zdrojem humusu a má vysokou výměnnou kapacitu pro živiny (dusík, vápník, hořčík, draslík), které rostlinám postupně uvolňuje. Kompost je dále prospěšný například tím, že zvyšuje biologickou aktivitu půdy, zlepšuje výživu rostlin stopovými prvky a zlepšuje strukturu půdy [06]. Více o kompostování viz „Aerobní technologie“. (zdroj: Biosance.cz)

## Bioplyn

je plyn produkovaný během anaerobní digesce (viz „Anaerobní technologie“) organických materiálů a skládá se zejména z metanu, oxidu uhličitého, dusíku, vodíku a dalších plynů. Vzniká buď v přirozených prostředích (mokřady, sedimenty), v zemědělských prostředích (uskladnění hnojů a kejd), na skládkách odpadů (tzv. skládkový plyn) nebo v bioplynových stanicích. Používá se k výrobě elektřiny, tepla a také jako biopalivo. (zdroj: Wikipedie)

## Biopalivo

představuje způsob využití biomasy. Jde o palivo vzniklé cílenou výrobou či přípravou z biomasy. Biopaliva můžeme rozdělit na tuhá (dřevo, sláma), kapalná (bionafta, bioethanol) a plynná (bioplyn, dřevoplyn). V současnosti je chemická energie z biopaliv uvolňována hlavně jejich spalováním. Jsou vyvíjeny jiné účinnější metody pro jejich využití k výrobě elektřiny pomocí palivových článků. (zdroj: Wikipedie)

### Kompostárny a BPS

Interaktivní mapa

seznam kompostáren
seznam bioplynových stanic

### Statistiky

Data o produkci a zpracování bioodpadů v ČR jsou čerpána ...

zobrazit statistiky »

### Projekt

Zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství ...

další informace »

### O portálu

Zde najdete základních informace o portálu, jeho historii a kontaktní ...

více o portálu »

### Odkazy

další odkazy »