Skočit na obsah
Domů » Technologie » Termické technologie

# Termické technologie

## 1. Spalování

Jedná se o termický proces, při kterém je organická hmota rozkládána působením teploty za dostatečného přístupu kyslíku na tepelnou energii. Spalování je z chemického hlediska termooxidační proces, při kterém se biogenní prvky (C, S, N) oxidují za uvolnění tepla (exotermická reakce). Energetické využití odpadů tedy představuje využití jejich energetického potenciálu.

Nejjednodušším a nejrozšířenějším je spalování BRO (odpadního dřeva) v malých kotlích. V souvislosti s růstem cen plynu a elektrické energie se bude tento způsob vytápění rozšiřovat. Dalším způsobem využití je spalování BRO (odpadního dřeva) ve výtopnách centrálního zásobování teplem. Oproti výtopnám na zemní plyn musí mít výtopny na biomasu instalován rozsáhlý skladovací prostor. Tento způsob vytápění je u nás limitován provedenou (téměř 100%) plynofikací. Paliva obsahující BRO mohou být rovněž spalována například v cementárnách a teplárnách.

Zdroj: Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Piliar a Julie Zhyltsová: Identifikace a posouzení efektivnosti systémů nakládání s BRO v ČR a v zemích EU, DEKONT INTERNATIONAL, s.r.o., 2006, 151 s

### Kompostárny a BPS

Interaktivní mapa

seznam kompostáren
seznam bioplynových stanic

### Statistiky

Data o produkci a zpracování bioodpadů v ČR jsou čerpána ...

zobrazit statistiky »

### Projekt

Zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství ...

další informace »

### O portálu

Zde najdete základních informace o portálu, jeho historii a kontaktní ...

více o portálu »

### Odkazy

další odkazy »