Skočit na obsah
Domů » Vyhlášky » Vyhláška č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

# Vyhláška č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (24. duben 2010)

Tato vyhláška MŽP určuje mimo jiné technické podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě a určuje mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek, které mohou být do zemědělské půdy přidány.

                                     382/2001 Sb.

                                       VYHLÁŠKA

                            Ministerstva životního prostředí

                                 ze dne 17. října 2001

       o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

       Změna: 504/2004 Sb.

       Ministerstvo   životního   prostředí   ve  spolupráci  s  Ministerstvem
       zemědělství  a  Ministerstvem  zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 4
       zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
       (dále jen "zákon"):

       ČÁST PRVNÍ

       PODMÍNKY POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

       § 1

       Technické podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě

       Upravené  kaly  lze  na  zemědělské  půdě  používat za následujících
       podmínek:

       a) nejpozději do 48 hodin od umístění kalů na zemědělskou půdu musí být
       kaly zapraveny do půdy;

       b) potřeba dodání živin do půdy na pozemku určeném k umístění kalů musí
       být doložena výsledky rozborů agrochemických vlastností půd uvedenými v
       evidenčním listu využití kalů v zemědělství podle přílohy č. 1;

       c) nesmí se použít více než 5 tun sušiny kalů na jeden hektar v průběhu
       3  po  sobě  následujících let. Toto množství může být zvýšeno až na 10
       tun  sušiny  kalů  v průběhu 5 po sobě následujících let, pokud použité
       kaly obsahují méně než polovinu limitního množství každé ze sledovaných
       rizikových  látek  a prvků. Přesné stanovení dávky sušiny se vypočte ze
       zjištěného   obsahu  dusíku.  Dávka  dusíku  dodaného  v  kalech  nesmí
       překročit  70  %  celkového  potřebného  množství  dusíku  pro hnojenou
       plodinu.  Dávka  kalů  (množství  a  doba  užití)  se řídí i požadavkem
       rostlin  na  živiny  s  přihlédnutím  k  přístupným živinám a organické
       složce v půdě, jakož i ke stanovištním podmínkám;

       d)  dávka  kalu  stanovená podle podmínek uvedených v odstavci c) je na
       pozemek  aplikována  v jedné agrotechnické operaci a v jednom souvislém
       časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek;

       e)   minimální   obsah  sušiny  kalu  pro  tlakové  zapravení  do  půdy
       radlicovými aplikátory je 5 %, minimální obsah sušiny kalu pro aplikaci
       mechanickými rozmetadly organických hnojiv je 18 %.

       § 2

       Mezní   hodnoty   koncentrací  vybraných  rizikových  látek  v  půdě  a
       rizikových látek, které mohou být do zemědělské půdy přidány

       (1)  V  půdě,  na  které mohou být použity kaly, nesmějí být překročeny
       mezní  hodnoty  koncentrace  vybraných  rizikových  látek  uvedených  v
       příloze č. 2.

       (2)  Celkový povolený vnos rizikových látek do zemědělské půdy použitím
       kalů  v  průběhu  10  po  sobě následujících let je definován povolenou
       dávkou  kalů  uvedenou  v  § 1 písm. c) a mezními hodnotami koncentrací
       rizikových látek a látek uvedených v příloze č. 3.

       § 3

       Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech a
       mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě

       Na zemědělskou půdu mohou být použity pouze kaly, které vyhovují

       a)  mezním  hodnotám  koncentrací  vybraných  rizikových  látek a prvků
       uvedeným v příloze č. 3, a

       b) mikrobiologickým kritériím uvedeným v příloze č. 4.

       § 4

       Postupy odběru vzorků kalů a půdy a metody analýzy kalů a půdy

       (1)  Odběry  a  analýzy  vzorků  půdy  (dále  jen "monitoring půdy") na
       pozemcích  určených k použití kalů a odběry a analýzy vzorků kalů (dále
       jen "monitoring kalů") zajišťují původci kalů. Návrh monitoringu půdy a
       monitoringu  kalů  na  pozemcích  určených  k  použití kalů je součástí
       programu použití kalů na zemědělskou půdu podle § 5.

       (2)  Monitoring půdy se provádí vždy před prvním použitím kalu a dále v
       pravidelných  desetiletých  intervalech  v souladu se zvláštním právním
       předpisem a v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a 2.

       (3) Při monitoringu kalů se provádí odběry a chemické a mikrobiologické
       analýzy  kalů  v  rozsahu a četnosti uvedených v přílohách č. 3, 4 a 5.
       Pro monitoring kalů platí dále tyto požadavky:

       a)    stanovení   adsorbovatelných   organických   halogenů   (AOX)   a
       polychlorovaných bifenylů v kalech se provádí vždy před prvním použitím
       kalů;

       b) odběry vzorků kalů se provádí podle ČSN EN ISO 5667;

       c) vzorky kalů pro mikrobiologická vyšetření musí být odebrány tak, aby
       nedošlo k sekundární kontaminaci, jejich uchování a přeprava se provádí
       podle ČSN ISO 10381.

       (4)  Monitoring  půdy  provádí  osoby  pověřené  Ústředním kontrolním a
       zkušebním  ústavem  zemědělským  podle  zvláštního právního předpisu
       postupy uvedenými ve zvláštním právním předpise.

       (5)  Referenční  metody  pro  analýzy  vzorků kalů a půd jsou uvedeny v
       příloze č. 6.

       (6) Výsledky monitoringu kalů a monitoringu půdy se uvádí na evidenčním
       listu  využití kalů v zemědělství podle přílohy č. 1, které je součástí
       programu  použití  kalů  podle § 5. Přílohami k vyplněnému hlášení jsou
       vždy  protokoly  o provedeném monitoringu půdy a monitoringu kalů. Tato
       hlášení původce kalů archivuje po dobu 30 let.

       § 5

       Obsah programu použití kalů na zemědělskou půdu

       (1) Program použití kalů zpracovaný původcem kalů obsahuje vždy

       a)  vyhodnocení  kalů  z  hlediska  jejich použití na zemědělské půdě v
       souladu s přílohami č. 3, 4 a 5;

       b) výčet vybraných pozemků určených k použití kalů včetně ukazatelů pro
       jejich hodnocení dle přílohy č. 2;

       c) hydrologické poměry v zájmovém území použití kalů;

       d) zařazení použití kalů do osevního postupu;

       e) návrh monitoringu kalů a monitoringu půdy;

       f) plán odběru vzorků;

       g) opatření na ochranu zdraví při práci s kaly.

       (2)  Součástí programu použití kalů jsou i evidenční listy využití kalů
       v zemědělství podle přílohy č. 1.

       ČÁST DRUHÁ

       ÚČINNOST

       § 6

       Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

       Ministr:

       RNDr. Kužvart v. r.

       Příl.1
    Evidenční list využití kalů v zemědělství
                              za rok .....

                                                           +-+-+-+-+-+
                                     Evidenční číslo       | | | | | |
                                     (Vyplní obecní úřad   | | | | | |
                                     obce s rozšířenou     +-+-+-+-+-+
                                     působností nebo
                                     městská část
                                     hl. m. Prahy)

                                                               +-+-+-+
                                                  List č.      | | |1|
                                                               +-+-+-+
                                                  Počet listů  | | | |
                                                               +-+-+-+
    +-------------------------------------+-------------------------------------+
    |Původce                              |Samostatná provozovna                |
    +---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |IČ:                  | | | | | | | | |Číslo provozovny:    | | | | | | | | |
    +---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |Oprávněná osoba (název):             |Název provozovny:                    |
    |                                     |                                     |
    |                                     |                                     |
    +-------------------------------------+-------------------------------------+
    |Ulice:                               |Ulice:                               |
    +-------------------------------------+-------------------------------------+
    |Místo:                               |Místo:                               |
    +---------------------------+-+-+-+-+-+---------------------------+-+-+-+-+-+
    |PSČ:                       | | | | | |PSČ:                       | | | | | |
    +-------------------------+-+-+-+-+-+-+-------------------------+-+-+-+-+-+-+

    |Kód ORP (SOP)                        |Kód ORP (SOP)                        |

    +-------------------------+-+-+-+-+-+-+-------------------------+-+-+-+-+-+-+
    |IC ZÚJ:                  | | | | | | |Osoba oprávněná jednat jménem firmy: |
    |                         | | | | | | |                                     |
    +-------------------------+-+-+-+-+-+-+-------------------------------------+
    |Datum vyhotovení dokladu:| | | | | | |Telefon:                             |
    |                         +-+-+-+-+-+-+-------------------------------------+
    |Razítko a podpis:                    |FAX:                                 |
    |                                     +-------------------------------------+
    |                                     |Místo umístění čistírny              |
    |                                     +-------------------------------------+
    |                                     |Název obce, resp. název části obce:  |
    |                                     |                                     |
    |                                     +-------------------------+-+-+-+-+-+-+
    |                                     |ICZÚJ:                   | | | | | | |
    +-------------------------------------+-------------------------+-+-+-+-+-+-+
    |Majitel čistírny (IČ, název majitele, úplná adresa, kód okresu (CZ-NUTS 4))|
    |                                                                           |
    |                                                                           |
    +---------------------------------------------------------------------------+

    Uživatel kalů
    +-------------------------------------+-------------------------------------+
    |Zemědělský podnik nebo oprávněná     |Samostatná provozovna                |
    |osoba (zemědělec)                    |                                     |
    +---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |IČ                   | | | | | | | | |Číslo provozovny:    | | | | | | | | |
    +---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |Podnik (název):                      |Název provozovny:                    |
    |                                     |                                     |
    |                                     |                                     |
    +-------------------------------------+-------------------------------------+
    |Ulice:                               |Ulice:                               |
    +-------------------------------------+-------------------------------------+
    |Místo:                               |Místo:                               |
    +---------------------------+-+-+-+-+-+---------------------------+-+-+-+-+-+
    |PSČ:                       | | | | | |PSČ:                       | | | | | |
    +---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-------------------------+-+-+-+-+-+-+
    |IČ:                  | | | | | | | | |Kód okresu (CZ-NUTS4):   | | | | | | |
    +---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-------------------------+-+-+-+-+-+-+
    |Kód okresu (CZ-NUTS4):   | | | | | | |IC ZÚJ:                  | | | | | | |
    +-------------------------+-+-+-+-+-+-+-------------------------+-+-+-+-+-+-+
    |IC ZÚJ:                  | | | | | | |Osoba oprávněná jednat jménem firmy: |
    |                         | | | | | | |                                     |
    +-------------------------+-+-+-+-+-+-+-------------------------------------+
    |OKEČ:                      | | | | | |Telefon, FAX:                        |
    +-------------------------+-+-+-+-+-+-+-------------------------------------+
    |Datum vyhotovení dokladu:| | | | | | |Celkové množství použitého kalu:     |
    |                         +-+-+-+-+-+-+-------------------------------------+
    |Razítko a podpis:                    |Poznámka:                            |
    |                                     |                                     |
    |                                     |                                     |
    |                                     |                                     |
    |                                     |                                     |
    +-------------------------------------+-------------------------------------+

                                                                 +-+-+
       +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                         List č.     | |2|
    IČ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                                     +-+-+
                                                     Počet listů | | |
                                                                 +-+-+

    1) Agrochemické vlastnosti půdy:
    +----------------------+--------------------------+
    |Půdní reakce pH       |                          |
    +----------------------+--------------------------+
    |Kategorie půdy        |                          |
    +----------------------+--------------------------+
    |Průměrný obsah v      |      mg . kg-1           |
    |půdě                  |                          |
    +----------------------+--------------------------+
    |Mg - hořčík           |                          |
    +----------------------+--------------------------+
    |K - draslík           |                          |
    +----------------------+--------------------------+
    |P - fosfor            |                          |
    +----------------------+--------------------------+

    +--------------+----------------+--------------------------------------+
    |Rizikový prvek|  Obsah v půdě  |Mezní hodnoty koncentrací prvků v půdě|
    |              |(mg.kg-1 sušiny)|            (mg.kg-1 sušiny)          |
    |              |                +-------------------+------------------+
    |              |                |   Běžné půdy      |  Písky, hlinité  |
    |              |                |                   |       písky,     |
    |              |                |                   |     štěrkopísky  |
    +--------------+----------------+-------------------+------------------+
    |As - arzén    |                |       20          |        15        |
    +--------------+----------------+-------------------+------------------+
    |Cd - kadmium  |                |        0,5        |         0,4      |
    +--------------+----------------+-------------------+------------------+
    |Cr - chrom    |                |       90,0        |        55,0      |
    +--------------+----------------+-------------------+------------------+
    |Cu - měď      |                |       60,0        |        45,0      |
    +--------------+----------------+-------------------+------------------+
    |Hg - rtuť     |                |        0,3*       |         0,3*     |
    +--------------+----------------+-------------------+------------------+
    |Ni - nikl     |                |       50,0        |        45,0      |
    +--------------+----------------+-------------------+------------------+
    |Pb - olovo    |                |       60,0        |        55,0      |
    +--------------+----------------+-------------------+------------------+
    |Zn - zinek    |                |      120,0        |       105,0      |
    +--------------+----------------+-------------------+------------------+
     * celkový obsah

    2) Dodávky čistírenských kalů:
    +---+---------------+------------+--------------------------------------------------+
    |Č. |     Datum     |    Dodávka         |                         hon            |
    |   |               |    kalů    |    |
    +---+---------------+------------+--------------+--------------+---------+----------+
    |   |               |tun sušiny  | % sušiny pro |  Čís. honu/  |Velikost | Plodina  |
    |   |               |            |     hon      |  souřadnice**|honu     |    |
    |   |               |            |              |              |  (ha)   |    |
    +---+---------------+------------+--------------+--------------+---------+----------+
    |   |               |            |              |              |         |    |
    +---+---------------+------------+--------------+--------------+---------+----------+
    ** souřadnice podle Křováka uváděné ve výsledcích AZP, § 10 zákona
       č. 156/1998 Sb.,

                                                                 +-+-+
       +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                         List č.     | |2|
    IČ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                                     +-+-+
                                                     Počet listů | | |
                                                                 +-+-+

    3) Vlastnosti čistírenských kalů

    +--------------------+-----------------+---------------+-----------------+
    |Odběr vzorku ze dne:|                 |Protokol č.    |                 |
    +--------------------+-----------------+---------------+-----------------+
    |Analýza kalů ze dne:|                 |Protokol č.    |                 |
    +--------------------+-----------------+---------------+-----------------+
    |Analýzu provedl:                                                        |
    +------------------------------------------------------------------------+
    |Počet příloh:                                                           |
    +-------------------------------+-----------------------+----------------+
    |Sledovaný ukazatel             | Obsah v původní hmotě | Obsah v sušině |
    |                               |         (%)           |       (%)      |
    +-------------------------------+-----------------------+----------------+
    |ztráta žíháním-organické látky |                       |                |
    +-------------------------------+-----------------------+----------------+
    |N - celkový dusík              |                       |                |
    +-------------------------------+-----------------------+----------------+
    |NH4-N - amoniakální dusík      |                       |                |
    +-------------------------------+-----------------------+----------------+
    |NO3-N - dusičnanový dusík      |                       |                |
    +-------------------------------+-----------------------+----------------+
    |Ca - vápník                    |                       |                |
    +-------------------------------+-----------------------+----------------+
    |Mg - hořčík                    |                       |                |
    +-------------------------------+-----------------------+----------------+
    |K - draslík                    |                       |                |
    +-------------------------------+-----------------------+----------------+
    |P - fosfor                     |                       |                |
    +-------------------------------+-----------------------+----------------+
    |Hodnota pH čistírenských kalů  |                       |                |
    +-------------------------------+-----------------------+----------------+

    +---------------------------+-------------+------------------+
    |          Sledovaný        |  Zajištěné  |     Mezní        |
    |          ukazatel         |   hodnoty   |  (maximální)     |
    |                           |  (mg.kg-1)  |    hodnoty       |
    |                           |             |  koncentrací     |
    |                           |             |    v kalech      |
    |                           |             |    (mg.kg-1      |
    |                           |             |     sušiny)      |
    +---------------------------+-------------+------------------+
    |As - arzén                 |             |          30      |
    +---------------------------+-------------+------------------+
    |Cd - kadmium               |             |           5      |
    +---------------------------+-------------+------------------+
    |Cr - chrom                 |             |         200      |
    +---------------------------+-------------+------------------+
    |Cu - měď                   |             |         500      |
    +---------------------------+-------------+------------------+
    |Hg - rtuť                  |             |           4      |
    +---------------------------+-------------+------------------+
    |Ni - nikl                  |             |         100      |
    +---------------------------+-------------+------------------+
    |Pb - olovo                 |             |         200      |
    +---------------------------+-------------+------------------+
    |Zn - zinek                 |             |        2500      |
    +---------------------------+-------------+------------------+
    |AOX                        |             |         500      |
    +---------------------------+-------------+------------------+
    |PCB (suma 6 kongenerů -    |             |         0,6      |
    |28+52+101+138+153+180)     |             |                  |
    +---------------------------+-------------+------------------+

    +-------------------------------------------------------+
    |  Vnos rizikových prvků do půdy použitou dávkou kalů   |
    |                     (kg.ha-1)                         |
    +------+------+------+------+------+------+------+------+
    |  As  |  Cd  |  Cr  |  Cu  |  Hg  |  Ni  |  Pb  |  Zn  |
    +------+------+------+------+------+------+------+------+
    |      |      |      |      |      |      |      |      |
    +------+------+------+------+------+------+------+------+

                                                                 +-+-+
       +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                         List č.     | |3|
    IČ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                                     +-+-+
                                                     Počet listů | | |
                                                                 +-+-+

    +--------------------------+------------+-------------------------------------------+
    |                          |  Nalezené  |              Přípustné množství    |
    |Mikroorganismus           |  hodnoty   |       mikroorganismů (KTJ*) v 1 gramu    |
    |                          |            |          sušiny aplikovaných kalů    |
    |                          |            +-------------------------------------------+
    |                          |            |                 Kategorie kalů    |
    |                          |            +----------------------+--------------------+
    |                          |  (KTJ) v 1 |         I.           |          II.    |
    |                          |  g sušiny  |                      |    |
    |                          |    kalů    |                      |    |
    +--------------------------+------------+----------------------+--------------------+
    |termotolerantní koliformní|            |     < 10E3           |       10E3 - 10E6  |
    |bakterie                  |            |                      |    |
    +--------------------------+------------+----------------------+--------------------+
    |enterokoky                |            |     < 10E3           |     10E3 - 10E6    |
    +--------------------------+------------+----------------------+--------------------+
    |Salmonella sp.            |            |    negativní nález   |   nestanovuje se   |
    +--------------------------+------------+----------------------+--------------------+
    * KTJ - kolonie tvořící jednotku

       1.  Způsob  vyplňování  formuláře  uvedeného  v  příloze č. 1 V případě
       používání  kalů  od více dodavatelů se pro každého původce (dodavatele)
       vyplní samostatně příloha č. 1

       Původce:

       IČ  -  vyplňuje  se identifikační číslo organizace (bylo-li přiděleno);
       pokud  má  organizace  IČ  méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na
       celkový počet 8 míst.

       Původce  nebo  oprávněná osoba (název) - vyplňuje se název původce nebo
       oprávněné  osoby  tak,  jak  je  zapsán  v  obchodním  rejstříku nebo v
       živnostenském listu.

       Ulice,  místo,  PSČ  -  vyplňuje  se přesná a úplná adresa původce nebo
       oprávněné osoby.

       Kód  ORP  (SOP)  -  uvádí  se  kód  správního  obvodu obce s rozšířenou
       působností  nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území
       se  sídlo  původce nebo oprávněné osoby nachází, podle číselníků, které
       byly  zavedeny  sdělením  Českého  statistického  úřadu, vyhlášeného ve
       Sbírce zákonů pod č. 471/2002 Sb.

       ICZÚJ  -  je  identifikační  číslo základní územní jednotky obce, místa
       adresy   původce  nebo  oprávněné  osoby.  Uvádí  se  podle  jednotného
       číselníku obcí ČR.

       OKEČ  -  uvádí  se  kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti podle
       Odvětvové  klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým
       úřadem.

       Samostatná  provozovna  - rozumí se provozovna podle § 5 odst. 1 zákona
       č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

       Číslo samostatné provozovny - vyplní se interní číslo provozovny, pokud
       původce  nebo  oprávněná  osoba  má  provozovny  očíslované.  V opačném
       případě  se  nevyplňuje,  číslo  vyplňuje  příslušný  okresní  úřad  ve
       vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na okresním úřadě.

       Název provozovny - vyplňuje se název provozovny.

       Ulice,  místo,  PSČ  -  vyplňuje  se  přesná  a úplná adresa samostatné
       provozovny.

       Kód  ORP  (SOP)  samostatné  provozovny - uvádí se kód správního obvodu
       obce  s  rozšířenou  působností, nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na
       jehož  správním  území  se  sídlo  samostatné  provozovny  původce nebo
       oprávněné  osoby nachází, podle číselníků, které byly zavedeny sdělením
       Českého  statistického  úřadu,  vyhlášeného  ve  Sbírce  zákonů  pod č.
       471/2002 Sb.

       Místo  umístění  provozovny  - je určeno názvem a identifikačním číslem
       základní územní jednotky obce, kde kal vzniká

       Název obce - uvádí se název obce místa umístění provozovny.

       ICZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce, tj. místa
       umístění provozovny. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

       Uživatel kalů:

       IČ  -  vyplňuje  se identifikační číslo organizace (bylo-li přiděleno):
       pokud  má  organizace  IČ  méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na
       celkový  počet  8  míst.  U  soukromých  zemědělců, kteří nemají IČ, se
       vyplňuje rodné číslo (bylo-li určeno).

       Podnik  (název) - vyplňuje se název zemědělského podniku nebo oprávněné
       osoby  tak,  jak  je  zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském
       listu.

       Ulice,  místo,  PSČ  -  vyplňuje  se přesná a úplná adresa původce nebo
       oprávněné osoby.

       Kód  ORP  (SOP)  -  uvádí  se  kód  správního  obvodu obce s rozšířenou
       působností  nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území
       se  sídlo  původce nebo oprávněné osoby nachází, podle číselníků, které
       byly  zavedeny  sdělením  Českého  statistického  úřadu, vyhlášeného ve
       Sbírce zákonů pod č. 471/2002 Sb.

       ICZÚJ  -  je  identifikační  číslo  základní územní jednotky obce místa
       adresy podniku. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

       OKEČ  -  uvádí  se  kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti podle
       Odvětvové  klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým
       úřadem.

       Samostatná  provozovna  - rozumí se provozovna podle § 5 odst. 1 zákona
       č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském  podnikání,  ve  znění  pozdějších
       předpisů.  V případě, že podnik nemá samostatnou provozovnu, tato pravá
       část se nevyplňuje.

       Číslo samostatné provozovny - vyplní se interní číslo provozovny, pokud
       původce  nebo  oprávněná  osoba  má  provozovny  očíslované.  V opačném
       případě  se  nevyplňuje,  číslo  vyplňuje  příslušný  okresní  úřad  ve
       vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na okresním úřadě.

       Název provozovny - vyplňuje se název provozovny.

       Ulice,  místo,  PSČ  -  vyplňuje  se  přesná  a úplná adresa samostatné
       provozovny.

       Kód  ORP  (SOP)  samostatné  provozovny - uvádí se kód správního obvodu
       obce  s  rozšířenou  působností, nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na
       jehož  správním  území  se  sídlo  samostatné  provozovny  původce nebo
       oprávněné  osoby nachází, podle číselníků, které byly zavedeny sdělením
       Českého  statistického  úřadu,  vyhlášeného  ve  Sbírce  zákonů  pod č.
       471/2002 Sb.

       Počet původců kalů (dodavatelů) na jeden pozemek - při aplikaci kalů na
       jednom  pozemku  od  různých dodavatelů (původců kalů) se uvede celkový
       počet dodavatelů.

       Příl.2

       Mezní  hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě (ukazatele
       pro hodnocení půd)
    +----------------------------------------------------------------+
    | Mezní hodnoty koncentrací prvků v extraktu lučavkou královskou |
    |                   v mg.kg-1 sušiny v půdě                      |
    +------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+
    |                  | As |  Cd |  Cr |  Cu |  Hg |  Ni |  Pb |  Zn|
    +------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+
    |Běžné půdy        | 20 | 0,5 |  90 |  60 | 0,3*|  50 |  60 | 120|
    +------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+
    |Písky, hlinité    |    |     |     |     |     |     |     |    |
    |písky, štěrkopísky|15  | 0,4 |  55 |  45 | 0,3*|  45 |  55 | 105|
    +------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+
    * celkový obsah

       Vysvětlivky:

       1)  Mezní  hodnoty  koncentrací  vybraných  prvků  v  půdě  -  vymezují
       maximální  hodnoty  vybraných  rizikových  prvků  v  půdě,  při jejichž
       překročení  by mohlo dojít k poškozování funkcí půdy a složek životního
       prostředí

       2) Kategorizace půd:

       a)  Běžné (písčitohlinité, hlinité jílovité), které zaujímají převážnou
       část  zemědělsky využívaných půd. Pod pojmem běžné půdy rozumíme půdy s
       normální  variabilitou  prvku,  s  normálním  půdním  vývojem v různých
       geomorfologických   podmínkách   v   oblastech   různých  psamitických,
       pelitických  hornin  sedimentárních,  kyselých,  neutrálních,  místy  i
       bazických  hornin  vyvřelých  a hornin metamorfovaných. Jedná se tedy o
       půdy,  které  nevznikaly  z geogenně a petrograficky anomálních hornin,
       jako  jsou písky, štěrkopísky, ultrabazické horniny (hadce, amfibolity,
       leucitity) a horniny karbonátové. Patří sem i oblasti, kde se na vzniku
       půd podílejí horniny, případně žíly s vysokým stupněm metalogenetického
       zrudnění.

       b)  Písčité,  na velmi lehkých a chudých matečních horninách, jako jsou
       písky a štěrkopísky. V případě vymezení těchto půd je nutné vycházet ze
       zastoupení  jemných částic (do 10 mikrometrů), které tvoří maximálně 10
       %.  U půd písčitých na píscích, štěrkopíscích a štěrcích je to hlavně v
       důsledku  nízké  sorpční  schopnosti,  kdy  i v případě přímého použití
       surovin  s  normálními  obsahy  rizikových  prvků  dochází  k  rychlému
       znečišťování podzemních a říčních vod.

       c)  Půdy  na  substrátech  a  geogenně  podmíněnými  extrémními  obsahy
       některých  prvků.  Tyto  půdy  jsou  hodnoceny  samostatně a referenční
       hodnoty  pozadí  se  na  ně  nevztahují. Pro půdy na ostatních geogenně
       extrémních horninách nejsou tyto svrchní meze referenčních hodnot prvků
       stanoveny,  protože jejich hodnoty v těchto horninách jsou často značně
       nevyrovnané  a  vysoké,  zvláště  u  Cr,  Co,  Ni,  a to v celém půdním
       profilu.

       Příl.3

       Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků kalech pro
       jejich použití na zemědělské půdě (ukazatele pro hodnocení kalů)
    +------------------------+---------------------------+
    |    Riziková látka      | Mezní (maximální) hodnoty |
    |                        |   koncentrací v kalech    |
    |                        |     (mg.kg-1 sušiny)      |
    +------------------------+---------------------------+
    |As - arzén              |              30           |
    +------------------------+---------------------------+
    |Cd - kadmium            |               5           |
    +------------------------+---------------------------+
    |Cr - chrom              |             200           |
    +------------------------+---------------------------+
    |Cu - měď                |             500           |
    +------------------------+---------------------------+
    |Hg - rtuť               |               4           |
    +------------------------+---------------------------+
    |Ni - nikl               |             100           |
    +------------------------+---------------------------+
    |Pb - olovo              |             200           |
    +------------------------+---------------------------+
    |Zn - zinek              |            2500           |
    +------------------------+---------------------------+
    |AOX                     |             500           |
    +------------------------+---------------------------+
    |PCB (suma 6 kongenerů - |                           |
    |28+52+101+138+153+180)  |             0,6           |
    +------------------------+---------------------------+

       Příl.4

       Mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě
    +--------------+-----------------------------------------------+
    |              |    Přípustné množství mikroorganismů (KTJ*)   |
    |Kategorie kalů|       v 1 gramu sušiny aplikovaných kalů      |
    |              +--------------------+-----------+--------------+
    |              |  termotolerantní   |enterokoky |Salmonella sp.|
    |              | koliformní bakterie|           |              |
    +--------------+--------------------+-----------+--------------+
    |    I.        |      < 10E3        |  < 10E3   |  negativní   |
    |              |                    |           |   nález      |
    +--------------+--------------------+-----------+--------------+
    |   II.        |   10E3 - 10E6      |10E3 - 10E6|  nestanovuje |
    |              |                    |           |  se          |
    +--------------+--------------------+-----------+--------------+
    *KTJ - kolonie tvořící jednotku

       Vysvětlivky:

       Kategorie I - kaly, které je možno obecně aplikovat na půdy využívané v
       zemědělství při dodržení ostatních ustanovení této vyhlášky.

       Kategorie II - kaly, které je možno aplikovat na zemědělské půdy určené
       k pěstování technických plodin, a na půdy, na kterých se nejméně 3 roky
       po   použití  čistírenských  kalů  nebude  pěstovat  polní  zelenina  a
       intenzivně  plodící ovocná výsadba, a při dodržení zásad ochrany zdraví
       při práci a ostatních ustanovení vyhlášky.

       Příl.5

       Minimální   četnost   chemických   a   mikrobiologických   analýz  kalů
       využívaných na zemědělské půdě za rok
    +-----------+------------------------------------------------------------------+
    |           |           Minimální počet analýz za rok                          |
    |           +-------------+-------------------+------------------+-------------+
    |Produkce   |agrochemické |   rizikové prvky  |   mikrobiologie  |   organické |
    |kalů z     | parametry*  |   (As,Cd,Cr,Cu,   |   (termotoler,   | kontaminanty|
    |ČOV        |  (živiny)   |   Hg,Ni,Pb,Zn)    |    kaliform.     |  (AOX,PCB)  |
    |(v tunách  |             |                   |    bakterie,     |             |
    |sušiny kalů|             |                   |   enterokoky,    |             |
    |za rok)    |             |                   |   Salmonella sp.)|             |
    +-----------+-------------+-------------------+------------------+-------------+
    |           |             |                   |                  |        **   |
    |   < 250   |     2       |        2          |        2         |       -     |
    +-----------+-------------+-------------------+------------------+-------------+
    |  250-1000 |     4       |        4          |        4         |        **   |
    |           |             |                   |                  |       -     |
    +-----------+-------------+-------------------+------------------+-------------+
    | 1000-2500 |     4       |        4          |        6         |       1     |
    +-----------+-------------+-------------------+------------------+-------------+
    |  > 2500   |    12       |       12          |       12         |       1     |
    +-----------+-------------+-------------------+------------------+-------------+
    * agrochemické parametry: pH,  obsah   sušiny,  obsah  organických
                              látek  (vyjádřený jako  ztráta žíháním),
                              celkový   dusík,    amoniakální   dusík,
                              dusičnanový   dusík,   fosfor,  draslík,
                              vápník, hořčík

    ** analýzy  se dělají  dle §  4 odst.  2 této  vyhlášky vždy  před
       prvním použitím kalů

       Příl.6

       Metody odběru vzorků, analýz a metody pro mikrobiologická stanovení
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |    Předmět, účel                 |        norma                |
    |     ukazatel                     |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Pokyny pro odběr vzorků kalů      |ČSN EN ISO 5667 Odběr vzorků |
    |z čistíren a úpraven vod          |část 13                      |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Kvalita půdy - odběr vzorků -     |ČSN ISO 10 381-6             |
    |část 6: Pokyny pro odběr,         |                             |
    |manipulaci a uchovávání           |                             |
    |půdních vzorků určených pro       |                             |
    |studium aerobních mikrobiálních   |                             |
    |procesů v laboratoři              |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Kvalita půdy - Příprava vzorků    |ČSN ISO 11 464               |
    |pro fyzikálně-chemické rozbory    |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Fyzikálně-chemický rozbor kalů    |ČSN 83 05 50 část 3          |
    |- Stanovení celkové sušiny,       |                             |
    |zbytku po žíhání a ztráta         |                             |
    |žíháním                           |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Fyzikálně-chemický rozbor kalů -  |ČSN EN 12 176                |
    |Stanovení pH                      |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Kvalita půdy - Stanovení pH       |ČSN ISO 10 390               |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Kvalita půdy - Stanovení celkového|ČSN ISO 11 261               |
    |dusíku - modifikovaná             |                             |
    |Kjeldahlova metoda                |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Kvalita půdy - Stanovení          |ČSN ISO 11 465               |
    |hmotnostního podílu sušiny a      |                             |
    |hmotnostní vlhkosti půdy -        |                             |
    |Gravimetrická metoda              |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Characterization of sludges -     |EN 13346                     |
    |Determination of trace elements   |                             |
    |and phosphorus - Aqua regia       |                             |
    |extraction methods                |                             |
    |                                  |                             |
    |Charakterizace kalů. Stanovení    |návrh ČSN EN 13346           |
    |stopových prvků a fosforu.        |                             |
    |Metody extraktu lučavkou          |                             |
    |královskou                        |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Stanovení 33 prvků atomovou       |ČSN EN ISO 11 885            |
    |emisí spektrometrií s             |                             |
    |indukčně vázaným plazmatem        |                             |
    |(P,K,Na,Ca,Mg,Cd,Cr,Cu,Ni,Pb,Zn)  |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Jakost vod. Stanovení veškeré     |ČSN TNV 75 74 40             |
    |rtuti jednoúčelovým atomovým      |                             |
    |absorpčním spektrometrem          |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Jakost vod. Stanovení rtuti       |ČSN EN 1483                  |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Soil quality - Extraction of      |ISO 11 466                   |
    |trace elements soluble in         |                             |
    |aqua regia (As,Cd,Cr,Cu,Ni,Pb,    |                             |
    |Zn)                               |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Jakost vod. Stanovení sodíku      |ČSN ISO 9964-1,2,3 (75 7378) |
    |a draslíku. Část 1-3: Stanovení   |                             |
    |sodíku a draslíku metodou atomové |                             |
    |absorpční spektrometrie           |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Jakost vod. Stanovení vápníku     |ČSN ISO 7980 (75 7383)       |
    |a hořčíku. Metoda atomové         |                             |
    |absorpční spektrometrie           |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Jakost vod. Stanovení Co,Cu,Ni,   |ČSN ISO 8288                 |
    |Zn,Cd a Pb. Metody plamenové      |                             |
    |atomové absorpční spektrometrie   |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Jakost vod. Stanovení Cr. Metoda  |ČSN EN 1233                  |
    |atomové absorpční spektrometrie   |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Jakost vod. Stanovení Cd atomovou |ČSN EN ISO 5961              |
    |absorpční spektrometrií           |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Schlamm und Sedimente. Bestimmung |DIN 38414-18                 |
    |von adsorbierten organisch        |                             |
    |gebundenen halogenen (AOX)        |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Schlamm und Sedimente. Bestimmung |DIN 38414-20                 |
    |von 6 polychlorierten biphenylen  |                                     |
    |(PCB)                             |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Všeobecné pokyny pro přípravu     |ČSN ISO 6887                 |
    |ředění při mikrobiologickém       |                             |
    |zkoušení                          |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Všeobecné pokyny pro              |ČSN ISO 7218                 |
    |mikrobiologické zkoušení          |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Jakost vod. Obecné pokyny pro     |ČSN ISO 8199                 |
    |stanovení mikroorganismů          |                             |
    |kultivačními metodami             |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Doporučená metoda pro stanovení   |ČSN EN 12 824                |
    |detekce bakterií rodu Salmonella  |                             |
    |sp. v kalech z ČOV*               |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Doporučená metoda pro stanovení   |Modifikovaná ČSN ISO 7899-2  |
    |počtů termotolerantních           |                             |
    |koliformních bakterií v kalech    |                             |
    |z ČOV*                            |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    |Doporučená metoda pro stanovení   |Modifikovaná ČSN ISO 9308-1  |
    |termotolerantních koliformních    |                             |
    |bakterií: Mikrobiologie.          |                             |
    |Všeobecné pokyny pro stanovení    |                             |
    |počtu koliformních bakterií.      |                             |
    |Technika počítání kolinií*        |                             |
    +----------------------------------+-----------------------------+
    * postupy jsou uveřejněny v Acta hygienica a microbiologica (AHEM)
      č. 7/2001.

       1) § 32 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
       dalších zákonů.

       2)  §  2  odst.  1  písm.  a),  b),  c)  vyhlášky  č.  275/1998  Sb., o
       agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností
       lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb.

       3)  ČSN  EN  ISO  5667  - 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů z čistíren a
       úpraven vod.

       4)  ČSN ISO 10381 - 6: Kvalita půdy - Odběr vzorků - Část 6: Pokyny pro
       odběr,  manipulaci  a  uchování  půdních  vzorků  určených  pro studium
       aerobních mikrobiálních procesů v laboratoři.

       5)  § 10 odst. 2 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních
       látkách,   pomocných   rostlinných   přípravcích   a  substrátech  a  o
       agrochemickém  zkoušení  zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění
       pozdějších předpisů.

       6) Vyhláška č. 275/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb.

### Kompostárny a BPS

Interaktivní mapa

seznam kompostáren
seznam bioplynových stanic

### Statistiky

Data o produkci a zpracování bioodpadů v ČR jsou čerpána ...

zobrazit statistiky »

### Projekt

Zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství ...

další informace »

### O portálu

Zde najdete základních informace o portálu, jeho historii a kontaktní ...

více o portálu »

### Odkazy

další odkazy »